Informatorische Lesefassung

Stand: 02.04.2024

MSCONS Anwendungshandbuch

|  |  |
| --- | --- |
| Version: | 3.1f |
| Stand MIG: | MSCONS 2.4c |
| Publikationsdatum: | 01.10.2024 |
| Autor: | BDEW |

**Disclaimer**

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument. Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

[1 Anwendungsbeschreibung 7](#_Toc167262039)

[2 Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten 7](#_Toc167262040)

[3 Übersicht der Pakete in der MSCONS 8](#_Toc167262041)

[4 Zeitumschaltung bei Lastgangübertragung 8](#_Toc167262042)

[4.1 Sommer / Winter 8](#_Toc167262043)

[4.1.1 Sparte Strom 8](#_Toc167262044)

[4.1.2 Sparte Gas 8](#_Toc167262045)

[4.2 Winter / Sommer 9](#_Toc167262046)

[4.2.1 Sparte Strom 9](#_Toc167262047)

[4.2.2 Sparte Gas 9](#_Toc167262048)

[4.3 Übersicht gesetzliche deutsche Zeit mit Zeitumschaltung 10](#_Toc167262049)

[4.3.1 Sparte Strom 10](#_Toc167262050)

[4.3.2 Sparte Gas 11](#_Toc167262051)

[5 Versionierung von Zeitreihen und Listen in der MSCONS 14](#_Toc167262052)

[5.1 Versionierung von Zeitreihen 14](#_Toc167262053)

[5.2 Versionierung von Listen 15](#_Toc167262054)

[6 Zählerstände und Energiemengen 16](#_Toc167262055)

[6.1 Generelles zur Übertragung von Zählerständen 16](#_Toc167262056)

[6.2 Generelles zur Übertragung von Energiemengen 18](#_Toc167262057)

[6.3 Übertragung von Zählerständen und Energiemengen Strom 20](#_Toc167262058)

[6.3.1 Übertragung von Zählerständen Strom 20](#_Toc167262059)

[6.3.2 Übertragung von Energiemengen Strom 21](#_Toc167262060)

[6.3.3 Übertragung von Energiemenge und Leistungsmaximum Strom 22](#_Toc167262061)

[6.3.4 Übertragung Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn (Strom) 23](#_Toc167262062)

[6.3.5 Übertragung Energiemengen als Grundlage zur POG-Ermittlung 24](#_Toc167262063)

[6.3.6 Anwendungsübersicht Zählerstand Strom 25](#_Toc167262064)

[6.3.7 Anwendungsübersicht Energiemengen Strom 33](#_Toc167262065)

[6.3.8 Anwendungsübersicht Grundlage POG-Ermittlung 46](#_Toc167262066)

[6.4 Übertragung von Zählerständen und Energiemengen Gas 50](#_Toc167262067)

[6.4.1 Übertragung von Zählerständen Gas 50](#_Toc167262068)

[6.4.2 Übertragung von Energiemengen Gas 50](#_Toc167262069)

[6.4.3 Anwendungsübersicht Zählerstand und Energiemengen Gas 52](#_Toc167262070)

[7 Lastgänge 64](#_Toc167262071)

[7.1 Generelles zur Übertragung von Lastgängen 64](#_Toc167262072)

[7.2 Lastgang Strom 64](#_Toc167262073)

[7.2.1 Übertragung von Lastgängen Strom 64](#_Toc167262074)

[7.2.2 Anwendungsübersicht Lastgang Strom 68](#_Toc167262075)

[7.3 Lastgang Gas 76](#_Toc167262076)

[7.3.1 Übertragung von Lastgängen Gas 76](#_Toc167262077)

[7.3.2 Anwendungsübersicht Lastgang Gas 77](#_Toc167262078)

[8 Übertragung im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0 86](#_Toc167262079)

[8.1 Normiertes Profil / Profilschar / Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung 86](#_Toc167262080)

[8.1.1 Übertragung normiertes Profil 86](#_Toc167262081)

[8.1.2 Übertragung Profilschar 86](#_Toc167262082)

[8.1.3 Übertragung Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung 86](#_Toc167262083)

[8.1.4 Anwendungsübersicht Profil / Profilschar / Vergh. Werte TEP mit Referenzm. 88](#_Toc167262084)

[8.2 Darstellung verwendete Codes zu Summenzeitreihen 93](#_Toc167262085)

[8.3 Summenzeitreihen und Ausfallarbeitssummen 95](#_Toc167262086)

[8.3.1 Übertragung Summenzeitreihe 95](#_Toc167262087)

[8.3.2 Übertragung Ausfallarbeitssummen 96](#_Toc167262088)

[8.3.3 Anwendungsübersicht Summenzeitreihe und Ausfallarbeitssummen 97](#_Toc167262089)

[8.4 Überführungszeitreihen 102](#_Toc167262090)

[8.4.1 Übertragung EEG-Überführungszeitreihen 102](#_Toc167262091)

[8.4.2 Übertragung EEG-Überführungszeitreihe aufgrund von Ausfallarbeit 102](#_Toc167262092)

[8.4.3 Übertragung Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 102](#_Toc167262093)

[8.4.4 Anwendungsübersicht EEG-Überführungszeitreihen 104](#_Toc167262094)

[8.4.5 Anwendungsübersicht Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 109](#_Toc167262095)

[8.5 Lastgang im Rahmen Redispatch 2.0 114](#_Toc167262096)

[8.5.1 Übermittlung Einzelzeitreihe Ausfallarbeit 114](#_Toc167262097)

[8.5.2 Anwendungsübersicht Einzelzeitreihe Ausfallarbeit im Rahmen Redispatch 2.0 115](#_Toc167262098)

[8.6 Meteorologische Daten im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0 120](#_Toc167262099)

[8.6.1 Übermittlung meteorologischer Daten 120](#_Toc167262100)

[8.6.2 Anwendungsübersicht meteorolog. Daten im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0 121](#_Toc167262101)

[9 Gasbeschaffenheit 125](#_Toc167262102)

[9.1 Übertragung Gasbeschaffenheitsdaten 125](#_Toc167262103)

[9.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten 126](#_Toc167262104)

[10 Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas / marktlokationsscharfe bilanzierte Menge Strom/Gas 133](#_Toc167262105)

[10.1 Übertragung marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas 133](#_Toc167262106)

[10.2 Übertragung marktlokationsscharfe bilanzierte Menge Strom/Gas 133](#_Toc167262107)

[10.3 Anwendungsübersicht Allokationsliste Gas / bilanzierte Menge Strom/Gas 134](#_Toc167262108)

[11 Werte nach Typ 2 139](#_Toc167262109)

[11.1 Übermittlung Werte nach Typ 2 139](#_Toc167262110)

[11.2 Anwendungsübersicht Werte nach Typ 2 140](#_Toc167262111)

[12 Stornierung / Korrektur von Werten 144](#_Toc167262112)

[12.1 Stornierung von Werten 144](#_Toc167262113)

[12.2 Korrektur von Werten 144](#_Toc167262114)

[12.3 Übersicht Korrekturvarianten von Werten je ursprünglichem Anwendungsfall 144](#_Toc167262115)

[12.4 Anwendungsübersicht Stornierung 147](#_Toc167262116)

[13 Übersicht Ereignisse für die Wertbereitstellung und Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen 150](#_Toc167262117)

[13.1 Ereignis aufgrund einer Bestellung 150](#_Toc167262118)

[13.2 Ereignis aufgrund der Bereitstellung durch den MSB 153](#_Toc167262119)

[13.3 Ereignis aufgrund einer Änderung der Konfiguration 154](#_Toc167262120)

[13.4 Ereignis aufgrund eines Gerätewechsels 156](#_Toc167262121)

[13.5 Ereignis aufgrund einer Geräteübernahme 158](#_Toc167262122)

[13.6 Bereitstellung Werte durch NB / LF an den MSB an der Marktlokation 160](#_Toc167262123)

[13.7 Ereignis aufgrund einer erforderlichen Abgrenzung 161](#_Toc167262124)

[14 Änderungshistorie 163](#_Toc167262125)

# Anwendungsbeschreibung

EDIFACT-Nachrichten stellen den beteiligten Kommunikationspartnern ein Instrument zur Verfügung über einen normierten, einheitlichen Kommunikationsstandard den zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse benötigten Informationsaustausch durchzuführen. Dabei treten in der Praxis eine Reihe von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf, die mit unterschiedlichen Ausprägungen eines Nachrichtentyps (z. B. Übertragung von Lastgängen oder Zählerständen) mit der EDIFACT-MSCONS Nachricht abgedeckt werden.

Die Anwendungsbeschreibungen zur Nachrichtenbeschreibung BDEW – UN/EDIFACT D.04B – MSCONS stellen neben den dort definierten allgemeinen semantischen und syntaktischen Festlegungen, die im deutschen Energiemarkt auftretenden Anwendungsfälle dar.

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definitionen zur Tabellennotation sind den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

# Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten

Die Angaben zur Verwendung der einzelnen Segmente haben zum Zwecke des Datenaustausches im deutschen Energiemarkt verbindlichen Charakter.

Im deutschen Energiemarkt wird vorausgesetzt, dass der Prozessverantwortliche (Marktrolle) und der Absender der Nachricht identisch sind.

Der Absender/Prozessverantwortliche identifiziert sich im UNB-Segment über das DE0004 und über das SG2 NAD+MS.

Der Empfänger identifiziert sich im UNB-Segment über das DE0010 und über das SG2 NAD+MR. Die Identifikation wird auch so vorgenommen, falls die Versendung oder der Empfang der Nachricht von einem Dienstleister durchgeführt wird.

In allen Anwendungsfällen sind jeweils nur die OBIS-Kennzahlen/OBIS-ähnliche Kennzahlen/Medien zu verwenden, die in der EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien mit dem entsprechenden Prüfidentifikator versehen sind.

Bei Verwendung von UNB DE0026 = „VL“ ist bei der Übertragung von Zählerständen und Leistungswerten für Wandlermessung bei kME ohne RLM, mME und iMS der Wandlerfaktor nicht zu berücksichtigen.

Basis für Bereitstellung der Werte durch den MSB in der Sparte Strom (z. B Auslöser, Kategorie, Art und Umfang der zu übermittelnden Werte, Intervall, Fristen) sind in der WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte in der jeweils gültigen Fassung beschrieben.

Basis für die Netznutzungsabrechnung von Marktlokationen, deren Energie über Zählerstands-mitteilungen auf Ebene der Messlokation ermittelt wird, ist die Energiemenge, die in dem MSCONS-Anwendungsfall Energiemenge (Strom) bzw. Energiemenge u. Leistungsmaximum (Strom) unter Angabe der ID der Marktlokation für den Zeitraum der Netznutzungsabrechnung übermittelt wurde.

# Übersicht der Pakete in der MSCONS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paket | Paketvoraussetzung(en) | Bedingungen |
| [1P] | -- | Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment |
| [2P] | [492] | [492] Wenn MP-ID in NAD+MR (Nachrichtenempfänger) aus Sparte Strom |
| [3P] | [493] | [493] Wenn MP-ID in NAD+MR (Nachrichtenempfänger) aus Sparte Gas |
| [4P] | [92] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 67 vorhanden |
| [5P] | [93] | [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 220 vorhanden |
| [6P] | [94] | [94] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 201 vorhanden |
| [7P] | [95] | [95] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 20 vorhanden |
| [8P] | [96] | [96] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert Z18 vorhanden |

# Zeitumschaltung bei Lastgangübertragung

## Sommer / Winter

### Sparte Strom

Übertragen wird der Lastgang für den 25.10.2020 (gesetzliche deutsche Zeit), d. h. an einem Tag mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung. Das bedeutet, an diesem Tag sind in der Sparte Strom 100 1/4h-Werte zu übertragen. In der nachfolgenden Tabelle werden nur die Segmente der SG6 aufgeführt, die bei der Zeitumstellung

von Bedeutung sind.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| **SG6** | Enthält das Zeitintervall des Übertragungszeitraums des Lastgang Strom (hier: 1 Tag gesetzl. deutsche Zeit) | | | | |
|  | **DTM** | Beginn Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+163:202010242200?+00:303' | von 24.10.2020 22:00 UTC | entspricht: 25.10.2020 00:00 gesetzl. deutscher Zeit MESZ |
|  | **DTM** | Ende Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+164:202010252300?+00:303' | bis 25.10.2020 23:00 UTC | entspricht: 26.10.2020 00:00 gesetzl. deutscher Zeit MEZ |

In der SG10 Mengen- und Statusangaben ist für das oben aufgeführte Zeitintervall zu jeder 1/4hein Wert zu übertragen, wobei die Zeitangaben der DTM-Segmente in dieser Segmentgruppe innerhalb des Zeitintervalls liegen müssen, die sich durch das in SG6 angegebene Zeitintervall ergeben, wobei auch die beiden Intervallgrenzen in diesen DTM-Segmente genutzt werden. Dies ergibt 100 1/4h-Werte.

### Sparte Gas

Übertragen wird der Lastgang für den Gastag 24.10.2020 06:00 Uhr - 25.10.2020 06:00 Uhr (gesetzlicher deutscher Zeit), d. h. an einem Tag mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung. Das bedeutet, an diesem Tag sind in der Sparte Gas 25 Stunden-Werte zu übertragen. In der nachfolgenden Tabelle werden nur die Segmente der SG6 aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| **SG6** | Enthält das Zeitintervall des Übertragungszeitraums des Lastgang Gas (hier: 1 Tag des Gastages) | | | | |
|  | **DTM** | Beginn Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+163:202010240400?+00:303' | von 24.10.2020 04:00 UTC | entspricht: 24.10.2020 06:00 gesetzl. deutscher Zeit MESZ |
|  | **DTM** | Ende Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+164:202010250500?+00:303' | bis 25.10.2020 05:00 UTC | entspricht: 25.10.2020 06:00 gesetzl. deutscher Zeit MEZ |

In der SG10 Mengen- und Statusangaben ist für das oben aufgeführte Zeitintervall zu jeder Stunde ein Wert zu übertragen, wobei die Zeitangaben der DTM-Segmente in dieser Segmentgruppe innerhalb des Zeitintervalls liegen müssen, die sich durch das in SG6 angegebene Zeitintervall ergeben, wobei auch die beiden Intervallgrenzen in diesen DTM-Segmente genutzt werden. Dies ergibt 25 Stunden-Werte.

## Winter / Sommer

### Sparte Strom

Übertragen wird der Lastgang für den 28.03.2021 (gesetzliche deutsche Zeit), d. h. an einem Tag mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung. Das bedeutet, an diesem Tag sind in der Sparte Strom 92 1/4h-Werte zu übertragen. In der nachfolgenden Tabelle werden nur die Segmente der SG6 aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| **SG6** | Enthält das Zeitintervall des Übertragungszeitraums des Lastgang Strom (hier: 1 Tag gesetzl. deutsche Zeit) | | | | |
|  | **DTM** | Beginn Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+163:202103272300?+00:303' | von 27.03.2021 23:00 UTC | entspricht: 28.03.2021 00:00 gesetzl. deutscher Zeit MEZ |
|  | **DTM** | Ende Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+164:202103282200?+00:303' | bis 28.03.2021 22:00 UTC | entspricht: 29.03.2021 00:00 gesetzl. deutscher Zeit MESZ |

In der SG10 Mengen- und Statusangaben ist für das oben aufgeführte Zeitintervall zu jeder 1/4h ein Wert zu übertragen, wobei die Zeitangaben der DTM-Segmente in dieser Segmentgruppe innerhalb des Zeitintervalls liegen müssen, die sich durch das in SG6 angegebene Zeitintervall ergeben, wobei auch die beiden Intervallgrenzen in diesen DTM-Segmente genutzt werden. Dies ergibt 92 1/4h-Werte.

### Sparte Gas

Übertragen wird der Lastgang für den Gastag 27.03.2021 06:00 Uhr - 28.03.2021 06:00 Uhr (gesetzlicher deutscher Zeit), d. h. an einem Tag mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung. Das bedeutet, an diesem Tag sind in der Sparte Gas 23 Stunden-Werte zu übertragen. In der nachfolgenden Tabelle werden nur die Segmente der SG6 aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |  |  |
| **SG6** | Enthält das Zeitintervall des Übertragungszeitraums des Lastgang Gas (hier: 1 Tag des Gastages) | | | | |
|  | **DTM** | Beginn Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+163:202103270500?+00:303' | von 27.03.2021 05:00 UTC | entspricht: 27.03.2021 06:00 gesetzl. deutscher Zeit MEZ |
|  | **DTM** | Ende Messperiode Übertragungszeitraum | DTM+164:202103280400?+00:303' | bis 28.03.2021 04:00 UTC | entspricht: 28.03.2021 06:00 gesetzl. deutscher Zeit MESZ |

In der SG10 Mengen- und Statusangaben ist für das oben aufgeführte Zeitintervall zu jeder Stunde ein Wert zu übertragen, wobei die Zeitangaben der DTM-Segmente in dieser Segmentgruppe innerhalb des Zeitintervalls liegen müssen, die sich durch das in SG6 angegebene Zeitintervall ergeben, wobei auch die beiden Intervallgrenzen in diesen DTM-Segmente genutzt werden. Dies ergibt 23 Stunden-Werte.

## Übersicht gesetzliche deutsche Zeit mit Zeitumschaltung

Enthält eine Nachricht Werte zu einem Zeitintervall (Kalendertag oder Gastag oder Bilanzierungsmonat) der einen der Zeiträume aus den unten aufgeführten Tabellen zur Zeitumschaltung umfasst, ist für den entsprechenden Tag (Kalendertag oder Gastag) die angegebene Anzahl an Werten erlaubt.

### Sparte Strom

Übersicht der Kalendertage mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung an denen 92 1/4h-Werte zu übertragen sind:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalendertag von (gesetzlich deutsche Zeit) | Kalendertag bis (gesetzlich deutsche Zeit) | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum von: | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum bis: |
| 26.03.2000 00:00 | 27.03.2000 00:00 | 25.03.2000 23:00 UTC | 26.03.2000 22:00 UTC |
| 25.03.2001 00:00 | 26.03.2001 00:00 | 24.03.2001 23:00 UTC | 25.03.2001 22:00 UTC |
| 31.03.2002 00:00 | 01.04.2002 00:00 | 30.03.2002 23:00 UTC | 31.03.2002 22:00 UTC |
| 30.03.2003 00:00 | 31.03.2003 00:00 | 29.03.2003 23:00 UTC | 30.03.2003 22:00 UTC |
| 28.03.2004 00:00 | 29.03.2004 00:00 | 27.03.2004 23:00 UTC | 28.03.2004 22:00 UTC |
| 27.03.2005 00:00 | 28.03.2005 00:00 | 26.03.2005 23:00 UTC | 27.03.2005 22:00 UTC |
| 26.03.2006 00:00 | 27.03.2006 00:00 | 25.03.2006 23:00 UTC | 26.03.2006 22:00 UTC |
| 25.03.2007 00:00 | 26.03.2007 00:00 | 24.03.2007 23:00 UTC | 25.03.2007 22:00 UTC |
| 30.03.2008 00:00 | 31.03.2008 00:00 | 29.03.2008 23:00 UTC | 30.03.2008 22:00 UTC |
| 29.03.2009 00:00 | 30.03.2009 00:00 | 28.03.2009 23:00 UTC | 29.03.2009 22:00 UTC |
| 28.03.2010 00:00 | 29.03.2010 00:00 | 27.03.2010 23:00 UTC | 28.03.2010 22:00 UTC |
| 27.03.2011 00:00 | 28.03.2011 00:00 | 26.03.2011 23:00 UTC | 27.03.2011 22:00 UTC |
| 25.03.2012 00:00 | 26.03.2012 00:00 | 24.03.2012 23:00 UTC | 25.03.2012 22:00 UTC |
| 31.03.2013 00:00 | 01.04.2013 00:00 | 30.03.2013 23:00 UTC | 31.03.2013 22:00 UTC |
| 30.03.2014 00:00 | 31.03.2014 00:00 | 29.03.2014 23:00 UTC | 30.03.2014 22:00 UTC |
| 29.03.2015 00:00 | 30.03.2015 00:00 | 28.03.2015 23:00 UTC | 29.03.2015 22:00 UTC |
| 27.03.2016 00:00 | 28.03.2016 00:00 | 26.03.2016 23:00 UTC | 27.03.2016 22:00 UTC |
| 26.03.2017 00:00 | 27.03.2017 00:00 | 25.03.2017 23:00 UTC | 26.03.2017 22:00 UTC |
| 25.03.2018 00:00 | 26.03.2018 00:00 | 24.03.2018 23:00 UTC | 25.03.2018 22:00 UTC |
| 31.03.2019 00:00 | 01.04.2019 00:00 | 30.03.2019 23:00 UTC | 31.03.2019 22:00 UTC |
| 29.03.2020 00:00 | 30.03.2020 00:00 | 28.03.2020 23:00 UTC | 29.03.2020 22:00 UTC |
| 28.03.2021 00:00 | 29.03.2021 00:00 | 27.03.2021 23:00 UTC | 28.03.2021 22:00 UTC |
| 27.03.2022 00:00 | 28.03.2022 00:00 | 26.03.2022 23:00 UTC | 27.03.2022 22:00 UTC |
| 26.03.2023 00:00 | 27.03.2023 00:00 | 25.03.2023 23:00 UTC | 26.03.2023 22:00 UTC |
| 31.03.2024 00:00 | 01.04.2024 00:00 | 30.03.2024 23:00 UTC | 31.03.2024 22:00 UTC |
| 30.03.2025 00:00 | 31.03.2025 00:00 | 29.03.2025 23:00 UTC | 30.03.2025 22:00 UTC |
| 29.03.2026 00:00 | 30.03.2026 00:00 | 28.03.2026 23:00 UTC | 29.03.2026 22:00 UTC |
| 28.03.2027 00:00 | 29.03.2027 00:00 | 27.03.2027 23:00 UTC | 28.03.2027 22:00 UTC |
| 26.03.2028 00:00 | 27.03.2028 00:00 | 25.03.2028 23:00 UTC | 26.03.2028 22:00 UTC |
| 25.03.2029 00:00 | 26.03.2029 00:00 | 24.03.2029 23:00 UTC | 25.03.2029 22:00 UTC |
| 31.03.2030 00:00 | 01.04.2030 00:00 | 30.03.2030 23:00 UTC | 31.03.2030 22:00 UTC |
| 30.03.2031 00:00 | 31.03.2031 00:00 | 29.03.2031 23:00 UTC | 30.03.2031 22:00 UTC |
| 28.03.2032 00:00 | 29.03.2032 00:00 | 27.03.2032 23:00 UTC | 28.03.2032 22:00 UTC |

Übersicht der Kalendertage mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung an denen 100 1/4h-Werte zu übertragen sind:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalendertag von (gesetzlich deutsche Zeit) | Kalendertag bis (gesetzlich deutsche Zeit) | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum von: | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum bis: |
| 29.10.2000 00:00 | 30.10.2000 00:00 | 28.10.2000 22:00 UTC | 29.10.2000 23:00 UTC |
| 28.10.2001 00:00 | 29.10.2001 00:00 | 27.10.2001 22:00 UTC | 28.10.2001 23:00 UTC |
| 27.10.2002 00:00 | 28.10.2002 00:00 | 26.10.2002 22:00 UTC | 27.10.2002 23:00 UTC |
| 26.10.2003 00:00 | 27.10.2003 00:00 | 25.10.2003 22:00 UTC | 26.10.2003 23:00 UTC |
| 31.10.2004 00:00 | 01.11.2004 00:00 | 30.10.2004 22:00 UTC | 31.10.2004 23:00 UTC |
| 30.10.2005 00:00 | 31.10.2005 00:00 | 29.10.2005 22:00 UTC | 30.10.2005 23:00 UTC |
| 29.10.2006 00:00 | 30.10.2006 00:00 | 28.10.2006 22:00 UTC | 29.10.2006 23:00 UTC |
| 28.10.2007 00:00 | 29.10.2007 00:00 | 27.10.2007 22:00 UTC | 28.10.2007 23:00 UTC |
| 26.10.2008 00:00 | 27.10.2008 00:00 | 25.10.2008 22:00 UTC | 26.10.2008 23:00 UTC |
| 25.10.2009 00:00 | 26.10.2009 00:00 | 24.10.2009 22:00 UTC | 25.10.2009 23:00 UTC |
| 31.10.2010 00:00 | 01.11.2010 00:00 | 30.10.2010 22:00 UTC | 31.10.2010 23:00 UTC |
| 30.10.2011 00:00 | 31.10.2011 00:00 | 29.10.2011 22:00 UTC | 30.10.2011 23:00 UTC |
| 28.10.2012 00:00 | 29.10.2012 00:00 | 27.10.2012 22:00 UTC | 28.10.2012 23:00 UTC |
| 27.10.2013 00:00 | 28.10.2013 00:00 | 26.10.2013 22:00 UTC | 27.10.2013 23:00 UTC |
| 26.10.2014 00:00 | 27.10.2014 00:00 | 25.10.2014 22:00 UTC | 26.10.2014 23:00 UTC |
| 25.10.2015 00:00 | 26.10.2015 00:00 | 24.10.2015 22:00 UTC | 25.10.2015 23:00 UTC |
| 30.10.2016 00:00 | 31.10.2016 00:00 | 29.10.2016 22:00 UTC | 30.10.2016 23:00 UTC |
| 29.10.2017 00:00 | 30.10.2017 00:00 | 28.10.2017 22:00 UTC | 29.10.2017 23:00 UTC |
| 28.10.2018 00:00 | 29.10.2018 00:00 | 27.10.2018 22:00 UTC | 28.10.2018 23:00 UTC |
| 27.10.2019 00:00 | 28.10.2019 00:00 | 26.10.2019 22:00 UTC | 27.10.2019 23:00 UTC |
| 25.10.2020 00:00 | 26.10.2020 00:00 | 24.10.2020 22:00 UTC | 25.10.2020 23:00 UTC |
| 31.10.2021 00:00 | 01.11.2021 00:00 | 30.10.2021 22:00 UTC | 31.10.2021 23:00 UTC |
| 30.10.2022 00:00 | 31.10.2022 00:00 | 29.10.2022 22:00 UTC | 30.10.2022 23:00 UTC |
| 29.10.2023 00:00 | 30.10.2023 00:00 | 28.10.2023 22:00 UTC | 29.10.2023 23:00 UTC |
| 27.10.2024 00:00 | 28.10.2024 00:00 | 26.10.2024 22:00 UTC | 27.10.2024 23:00 UTC |
| 26.10.2025 00:00 | 27.10.2025 00:00 | 25.10.2025 22:00 UTC | 26.10.2025 23:00 UTC |
| 25.10.2026 00:00 | 26.10.2026 00:00 | 24.10.2026 22:00 UTC | 25.10.2026 23:00 UTC |
| 31.10.2027 00:00 | 01.11.2027 00:00 | 30.10.2027 22:00 UTC | 31.10.2027 23:00 UTC |
| 29.10.2028 00:00 | 30.11.2028 00:00 | 28.10.2028 22:00 UTC | 29.10.2028 23:00 UTC |
| 28.10.2029 00:00 | 29.10.2029 00:00 | 27.10.2029 22:00 UTC | 28.10.2029 23:00 UTC |
| 27.10.2030 00:00 | 28.10.2030 00:00 | 26.10.2030 22:00 UTC | 27.10.2030 23:00 UTC |
| 26.10.2031 00:00 | 27.10.2031 00:00 | 25.10.2031 22:00 UTC | 26.10.2031 23:00 UTC |
| 31.10.2032 00:00 | 01.11.2032 00:00 | 30.10.2032 22:00 UTC | 31.10.2032 23:00 UTC |

### Sparte Gas

Übersicht der Gastage mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung an denen 23 Stunden-Werte zu übertragen sind:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastag von  (gesetzlich deutsche Zeit) | Gastag bis  (gesetzlich deutsche Zeit) | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum von: | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum bis: |
| 25.03.2000 06:00 | 26.03.2000 06:00 | 25.03.2000 05:00 UTC | 26.03.2000 04:00 UTC |
| 24.03.2001 06:00 | 25.03.2001 06:00 | 24.03.2001 05:00 UTC | 25.03.2001 04:00 UTC |
| 30.03.2002 06:00 | 31.03.2002 06:00 | 30.03.2002 05:00 UTC | 31.03.2002 04:00 UTC |
| 29.03.2003 06:00 | 30.03.2003 06:00 | 29.03.2003 05:00 UTC | 30.03.2003 04:00 UTC |
| 27.03.2004 06:00 | 28.03.2004 06:00 | 27.03.2004 05:00 UTC | 28.03.2004 04:00 UTC |
| 26.03.2005 06:00 | 27.03.2005 06:00 | 26.03.2005 05:00 UTC | 27.03.2005 04:00 UTC |
| 25.03.2006 06:00 | 26.03.2006 06:00 | 25.03.2006 05:00 UTC | 26.03.2006 04:00 UTC |
| 24.03.2007 06:00 | 25.03.2007 06:00 | 24.03.2007 05:00 UTC | 25.03.2007 04:00 UTC |
| 29.03.2008 06:00 | 30.03.2008 06:00 | 29.03.2008 05:00 UTC | 30.03.2008 04:00 UTC |
| 28.03.2009 06:00 | 29.03.2009 06:00 | 28.03.2009 05:00 UTC | 29.03.2009 04:00 UTC |
| 27.03.2010 06:00 | 28.03.2010 06:00 | 27.03.2010 05:00 UTC | 28.03.2010 04:00 UTC |
| 26.03.2011 06:00 | 27.03.2011 06:00 | 26.03.2011 05:00 UTC | 27.03.2011 04:00 UTC |
| 24.03.2012 06:00 | 25.03.2012 06:00 | 24.03.2012 05:00 UTC | 25.03.2012 04:00 UTC |
| 30.03.2013 06:00 | 31.03.2013 06:00 | 30.03.2013 05:00 UTC | 31.03.2013 04:00 UTC |
| 29.03.2014 06:00 | 30.03.2014 06:00 | 29.03.2014 05:00 UTC | 30.03.2014 04:00 UTC |
| 28.03.2015 06:00 | 29.03.2015 06:00 | 28.03.2015 05:00 UTC | 29.03.2015 04:00 UTC |
| 26.03.2016 06:00 | 27.03.2016 06:00 | 26.03.2016 05:00 UTC | 27.03.2016 04:00 UTC |
| 25.03.2017 06:00 | 26.03.2017 06:00 | 25.03.2017 05:00 UTC | 26.03.2017 04:00 UTC |
| 24.03.2018 06:00 | 25.03.2018 06:00 | 24.03.2018 05:00 UTC | 25.03.2018 04:00 UTC |
| 30.03.2019 06:00 | 31.03.2019 06:00 | 30.03.2019 05:00 UTC | 31.03.2019 04:00 UTC |
| 28.03.2020 06:00 | 29.03.2020 06:00 | 28.03.2020 05:00 UTC | 29.03.2020 04:00 UTC |
| 27.03.2021 06:00 | 28.03.2021 06:00 | 27.03.2021 05:00 UTC | 28.03.2021 04:00 UTC |
| 26.03.2022 06:00 | 27.03.2022 06:00 | 26.03.2022 05:00 UTC | 27.03.2022 04:00 UTC |
| 25.03.2023 06:00 | 26.03.2023 06:00 | 25.03.2023 05:00 UTC | 26.03.2023 04:00 UTC |
| 30.03.2024 06:00 | 31.03.2024 06:00 | 30.03.2024 05:00 UTC | 31.03.2024 04:00 UTC |
| 29.03.2025 06:00 | 30.03.2025 06:00 | 29.03.2025 05:00 UTC | 30.03.2025 04:00 UTC |
| 28.03.2026 06:00 | 29.03.2026 06:00 | 28.03.2026 05:00 UTC | 29.03.2026 04:00 UTC |
| 27.03.2027 06:00 | 28.03.2027 06:00 | 27.03.2027 05:00 UTC | 28.03.2027 04:00 UTC |
| 25.03.2028 06:00 | 26.03.2028 06:00 | 25.03.2028 05:00 UTC | 26.03.2028 04:00 UTC |
| 24.03.2029 06:00 | 25.03.2029 06:00 | 24.03.2029 05:00 UTC | 25.03.2029 04:00 UTC |
| 30.03.2030 06:00 | 31.03.2030 06:00 | 30.03.2030 05:00 UTC | 31.03.2030 04:00 UTC |
| 29.03.2031 06:00 | 30.03.2031 06:00 | 29.03.2031 05:00 UTC | 30.03.2031 04:00 UTC |
| 27.03.2032 06:00 | 28.03.2032 06:00 | 27.03.2032 05:00 UTC | 28.03.2032 04:00 UTC |

Übersicht der Gastage mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung an denen 25 Stunden-Werte zu übertragen sind:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastag von  (gesetzlich deutsche Zeit) | Gastag bis  (gesetzlich deutsche Zeit) | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum von: | Zeitintervall Übertragungs-zeitraum bis: |
| 28.10.2000 06:00 | 29.10.2000 06:00 | 28.10.2000 04:00 UTC | 29.10.2000 05:00 UTC |
| 27.10.2001 06:00 | 28.10.2001 06:00 | 27.10.2001 04:00 UTC | 28.10.2001 05:00 UTC |
| 26.10.2002 06:00 | 27.10.2002 06:00 | 26.10.2002 04:00 UTC | 27.10.2002 05:00 UTC |
| 25.10.2003 06:00 | 26.10.2003 06:00 | 25.10.2003 04:00 UTC | 26.10.2003 05:00 UTC |
| 30.10.2004 06:00 | 31.10.2004 06:00 | 30.10.2004 04:00 UTC | 31.10.2004 05:00 UTC |
| 29.10.2005 06:00 | 30.10.2005 06:00 | 29.10.2005 04:00 UTC | 30.10.2005 05:00 UTC |
| 28.10.2006 06:00 | 29.10.2006 06:00 | 28.10.2006 04:00 UTC | 29.10.2006 05:00 UTC |
| 27.10.2007 06:00 | 28.10.2007 06:00 | 27.10.2007 04:00 UTC | 28.10.2007 05:00 UTC |
| 25.10.2008 06:00 | 26.10.2008 06:00 | 25.10.2008 04:00 UTC | 26.10.2008 05:00 UTC |
| 24.10.2009 06:00 | 25.10.2009 06:00 | 24.10.2009 04:00 UTC | 25.10.2009 05:00 UTC |
| 30.10.2010 06:00 | 31.10.2010 06:00 | 30.10.2010 04:00 UTC | 31.10.2010 05:00 UTC |
| 29.10.2011 06:00 | 30.10.2011 06:00 | 29.10.2011 04:00 UTC | 30.10.2011 05:00 UTC |
| 27.10.2012 06:00 | 28.10.2012 06:00 | 27.10.2012 04:00 UTC | 28.10.2012 05:00 UTC |
| 26.10.2013 06:00 | 27.10.2013 06:00 | 26.10.2013 04:00 UTC | 27.10.2013 05:00 UTC |
| 25.10.2014 06:00 | 26.10.2014 06:00 | 25.10.2014 04:00 UTC | 26.10.2014 05:00 UTC |
| 24.10.2015 06:00 | 25.10.2015 06:00 | 24.10.2015 04:00 UTC | 25.10.2015 05:00 UTC |
| 29.10.2016 06:00 | 30.10.2016 06:00 | 29.10.2016 04:00 UTC | 30.10.2016 05:00 UTC |
| 28.10.2017 06:00 | 29.10.2017 06:00 | 28.10.2017 04:00 UTC | 29.10.2017 05:00 UTC |
| 27.10.2018 06:00 | 28.10.2018 06:00 | 27.10.2018 04:00 UTC | 28.10.2018 05:00 UTC |
| 26.10.2019 06:00 | 27.10.2019 06:00 | 26.10.2019 04:00 UTC | 27.10.2019 05:00 UTC |
| 24.10.2020 06:00 | 25.10.2020 06:00 | 24.10.2020 04:00 UTC | 25.10.2020 05:00 UTC |
| 30.10.2021 06:00 | 31.10.2021 06:00 | 30.10.2021 04:00 UTC | 31.10.2021 05:00 UTC |
| 29.10.2022 06:00 | 30.10.2022 06:00 | 29.10.2022 04:00 UTC | 30.10.2022 05:00 UTC |
| 28.10.2023 06:00 | 29.10.2023 06:00 | 28.10.2023 04:00 UTC | 29.10.2023 05:00 UTC |
| 26.10.2024 06:00 | 27.10.2024 06:00 | 26.10.2024 04:00 UTC | 27.10.2024 05:00 UTC |
| 25.10.2025 06:00 | 26.10.2025 06:00 | 25.10.2025 04:00 UTC | 26.10.2025 05:00 UTC |
| 24.10.2026 06:00 | 25.10.2026 06:00 | 24.10.2026 04:00 UTC | 25.10.2026 05:00 UTC |
| 30.10.2027 06:00 | 31.10.2027 06:00 | 30.10.2027 04:00 UTC | 31.10.2027 05:00 UTC |
| 28.10.2028 06:00 | 29.10.2028 06:00 | 28.10.2028 04:00 UTC | 29.10.2028 05:00 UTC |
| 27.10.2029 06:00 | 28.10.2029 06:00 | 27.10.2029 04:00 UTC | 28.10.2029 05:00 UTC |
| 26.10.2030 06:00 | 27.10.2030 06:00 | 26.10.2030 04:00 UTC | 27.10.2030 05:00 UTC |
| 25.10.2031 06:00 | 26.10.2031 06:00 | 25.10.2031 04:00 UTC | 26.10.2031 05:00 UTC |
| 30.10.2032 06:00 | 31.10.2032 06:00 | 30.10.2032 04:00 UTC | 31.10.2032 05:00 UTC |

# Versionierung von Zeitreihen und Listen in der MSCONS

## Versionierung von Zeitreihen

Die folgende Tabelle beschreibt abschließend, in welchem Anwendungsfall eine Versionierung der Zeitreihe stattfindet und wie sich das Versions-Tupel zusammensetzt. Weiterhin sind in der Tabelle die Inhalte der jeweiligen Zeitreihe beschrieben.

Der Sender der Nachricht ist für die Versionierung verantwortlich.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche (z. B. Monate), oder von mehreren Meldepunkten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Übersicht der Versions-Tupel und Inhalte von Zeitreihen je Anwendungsfall:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsfall | Versions-Tupel der Zeitreihen | Inhalte der Liste |
| Summenzeitreihe  (Prüfidentifikator 13003) | Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung  SG6 LOC ID des MaBiS-ZP SG6 DTM Bilanzierungsmonat SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Bilanzierungsmonats genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Tägliche Summenzeitreihen SG6 LOC ID des MaBiS-ZP DTM Nachrichtendatum SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und genau ein Tag der gesetzlichen Zeit umfassen. |
| EEG-Überführungs-zeitreihen  (Prüfidentifikator 13005) | SG6 LOC Bilanzkreis von SG6 LOC Bilanzkreis an SG6 LOC Bilanzierungsgebiet SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum SG8 CCI Zeitreihentyp SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Gasbeschaffenheit (Prüfidentifikator 13007) | SG6 LOC ID der Messlokation oder ID der Marktlokation SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Lastgang Gas (Prüfidentifikator 13008) | SG6 LOC ID der Messlokation oder ID der Marktlokation oder ID des Netzkopplungspunktes SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum DTM Nachrichtendatum | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Normiertes Profil (Prüfidentifikator 13010) | wenn das Zeitintervall mindestens einen Monat umfasst:  SG2 NAD MP-ID Absender SG6 LOC Profilbezeichnung SG6 DTM Versionsangabe SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und mindestens einen Monat der gesetzlichen Zeit umfassen. |
| wenn das Zeitintervall nicht mindestens einen Monat umfasst: SG2 NAD MP-ID Absender SG6 LOC Profilbezeichnung SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und. |
| Profilschar  (Prüfidentifikator 13011) | SG2 NAD MP-ID Absender SG6 LOC Profilschar SG6 DTM Gültigkeit, Beginndatum Profilschar SG6 DTM Versionsangabe | Es wird für jede Temperaturmaßzahl (die in SG9 LIN DE1082 angegeben wird, gemäß Liste der Profildefinitionen) immer alle ¼-Std.-Werte der gesetzlichen Zeit angegeben. Die Viertelstundenwerte sind dabei immer in chronologisch aufsteigender Reihenfolge anzugeben. |
| Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung  (Prüfidentifikator 13012) | wenn das Zeitintervall mindestens einen Monat umfasst:  SG2 NAD MP-ID Absender SG6 LOC Profilbezeichnung SG6 DTM Versionsangabe SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und mindestens einen Monat der gesetzlichen Zeit umfassen. |
| wenn das Zeitintervall nicht mindestens einen Monat umfasst: SG2 NAD MP-ID Absender SG6 LOC Profilbezeichnung SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und. |
| Lastgang Messlokation, Netzkoppelpunkt, Netzlokation (Prüfidentifikator 13018) | SG6 LOC ID der Messlokation oder ID des Netzkoppelpunktes SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum DTM Nachrichtendatum | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Ausfallarbeits- überführungs-zeitreihe (Prüfidentifikator 13020) | SG6 LOC ID des MABIS-ZP SG6 DTM Bilanzierungsmonat  SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Bilanzierungsmonats genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Tägliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe SG6 LOC ID des MaBiS-ZP DTM Nachrichtendatum SG10 DTM Beginn Messperiode SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. Das Zeitintervall aller Positionen in SG9 LIN muss lückenlos sein und genau ein Tag der gesetzlichen Zeit umfassen. |
| Meteorologische Daten (Prüfidentifikator 13021) | SG6 LOC ID der Technischen Ressource SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Redispatch 2.0 Einzelzeitreihe Ausfallarbeit (Prüfidentifikator 13022) | SG6 LOC ID der Technischen Ressource oder ID der Marktlokation SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Redispatch 2.0 Ausfallarbeits-summenzeitreihe (Prüfidentifikator 13023) | SG6 LOC ID des MABIS-ZP SG6 DTM Bilanzierungsmonat  SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Bilanzierungsmonats genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Lastgang Marktlokation, Tranche  (Prüfidentifikator 13025) | SG6 LOC ID der Marktlokation oder ID der Tranche SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum DTM Nachrichtendatum | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Redispatch EEG-Überführungs-zeitreihe aufgrund Ausfallarbeit (Prüfidentifikator 13026) | SG6 LOC Bilanzkreis von SG6 LOC Bilanzkreis an SG6 LOC Bilanzierungsgebiet SG6 DTM Beginn Messperiode Übertragungszeitraum SG6 DTM Ende Messperiode Übertragungszeitraum SG8 CCI Zeitreihentyp SG6 DTM Versionsangabe | Es ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Zeitintervalls des Übertragungszeitraum genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |
| Werte nach Typ 2 (Prüfidentifikator 13027) | SG6 LOC ID des Meldepunktes  DTM Nachrichtendatum  SG10 DTM Beginn Messperiode  SG10 DTM Ende Messperiode | Es ist zu jedem Zeitintervall der gesetzlichen Zeit des bestellten Messproduktes zu der ein Wert übermittelt werden muss die zugehörigen Zeitangaben in SG10 anzugeben. |

## Versionierung von Listen

Die folgende Tabelle beschreibt abschließend, in welchem Anwendungsfall eine Versionierung der Liste stattfindet und wie sich das Versions-Tupel zusammensetzt. Weiterhin sind in der Tabelle die Inhalte der jeweiligen Liste beschrieben.

Der Sender der Nachricht ist für die Versionierung verantwortlich.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche (z. B. Monate) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen. Sollen Daten von mehreren Meldepunkten in einer Datei übertragen werden, ist je Meldepunkt eine SG5 „Liefer-, bzw. Bezugsort“ zu verwenden, d. h. die SG5 ist entsprechend oft zu wiederholen. Eine Liste, auch wenn diese aufgrund Ihrer Größe in mehrere Listen aufgeteilt wurde, enthält immer dieselbe Versionierung.

Übersicht der Versions-Tupel und Inhalte von Listen je Anwendungsfall:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsfall | Versions-Tupel der Listen | Inhalte der Liste |
| Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA)  (Prüfidentifikator 13013) | SG6 LOC ID der Marktlokation SG6 DTM Bilanzierungsmonat SG1 DTM Versionsangabe marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMA) | Es ist zu jedem Tag der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Bilanzierungsmonats genau ein Wert inklusive zugehöriger Zeitangaben in SG10 anzugeben. |

# Zählerstände und Energiemengen

## Generelles zur Übertragung von Zählerständen

In SG10 QTY DE6060 werden Zählerstände wie auf dem Messgerät vorhanden angegeben.

Bei den OBIS-Kennzahlen und der maximalen Anzahl an Vor- / Nachkommastellen sind ausschließlich diese zulässig, die im vorherigen Stammdatenaustausch mittels der UTILMD zu diesem Zeitpunkt kommuniziert wurden.

Der Nutzungszeitpunkt für Zählerstände wird verwendet, um einen Zählerstand eindeutig einem Prozesszeitpunkt zuzuordnen. Dieser Prozesszeitpunkt kann entweder ein Zeitpunkt einer Stammdatenänderung sein, bei:

* einem Gerätewechsel,
* einer Geräteparameteränderung,
* einem Geräteeinbau, oder
* einen Geräteausbau,

in der die Änderung vor dem Versand des Zählerstandes übermittelt wurde, oder die Bestellung eines Wertes per ORDERS aufgrund eines eingetretenen Ereignisses, wie:

* Lieferbeginn,
* Beginn der Ersatz-/Grundversorgung
* Lieferende/Abmeldeanfrage
* Zwischenablesung.

Der Nutzungszeitpunkt ist für den Zählerstand der Zeitpunkt, der für die weitere Verarbeitung relevant ist (z. B. Zuordnung bei Empfänger anhand der Zuordnungstupel).

Zu einem Nutzungszeitpunkt kann zu einem Zuordnungstupel immer nur ein Zählerstand vom MSB zugeordnet werden, auch wenn am Vortag und am Folgetag jeweils ein Zählerstand vorliegt.

Der Ausführungs- / Änderungszeitpunkt für Zählerstände wird verwendet, um einen Zählerstand eindeutig einer tatsächlichen Änderung zuzuordnen, z. B. bei einem Gerätewechsel, einer Geräteparameteränderung, einem Geräteeinbau oder Geräteausbau der tatsächliche Zeitpunkt, an dem die Änderung an der Messlokation durchgeführt wurde. Der Nutzungszeitpunkt ist für den Zählerstand der Zeitpunkt, der für die weitere Verarbeitung relevant ist (z. B. Zuordnung bei Empfänger anhand der Zuordnungstupel).

Das Ablesedatum (tages- oder zeitpunktgenau) kann ausschließlich für wahre Werte angegeben werden (z. B. Ablesedatum des Kunden auf der Ablesekarte oder Ablesezeitpunkt bei einer MDE-Ablesung). Liegt die Information zu welcher Uhrzeit der Zählerstand tatsächlich erfasst wurde nicht vor, ist im DE2379 des Segments SG10 DTM+9 (Ablesedatum) der Code 102 zu nutzen. In diesem Fall ist eine Anreicherung einer Uhrzeit (z. B. die pauschale Nutzung von 00:00 Uhr) und somit die Nutzung des Codes 303 im DE2379 nicht erlaubt. Liegt die Information zu welchem Zeit-punkt der Zählerstand erfasst wurde vor, muss der Code 303 im DE2379 des Segments SG10 DTM+9 (Ablesedatum) genutzt und der korrekte Zeitpunkt den Empfängern mitgeteilt werden. Übermittelt ein Berechtigter einen Zählerstand mit einem Ablesedatum ohne Uhrzeit (Code 102), darf das Ablesedatum vom Messwertverantwortlichen nicht verfälscht werden, indem eine Uhrzeit zum Ablesedatum hinzugefügt wird. In diesem Fall hat der Messwertverantwortliche in der Weiterleitung an die berechtigten den Zählerstand ebenfalls ohne eine Zeitangabe (Code 102) zu übermitteln.

Bei Zählerständen die aufgrund:

* einer Bestellung eines Wertes (z.B. aufgrund Lieferantenwechsel), oder
* des Erreichens des Turnuszeitpunktes oder
* aufgrund einer Ablesung wegen Geräteübernahme

übermittelt werden ist, falls es sich:

* in der Sparte Strom um einen Ersatzwert oder einen vorläufigen Wert handelt, bzw.
* in der Sparte Gas um einen Ersatzwert, Vorschlagswert, vorläufigen Wert oder nicht verwendbaren Wert

handelt, nur der Nutzungszeitpunkt angegeben. Ein Ablesedatum wird nicht angegeben.

Bei Zählerständen die aufgrund:

* einer Änderung der Parametrierung oder
* eines Gerätewechsel

übermittelt werden ist unabhängig von der Qualität des Wertes (SG10 QTY DE6063) zusätzlich zum Nutzungszeitpunkt immer auch ein Ausführungs- /Änderungszeitpunkt anzugeben.

Es ist zu beachten, falls bereits eine Bestellung für einen Wert aufgrund eines Wechselereignisses (Bestellung mit ORDERS BGM+7, IMD+Z13, IMD+Z48 (Wechselereignis)) vorliegt, zwischen dem Nachrichtenzeitpunkt und dem Bestellzeitpunkt noch ein oder mehrere Turnuszeitpunkte liegen, diese Turnuswerte ebenfalls zu übermitteln sind.

Sollen mehrere Zählerstände (z. B. HT/NT-Mengen) an einer Messlokation zum selben Nutzungszeitpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9 LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Messlokationen oder verschiedenen Nutzungszeitpunkten oder mit unterschiedlichen Referenzdaten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

## Generelles zur Übertragung von Energiemengen

Dient zur Übermittlung im Falle:

* Lieferschein vom NB für Marktlokationen mit Grundpreis/Arbeitspreis (Strom),
* Aufbereitung und Übermittlung von Werten durch den MSB (Strom),
* bei Einzelwerten (z. B. Zählerstandsdifferenz, Energiemenge kWh, Gasmenge m3, Brennwert und Z-Zahl ohne Zählerstand) für einen beliebigen Zeitraum.

Sowie der Übertragung von Korrekturenergiemengen zu Messlokationen (z. B. im Falle einer Differenz des Werts des Fehlerregisters aus dem zu übermittelnden Zählerstand und dem Wert des Fehlerregisters zum zuletzt übermittelten Zählerstand). In diesem Fall ist in SG1 RFF+AGI DE1154 die Referenz auf die MSCONS in der der Messwert vorab übermittelt wurde anzugeben.

Weiterhin zur Übertragung von Energiemengen zu Marktlokationen deren Zählerstände und ggf. Korrekturenergiemengen auf Ebene der Messlokation ausgetauscht wurden. Hier ist die Energiemenge für die Marktlokation in kWh als Messwert Energiemenge zu übertragen. Für eine Energiemenge in der Sparte Strom ist maximal die Anzahl an Nachkommastellen zulässig, die im Rahmen des Austausches der Zählerstände vorab kommuniziert werden. Eine Energiemenge in der Sparte Gas wird gemäß G685 auf ganze Kilowattstunden gerundet.

Dabei wird in SG10 DTM+163 (Beginn Messperiode) der Zeitpunkt als Beginn angegeben, zu dem die letzte Energiemenge übermittelt wurde, oder der Zeitpunkt, an dem die Zuordnung an der Marktlokation durch den Empfänger des Zählerstandes begonnen hat.

Für Energiemengen, gilt: In SG10 DTM+164 (Ende Messperiode) wird der Zeitpunkt als Ende angegeben, zu dem der letzte Messwert mit demselben Nutzungszeitpunkt übermittelt wurde.

Sollen mehrere Werte (z. B. HT/NT-Mengen oder mehrere Zeitbereiche aufgrund von Ablesungen im Zeitraum (insbesondere im Gas)) an einem Meldepunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9 LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Meldepunkten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Übertragung von Einzelwerten für eine Marktlokation ohne Messlokation (Pauschalanlage) Strom und Gas von NB an LF

Übertragung von Einzelwerten (Energiemenge kWh) für eine Marktlokation ohne Messlokation (Pauschalanlage) als Basis für die Netznutzungsabrechnung sowie der Mehr- und Mindermengenabrechnung.

Ausgangssituation für diesen Anwendungsfall ist, dass

* der NB dem LF die Anmeldung einer Marktlokation bestätigt hat, der keine Messlokation zugeordnet ist (UTILMD Prüfidentifikator: 11002), oder
* der LF dem NB die Anmeldung einer Marktlokation in die EOG bestätigt, der keine Messlokation zugeordnet ist (UTILMD Prüfidentifikator 11014).

In diesen Fällen wurde in der Nachricht die Messtechnische Einordnung der Marktlokation „keine Messung“ (SG10 CCI+Z83 CAV+Z68) angegeben.

Die Änderung der Energiemenge für pauschale Marktlokationen wird mittels Stammdatenänderung per UTILMD versendet (Änderung der Jahresverbrauchsprognose). Die Energiemenge für eine pauschale Marktlokation ist per MSCONS für folgende Fälle zu versenden:

* die Entnahmemenge oder Einspeisemenge für den Netznutzungszeitraum vor dem Versand einer Netznutzungsrechnung
* die bilanzierte Energiemenge vor dem Versand der Mehr- und Mindermengenabrechnung.

Hierbei sind folgende Trigger für den Versand der Einzelwerte zu beachten. Der Versand der Einzelwerte erfolgt dabei immer entsprechend der Prozessbeschreibung vor dem Versand der zugehörigen Netznutzungsrechnung:

* Das Erreichen des Zeitpunktes der „Geplante Turnusablesung“, das im ursprünglichen Stammdatenaustausch kommuniziert wurde (SG4 DTM+752 DE2380).
* Die Bestätigung der Abmeldung der Marktlokation ohne Messlokation (UTILMD Prüfidentifikator 11005).
* Die Bestätigung der Stilllegung der Marktlokation ohne Messlokation (UTILMD Prüfidentifikator 11008).
* Die Bestätigung einer Anmeldung (befristet) der Marktlokation ohne Messlokation (UTILMD Prüfidentifikator 11002) bei der der Zeitpunkt „Ende zum“ bereits befüllt war (SG4 DTM+93 DE2380).
* Die Bestätigung einer Anmeldung (befristet) der Marktlokation ohne Messlokation in die EOG (UTILMD Prüfidentifikator 11014) bei der der Zeitpunkt „Ende zum“ bereits befüllt war (SG4 DTM+93 DE2380).
* Die Antwort auf Änderung vom NB (UTILMD Prüfidentifikator 11127) und Wert in SG4 STS+E01 DE9013 mit E15 befüllt und in der ursprünglichen Nachricht zur Änderung der Prognosegrundlage (UTLIMD Prüfidentifikator 11126) ist die Messtechnische Einordnung der Marktlokation „keine Messung“ (SG10 CCI+Z83 CAV+Z68) nicht mehr angegeben.   
  Hinweis: Zu dieser Änderung gehört zusätzlich eine Änderung der komplexen Marktlokationsstruktur (UTILMD Prüfidentifikator 11175 oder UTILMD Prüfidentifikator 11176), welche bestätigt wurde (SG4 STS+E01 DE9013 mit E15 vorhanden) in dem der Marktlokation mindestens eine Messlokation zugeordnet wurde.
* Zum Änderungszeitpunkt (SG4 DTM+157 DE2380) des Wirksamwerdens der nicht bila. rel. Änderung (UTILMD Prüfidentifikator 11109) des Turnusintervalls (SG4 DTM+672 DE2380), welche bestätigt wurde (UTILMD Prüfidentifikator 11111), (SG4 STS+E01 DE9013 mit Wert E15 vorhanden).
* Zum Änderungszeitpunkt (SG4 DTM+157 DE2380) des Wirksamwerdens der nicht bila. rel. Änderung (UTILMD Prüfidentifikator 11112) der geplanten Turnusablesung (SG4 DTM+752 DE2380), welche bestätigt wurde (UTILMD Prüfidentifikator 11115), (SG4 STS+E01 DE9013 mit Wert E15 vorhanden).

Dabei wird in SG10 DTM+163 (Beginn Messperiode) der Zeitpunkt als Beginn angegeben, an dem die letzte Rechnung geendet hat bzw. der Zeitpunkt, an dem die Belieferung an der Marktlokation durch den Empfänger der Energiemenge begonnen hat.

In SG10 DTM+164 (Ende Messperiode) wird der Zeitpunkt als Ende angegeben, zu dem der Zeitpunkt des in der Aufzählung angegebenen Ereignisses eingetreten ist.

Hierbei ist zu beachten, dass die Übermittlung der Energiemenge frühestens mit Erreichen des Termins aus der jeweiligen Trigger-Nachricht stattfindet. Ein Versand von Energiemengen, die über das Nachrichtendatum hinausgehen (zukünftige Zeiträume), ist in diesem Anwendungsfall ausgeschlossen. Zusätzlich ist zu beachten, dass, falls bereits ein Trigger wie z. B. eine Abmeldung vorliegt, zwischen dem Nachrichtendatum der Trigger-Nachricht und des Termins der Trigger-Nachricht noch ein Turnustermin als Trigger liegt, dieser zusätzlich weiterhin als Trigger gilt.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

## Übertragung von Zählerständen und Energiemengen Strom

### Übertragung von Zählerständen Strom

Tabellenspalte = Zählerstand (Strom) 13017

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Zählerständen in der Sparte Strom.

Bei der Übermittlung von Werten sind ausschließlich die OBIS-Kennzahlen in der Produktidentifikation (SG9 PIA+5 DE7140) zulässig, die im vorherigen Stammdatenaustausch vom MSB übermittelt wurden.

Im Fall der Übermittlung von Werten, die aus einem SMGw stammen, ist die Konfigurations-ID[[1]](#footnote-1) anzugeben, die ebenfalls im vorherigen Stammdatenaustausch vom MSB übermittelt wurde.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an MSB | Zählerstand zum Ablesetermin Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Zwischenablesung, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | -- |
| Strom | MSB an NB | Zählerstand zum Ablesetermin Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Zwischenablesung, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | -- |
| Strom | MSB an LF | Zählerstand zum Ablesetermin Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Zwischenablesung, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | -- |
| Strom | NB an MSB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | nur bei kME ohne RLM, mME |
| Strom | LF an MSB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | nur bei kME ohne RLM, mME |
| Strom | NB an RB HKN-R | -- | ID der Messlokation | -- |

### Übertragung von Energiemengen Strom

Tabellenspalte = Energiemenge (Strom) 13019

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Energiemengen im Falle:

* Lieferschein vom NB für Marktlokationen mit Grundpreis/Arbeitspreis,
* Aufbereitung und Übermittlung von Werten durch den MSB.

Bei der Übermittlung von Werten durch den MSB (Strom) an den Empfänger ist im BGM-Segment DE1001 der Qualifier 7 (Prozessdatenbericht) zu verwenden.

Bei der Übermittlung des Lieferscheines vom NB für Marktlokationen mit Grundpreis/Arbeitspreis (Strom) ist im BGM-Segment DE1001 der Qualifier Z41 (Lieferschein Grund-/Arbeitspreis) zu verwenden.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an NB | Arbeitsmenge eines Zeitraumes zwischen zwei Messwerten wie Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Zwischenablesung, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | MSB an LF | Arbeitsmenge eines Zeitraumes zwischen zwei Messwerten wie Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Zwischenablesung, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | MSB an MSB | Korrekturenergiemenge | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten für rechnerisch ermittelte Messwerte auf Ebene der Messlokation (z. B. bei Zählerdefekt). |
| Strom | MSB an NB | Korrekturenergiemenge | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten für rechnerisch ermittelte Messwerte auf Ebene der Messlokation (z. B. bei Zählerdefekt). |
| Strom | MSB an LF | Korrekturenergiemenge | ID der Messlokation (bei kME, mME), bei Werten aus dem iMS erfolgt keine Identifikationsangabe in SG6 LOC, sondern die Angabe der Konfigurations-ID in SG7 RFF+AGK. | Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten für rechnerisch ermittelte Messwerte auf Ebene der Messlokation (z. B. bei Zählerdefekt). |
| Strom | NB an LF | Lieferschein für Marktlokationen mit Grundpreis/Arbeitspreis | ID der Marktlokation | Zur Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung, wenn nach Grundpreis/Arbeitspreis abgerechnet wird. |
| Strom | NB an RB HKN-R | -- | ID der Marktlokation | -- |

### Übertragung von Energiemenge und Leistungsmaximum Strom

Tabellenspalte = Energiemenge u. Leistungsmax. 13016

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Energiemenge und Leistungsmaximum im Falle:

* Lieferschein vom NB für Marktlokationen mit Arbeits-/Leistungspreis (Strom),
* Aufbereitung und Übermittlung von Werten durch den MSB (Strom),
* Energiemenge und Leistungsmaximum.

Bei der Übermittlung des Lieferscheines vom NB für Marktlokationen mit Arbeits-/Leistungspreis (Strom) ist im BGM-Segment DE1001 der Qualifier Z42 (Lieferschein Arbeits- / Leistungspreis) zu verwenden. Bei allen anderen ist im BGM-Segment DE1001 der Qualifier Z28 (Energiemenge und Leistungsmaximum) zu verwenden.

Übertragen wird die Arbeit mit Nennung des dafür relevanten Zeitraums. Weiterhin wird in diesem Zeitraum das angefallene Monatsleistungsmaximum übertragen. Bei Verwendung des Codes Z42 (Lieferschein Arbeits- / Leistungspreis) im BGM kann das Leistungsmaximum auch außerhalb des betrachtenden Zeitraums liegen.

Bei pauschalen Marktlokationen, für die ein Monatsleistungsmaximum benötigt wird, ist zur Ableitung der Monatsangabe des Lieferscheins das Endedatum SG26 DTM+156 der Rechnungsperiode aus der Rechnungsposition der INVOIC zu verwenden.

Die Angabe des Zeitraumes der Arbeit, für die die jeweilige Menge übertragen wird, erfolgt über SG10 DTM+163 und SG10 DTM+164.

Zu dem zu übermittelnden Monatsmaximum ist der Monat, in dem das Monatsmaximum aufgetreten ist im SG10 DTM+306 zu übermitteln.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an NB | Arbeitsmenge und Maximalleistung eines Zeitraumes zwischen zwei Messwerten wie Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | MSB an LF | Arbeitsmenge und Maximalleistung eines Zeitraumes zwischen zwei Messwerten wie Turnus, Lieferbeginn/Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung, Lieferende/Abmeldeanfrage, Gerätewechsel, Geräteübernahme und Änderung der Parametrierung | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | NB an LF | Lieferschein für Marktlokationen mit Arbeits-/ Leistungspreis | ID der Marktlokation | Zur Übermittlung des Lieferscheins zur Netznutzungsabrechnung, wenn ein Arbeits-/Leistungspreis abgerechnet wird. |

### Übertragung Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn (Strom)

Tabellenspalte = Arbeit Leistungsmax. Kalenderjahr vor Lieferbeginn 13015

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung notwendiger Bewegungsdaten gemäß Netznutzungsvertrag und den Umgang mit Arbeit und Leistung bei unterjährigem Lieferantenwechsel von Marktlokationen deren Bilanzierungsgrundlage RLM ist bzw. GPKE Kapitel 6.1 Use-Case: Übermittlung der bisher gemessenen Arbeits- und Leistungswerte.

Übertragen wird die Arbeit mit Nennung des dafür relevanten Abrechnungszeitraums. Weiterhin werden in diesem Zeitraum das höchste, angefallene und abgerechnete Monatsleistungsmaximum sowie das zweithöchste Monatsleistungsmaximum übertragen, sofern es vorliegt. In der Regel umfasst der relevante Abrechnungszeitraum das Zeitintervall vom 1.1. bis zum Lieferbeginn des betroffenen Lieferanten. In Fällen der unterjährigen Inbetriebnahme oder dem unterjährigen Wechsel des Anschlussnutzers inklusive eines Lieferantenwechsels im selben Kalenderjahr, beginnt der Abrechnungszeitraum mit dem Datum der Inbetriebnahme bzw. des Anschlussnutzerwechsels.

Die Angabe des Zeitraumes der Arbeit, für die die jeweilige Menge übertragen wird, erfolgt über SG10 DTM+163 und SG10 DTM+164.

Zu jedem der bis zu zwei zu übermittelnden Monatsmaxima, ist der jeweilige Monat des Maximums über die SG10 DTM+306 zu übermitteln.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an LF | Arbeit im Kalenderjahr vor Lieferbeginn sowie bis zu zwei Monatsmaxima | ID der Marktlokation | --- |

### Übertragung Energiemengen als Grundlage zur POG-Ermittlung

Tabellenspalte = Grundlage POG-Ermittlung 13028

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der Energiemenge als Grundlage für die korrekte POG-Ermittlung.

Übertragen wird die Arbeit mit Nennung des dazugehörigen Zeitraumes, welcher für den MSB für eine korrekte Ermittlung der POG relevant ist. Die Angabe des Zeitraumes der Arbeit, für die die jeweilige Menge übertragen wird, erfolgt über SG10 DTM+163 und SG10 DTM+164.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an MSB | Energiemenge als Grundlage für die POG-Ermittlung | ID der Marktlokation | --- |

### Anwendungsübersicht Zählerstand Strom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **VL** Verrechnungsliste, X  Zählerstand | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **7** Prozessdatenbericht X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| **SG1** | | **Soll [1] ∧ [538]** | [1] Sofern per ORDERS  angefordert  [538] Hinweis: Die Referenz auf |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
|  |  | | die ORDERS ist nur dann  anzugeben, wenn diese Werte  vom Empfänger auch ursprünglich  mittels ORDERS angefragt  wurden. |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **AGI** Beantragungsnummer X | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X ([67] ∧ ([529] ∨ [553])) | | [67] Wenn es sich um die Referenz  auf eine ORDERS handelt  [529] Hinweis: Wert aus BGM+7  DE1004 der ORDERS mit der die  Anforderung von Messwerten  erfolgt ist.  [553] Hinweis: Wert aus BGM+Z34  DE1004 der ORDERS mit der die  Reklamation von Werten erfolgt  ist |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13017** Messw. Zählerstand X  (Strom) | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
|  |  | | Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung M [131] ∧ ([951] ∧ [510]) | | [131] wenn RFF+AGK  (Konfigurations-ID) nicht  vorhanden  [510] Hinweis: Verwendung der ID  der Messlokation  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Gerätenummer |  | |  |
| **SG7** | **Muss [131]** | | [131] wenn RFF+AGK  (Konfigurations-ID) nicht  vorhanden |
| SG7 **RFF** 00023 | Muss | |  |
| SG7 RFF **1153** | **MG** Gerätenummer X | |  |
| SG7 RFF **1154** | Gerätenummer X | |  |
| Konfigurations-ID |  | |  |
| **SG7** | **Muss [35] ∧ [132]** | | [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [132] wenn LOC+172  (Identifikationsangabe) DE3225  nicht vorhanden |
| SG7 **RFF** 00024 | Muss | |  |
| SG7 RFF **1153** | **AGK** Anwendungsreferenznum X  mer | |  |
| SG7 RFF **1154** | Konfigurations-ID X [567] | | [567] Hinweis: Es ist die  Konfigurations-ID anzugeben, die  im vorherigen  Stammdatenaustausch  kommuniziert wurde. |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] ∧ [566] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind.  [566] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die im vorherigen  Stammdatenaustausch zu diesem  Meldepunkt vom MSB zum  Zeitpunkt übermittelt wurden. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X  **67** Ersatzwert X [35] ∨ ([32] ∧ [77])  **Z18** Vorläufiger Wert X [35] ∧ [113] | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [77] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  der RB HKN-R  [113] wenn SG7 RFF+AGK  (Konfigurations-ID) vorhanden |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| Ablesedatum | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00031 | | Soll [93] ∧ [128] ∧ [131] ∧  [569] | [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 220 vorhanden  [128] Wenn es sich um eine  Ablesung handelt, welche keine  Ablesung aufgrund der Änderung  an der Messtechnik oder deren  Konfiguration ist (z.B.  Kundenablesung).  [131] wenn RFF+AGK  (Konfigurations-ID) nicht  vorhanden  [569] Hinweis: Bei mehreren  Zählerständen einer Messlokation  (z. B. HT/NT) ist diese Zeitangabe  zu nutzen und eine Wiederholung  das SG9 LIN durchzuführen. |
| SG10 DTM **2005** | | **9** Bearbeitungs-/ X  Verarbeitungsdatum/-zeit |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X ([931] [111] ∧ [495]) ⊻  Zeitspanne, Wert ([134] ∧ [135]) | [111] Wenn SG10 DTM+9 DE2379  in demselben Segment mit Wert |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
|  |  | | 303 vorhanden  [134] Wenn SG10 DTM+9 DE2379  in demselben Segment mit Wert  102 vorhanden  [135] Der Wert an der Stelle  CCYYMMDD muss ≤ dem Wert an  der Stelle CCYYMMDD im DE2380  des DTM+137 sein  [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **102** CCYYMMDD X  **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nutzungszeitpunkt | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00032 | | Muss [569] | [569] Hinweis: Bei mehreren  Zählerständen einer Messlokation  (z. B. HT/NT) ist diese Zeitangabe  zu nutzen und eine Wiederholung  das SG9 LIN durchzuführen. |
| SG10 DTM **2005** | | **7** Gültigkeitsdatum/-zeit X |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [UB1] ∧ [495] ∧ ([130] ∨  Zeitspanne, Wert [133]) | [130] Wenn innerhalb desselben  LIN-Segments neben diesem  Segment (SG10 DTM+7  Nutzungszeitpunkt) noch das  SG10 DTM+60 (Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt) oder das  SG10 DTM+9 (Ablesedatum)  vorhanden, darf der Wert der  Differenz zwischen dem größeren  und dem kleineren Zeitpunkt der  DTM-Segmente ausschließlich <  24 Stunden sein. Findet zwischen  den beiden Zeitpunkten die  Sommer/Winter-Zeitumschaltung  statt, darf der Wert der Differenz  ausschließlich < 25 Stunden sein.  Findet zwischen den beiden  Zeitpunkten die Winter/Sommer-  Zeitumschaltung statt, darf der  Wert der Differenz ausschließlich  < 23 Stunden sein.  [133] Wenn innerhalb desselben  LIN-Segments neben diesem  Segment (SG10 DTM+7  Nutzungszeitpunkt) noch das  SG10 DTM+9 (Ablesedatum) mit  dem Code 102 im DE2379  vorhanden ist, darf der Wert der  Differenz zwischen dem Wert an  der Stelle CCYYMMDD des  größeren und dem kleineren  Zeitpunkt der DTM-Segmente an  der Stelle CCYYMMDD  ausschließlich 0 oder 1 Tag sein.  [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00033 | Soll [129] ∧ [569] | | [129] Wenn es sich um eine  Ablesung aufgrund der Änderung  an der Messtechnik oder deren  Konfiguration handelt (z.B.  Gerätewechsel).  [569] Hinweis: Bei mehreren  Zählerständen einer Messlokation  (z. B. HT/NT) ist diese Zeitangabe  zu nutzen und eine Wiederholung  das SG9 LIN durchzuführen. |
| SG10 DTM **2005** | **60** Konstruktionsänderungsdat X  um | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Plausibilisierungshinweis |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00035 | Soll ([92] ⊻ [93]) ∧ [126] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden  [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 220 vorhanden  [126] wenn  Plausibilisierungshinweise  vorliegen |
| SG10 STS **9015** | **Z33** Plausibilisierungshinweis X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z83** Kundenselbstablesung X [5P0..1]  **Z84** Leerstand X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **Z85** Realer Zählerüberlauf X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  geprüft  **Z86** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  Kontrollablesung  **Z87** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  Kundenhinweis  **ZC3** Austausch des Ersatzwertes X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZS2** Wert auf Basis der X [4P0..1]  modernen Messeinrichtung | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00036 | Muss [92] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z32** Ersatzwertbildungsverfahre X  n | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z88** Vergleichsmessung X [4P0..1]  (geeicht)  **Z89** Vergleichsmessung (nicht X [4P0..1]  geeicht)  **Z92** Interpolation X [4P0..1]  **ZJ2** Statistische Methode X [4P0..1] | |  |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
| SG10 **STS** 00037 | Soll [127] ∧ [541] | | [127] wenn ein Korrekturgrund  anzugeben ist  [541] Hinweis: Ein Korrekturgrund  ist anzugeben, wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger Wert  nach Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert nach  Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert nach  Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert nach  Stornierung durch einen wahren  Wert ersetzt wird. |
| SG10 STS **9015** | **Z34** Korrekturgrund X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z74** kein Zugang X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1]  defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  Messeinrichtung  **ZB9** Änderung Tarifschaltzeiten X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1]  ausreichend | |  |
| Grund der  Ersatzwertbildung | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00038 | | Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z40** Grund der X  Ersatzwertbildung |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1] |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand (Strom) Bedingung  Prüfidentifikator 13017 | | |
|  | **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1]  defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1]  **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZB9** Änderung Tarifschaltzeiten X [4P0..1]  **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1]  ausreichend  **ZT8** Anforderung in die X [4P0..1]  Vergangenheit, zum  angeforderten Zeitpunkt  liegt kein Wert vor. | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

### Anwendungsübersicht Energiemengen Strom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X X  **500** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X X  **500** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen  aus dem über UNOC  definierten Zeichensatz,  wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt  sind. |
| UNB **0026** | **EM** Energiemenge X X X | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht | |  |  |
| **BGM** 00004 | | Muss Muss Muss |  |
| BGM **1001** | | **7** Prozessdatenbericht X  **Z27** Bewegungsdaten im X  Kalenderjahr vor  Lieferbeginn  **Z28** Energiemenge und X  Leistungsmaximum  **Z41** Lieferschein Grund- / X [492] ∧  Arbeitspreis [32] ∧ [33]  **Z42** Lieferschein Arbeits- / X [492] ∧ | [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle LF  [492] wenn MP-ID in  NAD+MR aus Sparte  Strom |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  | Leistungspreis [32] ∧ [33] | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss Muss Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X X X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert [494] [494] [494] | | [494] Das hier genannte  Datum muss der  Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt  wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| **SG1** | | **Soll [1] ∧** **Soll [1] ∧** **Muss**  **[68]**  **[69]**  **Muss [35] ∧**  **([38] ⊻**  **[113])** | [1] Sofern per ORDERS  angefordert  [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle  MSB  [38] wenn in SG6  LOC+172 DE3225 die ID  der Messlokation  angegeben ist  [68] Wenn BGM+7  vorhanden  [69] Wenn BGM+Z28  vorhanden  [113] wenn SG7  RFF+AGK  (Konfigurations-ID)  vorhanden |
| SG1 **RFF** 00006 | | Muss Muss Muss |  |
| SG1 RFF **1153** | | **AGI** Beantragungsnummer X X X |  |
| SG1 RFF **1154** | | Referenznummer X ([529] ∨ X [528] ∨ X [530]  [553]) [553]  ⊻ ([531] ∧  [509]) | [509] Hinweis: Falls es  sich um eine  Korrekturenergiemenge  handelt, ist hier die  Referenz auf die  MSCONS anzugeben, in  der der Zählerstand  vorab übermittelt wurde.  [528] Hinweis: Wert aus  BGM+Z28 DE1004 der  ORDERS mit der die  Anforderung von  Messwerten erfolgt ist.  [529] Hinweis: Wert aus  BGM+7 DE1004 der  ORDERS mit der die  Anforderung von |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  |  | | Messwerten erfolgt ist.  [530] Hinweis: Wert aus  SG4 IDE+24 DE7402 der  UTILMD mit dem der  Sender der MSCONS die  vorherigen Stammdaten  mittels UTILMD  übermittelt hat.  [531] Hinweis: Wert aus  BGM+7 DE1004 der  MSCONS mit der der  Zählerstand übermittelt  wurde.  [553] Hinweis: Wert aus  BGM+Z34 DE1004 der  ORDERS mit der die  Reklamation von Werten  erfolgt ist |
| Referenz auf vorherige  Stammdatenmeldung des  MSB |  | |  |
| **SG1** |  | |  |
| SG1 **RFF** 00008 |  | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13015** Bewegungsdaten im X  Kalenderjahr vor  Lieferbeginn  **13016** Energiemenge und X  Leistungsmaximum  **13019** Messwert Energiemenge X  (Strom) | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus  Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X X  **293** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss Muss Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] X (([939] X (([939]  Identifikation [142]) ∨ [142]) ∨ [142]) ∨  ([940] ([940] ([940]  [143])) ∧ [143])) ∧ [143])) ∧  [576] [576] [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der  Code EM vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der  Code TE / FX / AJ / AL  vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf  nur eine Information im  DE3148 übermittelt  werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die  Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit  dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur  noch Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus  Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X X  **293** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe  ist nur einmal je UNH  anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X X X | |  |
| Identifikationsangabe | |  |  |
| **SG6** | | **Muss** **Muss** **Muss** |  |
| SG6 **LOC** 00017 | | Muss Muss Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung M [131] ∧ X [950] X [950]  (([951] ∧ [514] [514]  [510] ∧  [522]) ⊻  ([950] ∧  [514] ∧  ([523] ∨  [525]))) | | [131] wenn RFF+AGK  (Konfigurations-ID) nicht  vorhanden  [510] Hinweis:  Verwendung der ID der  Messlokation  [514] Hinweis:  Verwendung der ID der  Marktlokation  [522] Hinweis: Nur für  die Übermittlung der  Korrekturenergiemengen  im Zeitintervall zwischen  zwei Messwerten.  [523] Hinweis: Nur für  die Übermittlung der  Energiemenge im  Zeitintervall zwischen  zwei Messwerten vor der  Netznutzungsabrechnun  g.  [525] Hinweis: Nur für  die Übermittlung der  Energiemenge im  Zeitintervall für eine  Marktlokation ohne  Messlokation  (Pauschalanlage) wenn  eines der Ereignisse aus  Kapitel 4.2 eingetreten  ist.  [950] Format:  Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Konfigurations-ID | |  |  |
| **SG7** | | **Muss [35] ∧**  **[132] ∧**  **[138]** | [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle  MSB  [132] wenn LOC+172  (Identifikationsangabe)  DE3225 nicht vorhanden  [138] Wenn es sich um  eine  Korrekturenergiemenge  auf einen Wert aus  einem iMS handelt |
| SG7 **RFF** 00024 | | Muss |  |
| SG7 RFF **1153** | | **AGK** Anwendungsreferenznu X  mmer |  |
| SG7 RFF **1154** | | Konfigurations-ID X [567] | [567] Hinweis: Es ist die  Konfigurations-ID  anzugeben, die im |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  |  | | vorherigen  Stammdatenaustausch  kommuniziert wurde. |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** **Muss [2002]**  **∧ [502]** | | [502] Hinweis: Einmal für  die Energiemenge von  Beginn des  Kalenderjahres bis zum  Lieferbeginn und bis zu  zweimal für die zwei  höchsten  Monatsleistungswerte  (wegen KAV) von Beginn  des Kalenderjahres bis  zum Lieferbeginn  [2002] Segmentgruppe  ist bis zu drei Mal je SG5  NAD+DP anzugeben |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| Produktidentifikation | |  |  |
| **SG9** | |  |  |
| SG9 **PIA** 00027 | | Muss Muss Muss |  |
| SG9 PIA **4347** | | **5** Produktidentifikation X X X |  |
| SG9 PIA **7140** | | Medium / OBIS-Kennzahl X ([68] ∧ X ([69] ∧ X [501]  [501] ∧ [501] ∧  [566]) ⊻ [566]) ⊻  ([90] ∧ ([91] ∧  [501]) [501]) | [68] Wenn BGM+7  vorhanden  [69] Wenn BGM+Z28  vorhanden  [90] Wenn BGM+Z41  vorhanden  [91] Wenn BGM+Z42  vorhanden  [501] Hinweis: Es sind  nur die Werte erlaubt,  die in der EDI@Energy  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator  versehen sind.  [566] Hinweis: Es sind  nur die Werte erlaubt,  die im vorherigen  Stammdatenaustausch  zu diesem Meldepunkt  vom MSB zum Zeitpunkt  übermittelt wurden. |
| SG9 PIA **7143** | | **SRW** OBIS-Kennzahl X X [79] X  **Z02** BDEW OBIS-ähnliche X [78]  Kennzahl | [78] Wenn SG9  PIA+5+1-66?:13.6.0/1-  66?:14.6.0/1-66?:13.9.  0/1-66?:14.9.0  vorhanden |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  |  | | [79] Wenn SG9  PIA+5+1-66?:13.6.0/1-  66?:14.6.0/1-66?:13.9.  0/1-66?:14.9.0 nicht  vorhanden |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss Muss Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X [68] X [69] X  **67** Ersatzwert X [68] ∧ X [69] X  ([35] ∨ ([32]  ∧ [77]))  **Z18** Vorläufiger Wert X [35] ∧ [69]  **Z31** Angabe für Lieferschein X [90] X [91] | | [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle  MSB  [68] Wenn BGM+7  vorhanden  [69] Wenn BGM+Z28  vorhanden  [77] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR der RB HKN-R  [90] Wenn BGM+Z41  vorhanden  [91] Wenn BGM+Z42  vorhanden |
| SG10 QTY **6060** | Menge X ([902] ∧ X [902] ∧ X [902] ∧  [906] [46]) ∨ [906] [906]  ([910] ∧  [906] [62]) ∨  ([910] ∧  [906] [144]) | | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau  11 Stellen  [62] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau  33 Stellen  [144] Wenn Wert in SG7  RFF+AGK DE1154  (Konfigurations-ID)  vorhanden  [902] Format: Möglicher  Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher  Wert: < 0 oder ≥ 0 |
| Beginn Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00029 | | Muss Muss [73] Muss [27] | [27] Wenn SG9  PIA+5+1-1?:1.9.0  vorhanden  [73] Wenn SG9  PIA+5+1-b?:1.9.e/1-b?:  3.9.0/1-b?:4.9.0/1-66?:  13.9.0/1-66?:14.9.0  (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien,  e=Tarif: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien) |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  |  | | vorhanden |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X ((([UB1] ∧ X [UB1] ∧ X [UB1] ∧  Zeitspanne, Wert [119]) ⊻ [495] [495]  ([931] [38])  ⊻ ([931]  [144])) ∧  [495]) | | [38] wenn in SG6  LOC+172 DE3225 die ID  der Messlokation  angegeben ist  [119] wenn in SG6  LOC+172 DE3225 die ID  der Marktlokation  angegeben ist  [144] Wenn Wert in SG7  RFF+AGK DE1154  (Konfigurations-ID)  vorhanden  [495] Der Zeitpunkt muss  ≤ dem Wert im DE2380  des DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X X | |  |
| Ende Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00030 | | Muss Muss [73] Muss [27] | [27] Wenn SG9  PIA+5+1-1?:1.9.0  vorhanden  [73] Wenn SG9  PIA+5+1-b?:1.9.e/1-b?:  3.9.0/1-b?:4.9.0/1-66?:  13.9.0/1-66?:14.9.0  (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien,  e=Tarif: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien)  vorhanden |
| SG10 DTM **2005** | | **164** Verarbeitung, X X X  Endedatum/-zeit |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X ((([UB1] ∧ X [UB1] ∧ X [UB1] ∧  Zeitspanne, Wert [119]) ⊻ [495] [495]  ([931] [38])  ⊻ ([931]  [144])) ∧  [495]) | [38] wenn in SG6  LOC+172 DE3225 die ID  der Messlokation  angegeben ist  [119] wenn in SG6  LOC+172 DE3225 die ID  der Marktlokation  angegeben ist  [144] Wenn Wert in SG7  RFF+AGK DE1154  (Konfigurations-ID)  vorhanden  [495] Der Zeitpunkt muss  ≤ dem Wert im DE2380  des DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X X | |  |
| Leistungsperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00034 | Muss [72] Muss [28] | | [28] Wenn SG9  PIA+5+1-1?:1.9.0 nicht  vorhanden  [72] Wenn SG9  PIA+5+1-b?:1.6.0/1-b?:  3.6.0/1-b?:4.6.0/1-66?:  13.6.0/1-66?:14.6.0  (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien)  vorhanden |
| SG10 DTM **2005** | **306** Leistungsperiode X X | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG10 DTM **2379** | **610** CCYYMM X X | |  |
| Plausibilisierungshinweis |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00035 | Soll ([92] ⊻ Soll ([92] ⊻  [93]) ∧ [126] [93]) ∧ [126] | | [92] Wenn SG10 QTY  DE6063 mit Wert 67  vorhanden  [93] Wenn SG10 QTY  DE6063 mit Wert 220  vorhanden  [126] wenn  Plausibilisierungshinweis  e vorliegen |
| SG10 STS **9015** | **Z33** Plausibilisierungshinweis X X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z83** Kundenselbstablesung X [5P0..1] X [5P0..1]  **Z84** Leerstand X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **Z85** Realer Zählerüberlauf X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  geprüft [5P0..1] [5P0..1]  **Z86** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Kontrollablesung [5P0..1] [5P0..1]  **Z87** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Kundenhinweis [5P0..1] [5P0..1]  **ZC3** Austausch des X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Ersatzwertes [5P0..1] [5P0..1] | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00036 | | Muss [92] Muss [92] Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY  DE6063 mit Wert 67  vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z32** Ersatzwertbildungsverfa X X X  hren |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z88** Vergleichsmessung X [4P0..1] X [4P0..1] X [4P0..1]  (geeicht)  **Z89** Vergleichsmessung X [4P0..1] X [4P0..1] X [4P0..1]  (nicht geeicht) | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau  11 Stellen  [568] Hinweis: |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  | **Z92** Interpolation X [4P0..1] X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZJ2** Statistische Methode X [4P0..1] X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZS0** Ersatzwertbildungsverfa X [46] ∧ X [46] ∧  hren gemäß Angaben auf [568] [568]  Ebene der Messlokation | | Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen  Markt- und Messlokation  handelt und auf Ebene  der Messlokation  unterschiedliche  Ersatzwertbildungsverfa  hren verwendet und  kommuniziert wurden. |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00037 | | Soll [127] ∧ Soll [127] ∧  [541] [541] | [127] wenn ein  Korrekturgrund  anzugeben ist  [541] Hinweis: Ein  Korrekturgrund ist  anzugeben, wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger  Wert nach Stornierung  durch einen Ersatzwert  ersetzt wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert  nach Stornierung durch  einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer  Wert nach Stornierung  durch einen Ersatzwert  ersetzt wird, oder  4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer  Wert nach Stornierung  durch einen wahren  Wert ersetzt wird. |
| SG10 STS **9015** | | **Z34** Korrekturgrund X X |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] X [4P0..1]  gestört/defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻ |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  | [5P0..1] [5P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Berechnung [5P0..1] [5P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Messeinrichtung [5P0..1] [5P0..1]  **ZB9** Änderung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Tarifschaltzeiten [5P0..1] [5P0..1]  **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] X [4P0..1]  ausreichend  **ZJ8** Energiemenge in X [4P0..1]  ungemessenem  Zeitintervall  **ZJ9** Energiemenge aus dem X [4P0..1] ⊻  ungepairten Zeitintervall [5P0..1] | |  |
| Grund der  Ersatzwertbildung | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00038 | | Muss [92] Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY  DE6063 mit Wert 67  vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z40** Grund der X X  Ersatzwertbildung |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] X [4P0..1]  gestört/defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] X [4P0..1]  Berechnung  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZB9** Änderung X [4P0..1] X [4P0..1]  Tarifschaltzeiten | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau  11 Stellen  [570] Hinweis:  Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen  Markt- und Messlokation  handelt und auf Ebene  der Messlokation  unterschiedliche Gründe  für die Ersatzwertbildung  vorliegen und  kommuniziert wurden. |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  | **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] X [4P0..1]  ausreichend  **ZS9** Grund der X [46] ∧ X [46] ∧  Ersatzwertbildung [570] [570]  gemäß Angaben auf  Ebene der Messlokation | |  |
| Grundlage der  Energiemenge | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00040 | | Muss [68] ∧  [35] ∧ [46]  ∧ [2003] | [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle  MSB  [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau  11 Stellen  [68] Wenn BGM+7  vorhanden  [2003] Segmentgruppe  ist genau zwei Mal je SG9  LIN anzugeben |
| SG10 STS **9015** | | **10** Messklassifizierung X |  |
| SG10 STS **4405** | | **Z36** Zählerstand zum Beginn X [83] ∨  der angegebenen ([87] ∧  Energiemenge [544])  vorhanden und  kommuniziert  **Z37** Zählerstand zum Ende X [84] ∨  der angegebenen ([88] ∧  Energiemenge [545])  vorhanden und  kommuniziert  **Z38** Zählerstand zum Beginn X [85]  der angegebenen  Energiemenge nicht  vorhanden da  Mengenabgrenzung  **Z39** Zählerstand zum Ende X [86]  der angegebenen  Energiemenge nicht  vorhanden da  Mengenabgrenzung | [83] Wenn in derselben  SG9 LIN die Angabe  STS+10+Z38 nicht  vorhanden  [84] Wenn in derselben  SG9 LIN die Angabe  STS+10+Z39 nicht  vorhanden  [85] Wenn in derselben  SG9 LIN die Angabe  STS+10+Z36 nicht  vorhanden  [86] Wenn in derselben  SG9 LIN die Angabe  STS+10+Z37 nicht  vorhanden  [87] Wenn der Wert in  DTM+163 DE2380  derselben SG6 LOC+172  mit demselben Wert in  SG9 PIA+5 DE7140 der  früheste angegebene  Zeitpunkt ist  [88] Wenn der Wert in  DTM+164 DE2380  derselben SG6 LOC+172  mit demselben Wert in  SG9 PIA+5 DE7140 der  späteste angegebene  Zeitpunkt ist  [544] Hinweis: Bei einer  Mengenaufteilung (z. B. |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Energie- Energie- Arbeit Bedingung  menge menge u. Leistungs-  (Strom) Leistungs- max.  max. Kalenderjahr  (Strom) vor  Lieferbeginn  Prüfidentifikator 13019 13016 13015 | | |
|  |  | | Aufgrund einer  Abgrenzung) für SG6  LOC+172 muss für den  frühesten angegebenen  Zeitpunkt zum Beginn  des Zeitintervalls  (über  alle Wiederholungen der  LIN-Segmente derselben  SG6 LOC+172 hinweg) zu  jeder OBIS-Kennziffer ein  Zählerstand vorhanden  und kommuniziert sein.  [545] Hinweis: Bei einer  Mengenaufteilung (z. B.  Aufgrund einer  Abgrenzung) für SG6  LOC+172 muss für den  spätesten angegebenen  Zeitpunkt zum Ende des  Zeitintervalls (über alle  Wiederholungen der  LIN-Segmente derselben  SG6 LOC+172 hinweg) zu  jeder OBIS-Kennziffer ein  Zählerstand vorhanden  und kommuniziert sein. |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X X |  |

### Anwendungsübersicht Grundlage POG-Ermittlung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Grundlage POG-Ermittlung Bedingung  Prüfidentifikator 13028 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **EM** Energiemenge X | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z85** Grundlage POG-Ermittlung X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13028** Grundlage POG-Ermittlung X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Grundlage POG-Ermittlung Bedingung  Prüfidentifikator 13028 | | |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse | |  |  |
| **SG5** | | **Muss [2001]** | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Grundlage POG-Ermittlung Bedingung  Prüfidentifikator 13028 | | |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [950] [514] | | [514] Hinweis: Verwendung der ID  der Marktlokation  [950] Format: Marktlokations-ID |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **Z47** Grundlage POG-Ermittlung X | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB1] ∧ [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB1] ∧ [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Grundlage POG-Ermittlung Bedingung  Prüfidentifikator 13028 | | |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

## Übertragung von Zählerständen und Energiemengen Gas

### Übertragung von Zählerständen Gas

Tabellenspalte = Zählerstand (Gas) 13002

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Zählerständen in der Sparte Gas.

Die Übertragung von Zählerstand, Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl bei Gaszählern erfolgt gemäß G685-Beiblatt 1. Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl werden, über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert, als abrechnungsfähiger Wert (SG10 QTY DE6063 = 220 – wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben.

Bei der Übertragung von Brennwert und Zustandszahl zu einem Zählerstand gilt bezüglich der Zeitpunkts Angabe:

Der Zeitpunkt in SG10 DTM+163 (Beginn Messperiode) zu Brennwert oder Z-Zahl ist identisch mit dem Zeitpunkt in SG10 DTM+7 (Nutzungszeitpunkt) des unmittelbar vorangegangenen (mit dem Marktpartner ausgetauschten) Zählerstandes der betroffenen Messlokation, wenn es eine zeitpunktbezogene Ablesung war (z. B. Einzug, Einbau).

Der Zeitpunkt in SG10 DTM+163 (Beginn Messperiode) zu Brennwert oder Z-Zahl ist identisch mit dem Zeitpunkt in SG10 DTM+7 (Nutzungszeitpunkt) des unmittelbar vorangegangenen (mit dem Marktpartner ausgetauschten) Zählerstandes der betroffenen Messlokation, wenn es eine zeitraumbezogene Ablesung war (z. B. Turnus, Zwischenablesung).

Der Zeitpunkt in SG10 DTM+164 (Ende Messperiode) zu Brennwert oder Z-Zahl ist identisch mit dem Zeitpunkt in SG10 DTM+7 (Nutzungszeitpunkt) des in dieser Nachricht übermittelten Zählerstandes der betroffenen Messlokation.

Werden Daten vom LF (z. B. aufgrund einer Kundenselbstablesung) oder vom MSB an den NB übertragen, enthalten diese keine Angaben zu Brennwert und Zustandszahl.

Bei Zählerständen aus Betriebsvolumenmessgeräten ist die Zustandszahl anzugeben.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Gas | MSB an NB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | -- |
| Gas | NB an MSB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | -- |
| Gas | NB an LF | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | -- |
| Gas | NB an NB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | -- |
| Gas | LF an NB | Zählerstand zum Ablesetermin | ID der Messlokation | -- |

### Übertragung von Energiemengen Gas

Tabellenspalte = Energiemenge (Gas) 13009

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Energiemengen in der Sparte Gas.

Für die Übermittlung von Brennwert und Z-Zahl via MSCONS, als Antwort auf eine ORDERS Anforderung sind die Zeitangaben aus der ORDERS (SG29 DTM Messperiodenanfang (163) und  -ende (164)) als Ablesetermine im Sinne G685 Beiblatt 1 zu interpretieren. Somit sind genau jene Werte für Brennwert und Z-Zahl zu übertragen, mit welchen die Energiemenge im angegebenen Zeitraum berechnet werden kann. Der Empfänger ist somit nicht auf die Berechnungslogik des Netzbetreibers angewiesen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Gas | NB an LF | Energiemenge beliebiger Zeitraum | ID der Marktlokation | für die Übermittlung der Energiemenge im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten und für rechnerisch ermittelte Messwerte |
| Gas | NB an LF | Marktlokation ohne Messlokation | ID der Marktlokation | für rechnerisch ermittelte Messwerte |
| Gas | NB an LF | Brennwert und Zustandszahl | ID der Messlokation | Für die Übermittlung von Abrechnungsbrennwert und Z-Zahl für den vom Lieferanten über eine Geschäftsdatenanfrage angeforderten Zeitraum. |
| Gas | NB an LF | Korrekturenergiemenge | ID der Messlokation | Zur Übermittlung der Korrekturenergiemengen im Zeitintervall zwischen zwei Messwerten für rechnerisch ermittelte Messwerte auf Ebene der Messlokation (z. B. bei Zählerdefekt). |

### Anwendungsübersicht Zählerstand und Energiemengen Gas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **502** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **502** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen aus  dem über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **EM** Energiemenge X  **VL** Verrechnungsliste, X  Zählerstand | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss Muss | |  |
| BGM **1001** | **7** Prozessdatenbericht X X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494] X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte  Datum muss der Zeitpunkt  sein, zu dem das Dokument  erstellt wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| **SG1** | | **Soll [1] ∧ [538]** **Soll [1]** | [1] Sofern per ORDERS |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  | **Muss [32] ∧**  **[33] ∧ [38]** | | angefordert  [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle LF  [38] wenn in SG6 LOC+172  DE3225 die ID der  Messlokation angegeben ist  [538] Hinweis: Die Referenz  auf die ORDERS ist nur dann  anzugeben, wenn diese Werte  vom Empfänger auch  ursprünglich mittels ORDERS  angefragt wurden. |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **AGI** Beantragungsnummer X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [529] X [529]  ⊻ ([531] ∧  [509]) | | [509] Hinweis: Falls es sich um  eine Korrekturenergiemenge  handelt, ist hier die Referenz  auf die MSCONS anzugeben, in  der der Zählerstand vorab  übermittelt wurde.  [529] Hinweis: Wert aus  BGM+7 DE1004 der ORDERS  mit der die Anforderung von  Messwerten erfolgt ist.  [531] Hinweis: Wert aus  BGM+7 DE1004 der MSCONS  mit der der Zählerstand  übermittelt wurde. |
| Referenz auf vorherige  Stammdatenmeldung des  MSB |  | |  |
| **SG1** | **Soll [129] ∧**  **[546]** | | [129] Wenn es sich um eine  Ablesung aufgrund der  Änderung an der Messtechnik  oder deren Konfiguration  handelt (z.B. Gerätewechsel).  [546] Hinweis: Eine Referenz  auf die Stammdatenänderung  des Gerätewechsels ist immer  anzugeben, wenn diese dem  Sender vorliegt. |
| SG1 **RFF** 00008 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z30** Referenz auf vorherige X  Stammdatenmeldung  des MSB | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenz, Identifikation X [530] | | [530] Hinweis: Wert aus SG4  IDE+24 DE7402 der UTILMD  mit dem der Sender der  MSCONS die vorherigen  Stammdaten mittels UTILMD  übermittelt hat. |
| Prüfidentifikator | |  |  |
| **SG1** | | **Muss** **Muss** |  |
| SG1 **RFF** 00009 | | Muss Muss |  |
| SG1 RFF **1153** | | **Z13** Prüfidentifikator X X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
| SG1 RFF **1154** | **13002** Messw. Zählerstand X  (Gas)  **13009** Messwert Energiemenge X  (Gas) | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte  Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **332** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) X (([939] [142])  Identifikation ∨ ([940] [143])) ∨ ([940] [143]))  ∧ [576] ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE /  FX / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die Zeichen  @ und . enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit dem  Zeichen + beginnen und  danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte  Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **332** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
| **UNS** 00014 | Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [951] [510] X ([951] [510] ∧  ([522] ∨ [524]))  ∨ ([950] [514] ∧  ([523] ∨ [525])) | | [510] Hinweis: Verwendung  der ID der Messlokation  [514] Hinweis: Verwendung  der ID der Marktlokation  [522] Hinweis: Nur für die  Übermittlung der  Korrekturenergiemengen im  Zeitintervall zwischen zwei  Messwerten.  [523] Hinweis: Nur für die  Übermittlung der  Energiemenge im Zeitintervall  zwischen zwei Messwerten  vor der  Netznutzungsabrechnung.  [524] Hinweis: Nur, wenn es  sich um die Übermittlung von  Abrechnungsbrennwert und  Z-Zahl für den vom Lieferanten  über eine  Geschäftsdatenanfrage  angeforderten Zeitraum  handelt.  [525] Hinweis: Nur für die  Übermittlung der  Energiemenge im Zeitintervall  für eine Marktlokation ohne  Messlokation (Pauschalanlage)  wenn eines der Ereignisse aus  Kapitel 4.2 eingetreten ist.  [950] Format:  Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Gerätenummer |  | |  |
| **SG7** | **Muss** | |  |
| SG7 **RFF** 00023 | Muss | |  |
| SG7 RFF **1153** | **MG** Gerätenummer X | |  |
| SG7 RFF **1154** | Gerätenummer X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] X [51] ∧ [501] | | [51] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:  33.86.0 vorhanden ist, darf  mittels Wiederholung SG9 LIN  in derselben Nachricht das  SG9 PIA+5+7-0?:52.0.22/7-  0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7-  0?:54.0.22 nicht mehr  angegeben werden  [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der  OBIS-Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator versehen  sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X X | |  |
| Mengenangaben | |  |  |
| **SG10** | | **Muss** **Muss** |  |
| SG10 **QTY** 00028 | | Muss Muss |  |
| SG10 QTY **6063** | | **220** Wahrer Wert X X  **67** Ersatzwert X [32] X ([32] ∧ ([33] ∨  [36] ∨ [42]))  **201** Vorschlagswert X [35] ∧ [36] ∧ X ([35] ∧ ([33] ∨  [12] [36]) ∧ [12])  **20** Nicht verwendbarer X [35] ∧ [36] ∧ X ([35] ∧ ([33] ∨  Wert [12] [36]))  **187** Prognosewert X [32] ∧ [33] ∧  [11]  **Z18** Vorläufiger Wert X [32] ∧ [12] | [11] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:  52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:  54.0.20/7-0?:54.0.22  [12] Wenn nicht SG9  PIA+5+7-0?:52.0.22/7-0?:54.  0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.  22  [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle NB  [42] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle MSB |
| SG10 QTY **6060** | | Menge X ([902] ∧ [906]) X ([902] ∧ [937]  ∨ ([902] ∧ [907] [46] ∧ [573]) ∨  [48]) ([902] ∧ [907]  [48] ∧ [62]) ∨  ([910] ∧ [906]  [62]) | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 11  Stellen  [48] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:  52.0.22  [62] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 33  Stellen  [573] Hinweis: Eine  Energiemenge in der Sparte  Gas ist gemäß DVGW G685  Arbeitsblatt 4 Kapitel 5.3 auf  ganze Kilowattstunden zu  runden.  [902] Format: Möglicher Wert:  ≥ 0  [906] Format: max. 3 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  |  | | Nachkommastellen  [907] Format: max. 4  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert:  < 0 oder ≥ 0  [937] Format: keine  Nachkommastelle |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss [11] Muss | | [11] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:  52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:  54.0.20/7-0?:54.0.22 |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB2] X ((([UB2] ∧  Zeitspanne, Wert [119]) ⊻ ([931]  [38])) ∧ [495]) | | [38] wenn in SG6 LOC+172  DE3225 die ID der  Messlokation angegeben ist  [119] wenn in SG6 LOC+172  DE3225 die ID der  Marktlokation angegeben ist  [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss [11] Muss | | [11] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:  52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:  54.0.20/7-0?:54.0.22 |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB2] X ((([UB2] ∧  Zeitspanne, Wert [119]) ⊻ ([931]  [38])) ∧ [495]) | | [38] wenn in SG6 LOC+172  DE3225 die ID der  Messlokation angegeben ist  [119] wenn in SG6 LOC+172  DE3225 die ID der  Marktlokation angegeben ist  [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ablesedatum | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00031 | | Soll [12] ∧ [93]  ∧ [128] | [12] Wenn nicht SG9  PIA+5+7-0?:52.0.22/7-0?:54.  0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.  22  [93] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 220 vorhanden  [128] Wenn es sich um eine  Ablesung handelt, welche  keine Ablesung aufgrund der  Änderung an der Messtechnik  oder deren Konfiguration ist  (z.B. Kundenablesung). |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
| SG10 DTM **2005** | **9** Bearbeitungs-/ X  Verarbeitungsdatum/-  zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X ([931] [111] ∧  Zeitspanne, Wert [495]) ⊻ ([134]  ∧ [135]) | | [111] Wenn SG10 DTM+9  DE2379 in demselben  Segment mit Wert 303  vorhanden  [134] Wenn SG10 DTM+9  DE2379 in demselben  Segment mit Wert 102  vorhanden  [135] Der Wert an der Stelle  CCYYMMDD muss ≤ dem Wert  an der Stelle CCYYMMDD im  DE2380 des DTM+137 sein  [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **102** CCYYMMDD X  **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nutzungszeitpunkt | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00032 | | Muss [12] | [12] Wenn nicht SG9  PIA+5+7-0?:52.0.22/7-0?:54.  0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.  22 |
| SG10 DTM **2005** | | **7** Gültigkeitsdatum/-zeit X |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [UB2] ∧ [495]  Zeitspanne, Wert ∧ ([130] ∨  [133]) | [130] Wenn innerhalb  desselben LIN-Segments  neben diesem Segment (SG10  DTM+7 Nutzungszeitpunkt)  noch das SG10 DTM+60  (Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt) oder das  SG10 DTM+9 (Ablesedatum)  vorhanden, darf der Wert der  Differenz zwischen dem  größeren und dem kleineren  Zeitpunkt der DTM-Segmente  ausschließlich < 24 Stunden  sein. Findet zwischen den  beiden Zeitpunkten die  Sommer/Winter-  Zeitumschaltung statt, darf  der Wert der Differenz  ausschließlich < 25 Stunden  sein. Findet zwischen den  beiden Zeitpunkten die  Winter/Sommer-  Zeitumschaltung statt, darf  der Wert der Differenz  ausschließlich < 23 Stunden  sein.  [133] Wenn innerhalb  desselben LIN-Segments  neben diesem Segment (SG10  DTM+7 Nutzungszeitpunkt) |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  |  | | noch das SG10 DTM+9  (Ablesedatum) mit dem Code  102 im DE2379 vorhanden ist,  darf der Wert der Differenz  zwischen dem Wert an der  Stelle CCYYMMDD des  größeren und dem kleineren  Zeitpunkt der DTM-Segmente  an der Stelle CCYYMMDD  ausschließlich 0 oder 1 Tag  sein.  [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00033 | Soll [12] ∧ [129] | | [12] Wenn nicht SG9  PIA+5+7-0?:52.0.22/7-0?:54.  0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.  22  [129] Wenn es sich um eine  Ablesung aufgrund der  Änderung an der Messtechnik  oder deren Konfiguration  handelt (z.B. Gerätewechsel). |
| SG10 DTM **2005** | **60** Konstruktionsänderungs X  datum | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Plausibilisierungshinweis | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00035 | | Soll ([92] ⊻ [93] Soll ([92] ⊻ [93]  ⊻ [94]) ∧ [126] ⊻ [94]) ∧ [126] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden  [93] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 220 vorhanden  [94] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 201 vorhanden  [126] wenn  Plausibilisierungshinweise  vorliegen |
| SG10 STS **9015** | | **Z33** Plausibilisierungshinweis X X |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z83** Kundenselbstablesung X [5P0..1] X [5P0..1]  **Z84** Leerstand X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **Z85** Realer Zählerüberlauf X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  geprüft [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **Z86** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Kontrollablesung [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **Z87** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻ |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  | Kundenhinweis [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **ZC3** Austausch des X [5P0..1] X [5P0..1]  Ersatzwertes  **ZR5** Rechenwert X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1] | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00036 | Muss [92] ⊻ [94] Muss [92] ⊻ [94] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden  [94] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 201 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z32** Ersatzwertbildungsverfa X X  hren | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z89** Vergleichsmessung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  (nicht geeicht) [6P0..1] [6P0..1]  **Z90** Messwertnachbildung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  aus geeichten Werten [6P0..1] [6P0..1]  **Z91** Messwertnachbildung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  aus nicht geeichten [6P0..1] [6P0..1]  Werten  **Z92** Interpolation X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **Z93** Haltewert X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **Z94** Bilanzierung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Netzabschnitt [6P0..1] [6P0..1]  **Z95** Historische Messwerte X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **ZQ8** Aufteilung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] [6P0..1]  **ZQ9** Verwendung von Werten X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  des [6P0..1] [6P0..1]  Störmengenzählwerks  **ZR0** Umgangs- und X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Korrekturmengen [6P0..1] [6P0..1]  **ZS0** Ersatzwertbildungsverfa X [46] ∧ [568]  hren gemäß Angaben auf  Ebene der Messlokation | | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 11  Stellen  [568] Hinweis: Verwendung ist  nur zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen  Markt- und Messlokation  handelt und auf Ebene der  Messlokation unterschiedliche  Ersatzwertbildungsverfahren  verwendet und kommuniziert  wurden. |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00037 | | Soll [127] ∧ Soll [127] ∧  [559] [559] | [127] wenn ein  Korrekturgrund anzugeben ist  [559] Hinweis: Ein  Korrekturgrund ist anzugeben,  wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger Wert  nach Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert nach  Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  | |  | nach Stornierung durch einen  Ersatzwert ersetzt wird, oder  4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert  nach Stornierung durch einen  wahren Wert ersetzt wird. |
| SG10 STS **9015** | | **Z34** Korrekturgrund X X |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  der Betriebsbedingungen [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  gestört/defekt [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Störmengenzählwerk [6P0..1] [6P0..1]  **Z99** Mengenumwertung X [6P0..1] ⊻ X [6P0..1] ⊻  unvollständig [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Synchronisation [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA1** Messwert unplausibel X [6P0..1] ⊻ X [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Berechnung [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻ |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  | [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA8** Brennwertkorrektur X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZA9** Z-Zahl-Korrektur X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Messeinrichtung [5P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  ausreichend [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZJ9** Energiemenge aus dem X [4P0..1] ⊻  ungepairten Zeitintervall [5P0..1]  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  geeichtem Messgerät [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  eichrechtskonformen [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  Messgeräten [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1]  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Synchronprüfung [6P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1] [8P0..1] | |  |
| Grund der  Ersatzwertbildung | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00038 | | Muss [92] Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z40** Grund der X X  Ersatzwertbildung |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] X [4P0..1] | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 11  Stellen  [570] Hinweis: Verwendung ist  nur zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen  Markt- und Messlokation |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Zählerstand Energiemenge Bedingung  (Gas) (Gas)  Prüfidentifikator 13002 13009 | | |
|  | gestört/defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1] X [4P0..1]  Störmengenzählwerk  **Z99** Mengenumwertung X [4P0..1] X [4P0..1]  unvollständig  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] X [4P0..1]  Berechnung  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] X [4P0..1]  ausreichend  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] X [4P0..1]  geeichtem Messgerät  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] X [4P0..1]  eichrechtskonformen  Messgeräten  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronprüfung  **ZS9** Grund der X [46] ∧ [570]  Ersatzwertbildung  gemäß Angaben auf  Ebene der Messlokation  **ZT8** Anforderung in die X [4P0..1]  Vergangenheit, zum  angeforderten Zeitpunkt  liegt kein Wert vor. | | handelt und auf Ebene der  Messlokation unterschiedliche  Gründe für die  Ersatzwertbildung vorliegen  und kommuniziert wurden. |
| Gasqualität |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00039 | Soll [97] Soll [97] | | [97] Wenn es sich um die  Übermittlung eines Wertes  aufgrund der Umstellung der  Gasqualität handelt |
| SG10 STS **9015** | **Z31** Gasqualität X X | |  |
| SG10 STS **9013** | **ZG3** Umstellung Gasqualität X X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X |  |

# Lastgänge

## Generelles zur Übertragung von Lastgängen

In SG10 QTY DE6060 wird die Energiemenge in kWh angegeben, d. h. Faktoren (Wandlerfaktor, Brennwert) sind mit einzurechnen.

Liegen für einen innerhalb der Übertragung liegenden Zeitraum keine Werte vor sind gemäß den Prozessvorgaben für nicht vorhandene oder nicht verwendbare Werte entsprechende Ersatz- oder vorläufige Werte zu bilden. Vorliegende „0“-Werte sind zu übermitteln.

In SG10 STS DE9013 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungshinweis, Grund) zum Status (in SG10 QTY DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, …) der angegebenen Energiemenge angeben.

Für den gesamten Lastgang wird in SG9 PIA DE7140 der Tarif für alle zur OBIS-Kennzahl korrespondierenden Werte definiert. Sollten für einzelne Werte eines Lastganges verschiedene Tarifzuordnungen Verwendung finden, kann dem jeweiligen Wert in SG10 QTY DE6060 über die SG10 STS DE4405 ein eigener Tarif zugewiesen werden.

Sollen Daten von mehreren Meldepunkten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Dies betrifft alle in den Prozessvorgaben vorgesehenen Übertragungsintervalle (täglich, monatlich, beliebiger Zeitraum).

## Lastgang Strom

### Übertragung von Lastgängen Strom

Tabellenspalte = Lastgang Messlokation, Netzkoppelpunkt, Netzlokation 13018

Tabellenspalte = Lastgang Marktlokation, Tranche 13025

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung eines Lastgangs in der Sparte Strom.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall Prüfidentifikator: 13018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an MSB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID der Messlokation | -- |
| Strom | MSB an NB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | Für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Wirkarbeit:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Blindarbeit:  ID der Messlokation Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Messlokation  Hinweis:  Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Netzlokation ist ebenfalls der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13018 zu nutzen. | Wie bisher ist bei allen Lastgängen der Wandlerfaktor bei der Übermittlung bereits mit eingerechnet. |
| Strom | MSB an LF | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | Für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Wirkarbeit:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Blindarbeit:  ID der Messlokation Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Messlokation  Hinweis:  Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Netzlokation ist ebenfalls der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13018 zu nutzen. | Wie bisher ist bei allen Lastgängen der Wandlerfaktor bei der Übermittlung bereits mit eingerechnet. |
| Strom | NB an NB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID des Netzkoppelpunktes bei Strom | Für die Netzgangzeitreihe |
| Strom | NB an ÜNB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID des Netzkoppelpunktes bei Strom | Für die Netzgangzeitreihe |
| Strom | MSB an NB | Lastgang zur Bestellung | ID der Netzlokation | -- |
| Strom | MSB an LF | Lastgang zur Bestellung | ID der Netzlokation | -- |

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall Prüfidentifikator: 13025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an ÜNB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID der Marktlokation  Existiert eine/mehrere Tranche/n, dann wird auf Ebene der Tranche/n der/die zugehörige/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der jeweiligen Tranche übermittelt. | -- |
| Strom | NB an RB HKN-R | -- | ID der Marktlokation  ID der Tranche | -- |
| Strom | MSB an NB | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID der Marktlokation Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht.  ID der Tranche Existiert eine/mehrere Tranche/n, dann wird zusätzlich auf Ebene der Tranche/n der/die zugehörige/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der jeweiligen Tranche übermittelt. | Wie bisher ist bei allen Lastgängen der Wandlerfaktor bei der Übermittlung bereits mit eingerechnet. |
| Strom | MSB an LF | Turnus: Lastgang für den Vortag bzw. die Vortage | ID der Marktlokation Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht.  ID der Tranche Existiert eine/mehrere Tranche/n, dann wird zusätzlich auf Ebene der Tranche/n der/die zugehörige/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der jeweiligen Tranche übermittelt. | Wie bisher ist bei allen Lastgängen der Wandlerfaktor bei der Übermittlung bereits mit eingerechnet. |

### Anwendungsübersicht Lastgang Strom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen aus  dem über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss Muss | |  |
| BGM **1001** | **7** Prozessdatenbericht X  **Z48** Lastgang Marktlokation, X  Tranche | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X | |  |
| Nachrichtendatum | |  |  |
| **DTM** 00005 | | Muss Muss |  |
| DTM **2005** | | **137** Dokumenten-/ X X  Nachrichtendatum/-zeit |  |
| DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494] X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | [494] Das hier genannte  Datum muss der Zeitpunkt |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  |  | | sein, zu dem das Dokument  erstellt wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Referenzangaben |  | |  |
| **SG1** | **Soll [1] ∧ [538]** **Soll [1] ∧ [538]** | | [1] Sofern per ORDERS  angefordert  [538] Hinweis: Die Referenz  auf die ORDERS ist nur dann  anzugeben, wenn diese Werte  vom Empfänger auch  ursprünglich mittels ORDERS  angefragt wurden. |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **AGI** Beantragungsnummer X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [529] ∨ [553] X [529] ∨ [553] | | [529] Hinweis: Wert aus  BGM+7 DE1004 der ORDERS  mit der die Anforderung von  Messwerten erfolgt ist.  [553] Hinweis: Wert aus  BGM+Z34 DE1004 der ORDERS  mit der die Reklamation von  Werten erfolgt ist |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13018** Lastgang Messlokation, X  Netzkoppelpunkt  **13025** Lastgang Marktlokation, X  Tranche | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
| SG4 **COM** 00012 | Muss Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) X (([939] [142])  Identifikation ∨ ([940] [143])) ∨ ([940] [143]))  ∧ [576] ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE /  FX / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die Zeichen  @ und . enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit dem  Zeichen + beginnen und  danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X X | |  |
| Identifikationsangabe | |  |  |
| **SG6** | | **Muss** **Muss** |  |
| SG6 **LOC** 00017 | | Muss Muss |  |
| SG6 LOC **3227** | | **172** Meldepunkt X X |  |
| SG6 LOC **3225** | | Bezeichnung X ([951] ([510] ∧ X [950] (([514] ∨  [35]) ∨ ([535] ∧ [518]) ∧ ([35] ∨  ([32] ∧ ([36] ∨ ([32] ∧ [77])))  [80])))) ∨ ([960]  [575] ∧ [35] ∧  ([36] ∨ [33])) | [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle MSB |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  |  | | [36] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle NB  [77] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR der RB HKN-R  [80] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle ÜNB  [510] Hinweis: Verwendung  der ID der Messlokation  [514] Hinweis: Verwendung  der ID der Marktlokation  [518] Hinweis: Verwendung  der ID der Tranche  [535] Hinweis: Verwendung  der ID des Netzkoppelpunktes  Strom/Gas  [575] Hinweis: Verwendung  der ID der Netzlokation  [950] Format:  Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung  [960] Format: Netzlokations-  ID |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| Produktidentifikation | |  |  |
| **SG9** | |  |  |
| SG9 **PIA** 00027 | | Muss Muss |  |
| SG9 PIA **4347** | | **5** Produktidentifikation X X |  |
| SG9 PIA **7140** | | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] ∧ [566] X [501] ∧ [566] | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  |  | | OBIS-Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator versehen  sind.  [566] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die im  vorherigen  Stammdatenaustausch zu  diesem Meldepunkt vom MSB  zum Zeitpunkt übermittelt  wurden. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X X  **67** Ersatzwert X [35] ∨ ([32] ∧ X [35] ∨ ([32] ∧  ([36] ∨ [80])) [77])  **Z18** Vorläufiger Wert X [35] ∨ ([32] ∧ X [35]  ([36] ∨ [80])) | | [32] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle NB  [35] wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle NB  [77] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR der RB HKN-R  [80] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle ÜNB |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert:  ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Plausibilisierungshinweis | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00035 | | Soll ([92] ⊻ [93]) Soll ([92] ⊻ [93])  ∧ [126] ∧ [126] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  |  | | [93] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 220 vorhanden  [126] wenn  Plausibilisierungshinweise  vorliegen |
| SG10 STS **9015** | **Z33** Plausibilisierungshinweis X X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z83** Kundenselbstablesung X [5P0..1] X [5P0..1]  **Z84** Leerstand X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **Z85** Realer Zählerüberlauf X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  geprüft [5P0..1] [5P0..1]  **Z86** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Kontrollablesung [5P0..1] [5P0..1]  **Z87** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Kundenhinweis [5P0..1] [5P0..1]  **ZC3** Austausch des X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Ersatzwertes [5P0..1] [5P0..1] | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00036 | Muss [92] Muss [92] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z32** Ersatzwertbildungsverfa X X  hren | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z88** Vergleichsmessung X [4P0..1] X [4P0..1]  (geeicht)  **Z89** Vergleichsmessung X [4P0..1] X [4P0..1]  (nicht geeicht)  **Z92** Interpolation X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZJ2** Statistische Methode X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZS0** Ersatzwertbildungsverfa X [46] ∧ [568]  hren gemäß Angaben auf  Ebene der Messlokation | | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 11  Stellen  [568] Hinweis: Verwendung ist  nur zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen  Markt- und Messlokation  handelt und auf Ebene der  Messlokation unterschiedliche  Ersatzwertbildungsverfahren  verwendet und kommuniziert  wurden. |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00037 | | Soll [127] ∧ Soll [127] ∧  [551] [551] | [127] wenn ein  Korrekturgrund anzugeben ist  [551] Hinweis: Ein  Korrekturgrund ist anzugeben,  wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger Wert  durch einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert  durch einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert  durch einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  |  | | 4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert  durch einen wahren Wert  ersetzt wird. |
| SG10 STS **9015** | **Z34** Korrekturgrund X X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] X [4P0..1]  gestört/defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Berechnung [5P0..1] [5P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Messeinrichtung [5P0..1] [5P0..1]  **ZB9** Änderung X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  Tarifschaltzeiten [5P0..1] [5P0..1]  **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1] ⊻ X [4P0..1] ⊻  [5P0..1] [5P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] X [4P0..1]  ausreichend  **ZJ8** Energiemenge in X [4P0..1]  ungemessenem  Zeitintervall  **ZJ9** Energiemenge aus dem X [4P0..1] ⊻  ungepairten Zeitintervall [5P0..1] | |  |
| Grund der  Ersatzwertbildung | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00038 | | Muss [92] Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063  mit Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z40** Grund der X X  Ersatzwertbildung |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z77** Spannungsausfall X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] X [4P0..1]  **Z79** Kalibrierung X [4P0..1] X [4P0..1] | [46] Wenn Wert in SG6  LOC+172 DE3225 genau 11  Stellen  [570] Hinweis: Verwendung ist  nur zulässig, wenn es sich um  1:n Beziehung zwischen |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Lastgang Bedingung  Messlokation, Marktlokation,  Netzkoppel- Tranche  punkt,  Netzlokation  Prüfidentifikator 13018 13025 | | |
|  | **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung X [4P0..1] X [4P0..1]  gestört/defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA3** Falscher Wandlerfaktor X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA5** Änderung der X [4P0..1] X [4P0..1]  Berechnung  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZB9** Änderung X [4P0..1] X [4P0..1]  Tarifschaltzeiten  **ZC2** Tarifschaltgerät defekt X [4P0..1] X [4P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] X [4P0..1]  ausreichend  **ZS9** Grund der X [46] ∧ [570]  Ersatzwertbildung  gemäß Angaben auf  Ebene der Messlokation | | Markt- und Messlokation  handelt und auf Ebene der  Messlokation unterschiedliche  Gründe für die  Ersatzwertbildung vorliegen  und kommuniziert wurden. |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X |  |

## Lastgang Gas

### Übertragung von Lastgängen Gas

Tabellenspalte = Lastgang (Gas) 13008

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung eines Lastgangs in der Sparte Gas.

Bei Lastgängen von Meldepunkten sind entsprechend der Vorgaben der G685 Brennwert, Zustandszahl und falls vorhanden der K-Zahl-Korrekturfaktor F’korr mit anzugeben. Diese werden über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert und als abrechnungsfähiger Wert (SG10 QTY DE6063 = 220-wahrer Wert – Abrechnungs-brennwert) oder als Prognosewert (SG10 QTY DE6063 = 187-Prognosewert – Bilanzierungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben. In Fällen, dass der Lastgang einer Marktlokation aus den Lastgängen mehrerer Messlokationen gebildet wird, wird der „Summen“-Lastgang lediglich in kWh übermittelt, auf die Angabe von Brennwert, K-Zahl-Korrekturfaktor F’korr und Zustandszahl wird verzichtet.

Bei der Übertragung von Betriebsvolumen und Normvolumen (in der Kommunikation zwischen MSB und NB sowie NB und NB) kann es vorkommen, dass kein Brennwert, kein K-Zahl-Korrekturfaktor F’korr und keine Zustands-zahl vorliegt. Daher ist die Angabe von Brennwert, K-Zahl-Korrekturfaktor F’korr und Zustandszahl in diesen beiden Fällen nicht verpflichtend. Der MSB hat dem NB auch alle zur Plausibilisierung und Ersatzwertbildung notwendigen Informationen (Neben den Volumina und ggf. Energiemengen auch Druck und Temperatur) bereitzustellen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Gas | MSB an NB | 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) | ID der Messlokation | -- |
| Gas | NB an MSB | 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) | ID der Messlokation | -- |
| Gas | NB an LF | 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) | Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann: ID der Marktlokation.  Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung), dann: der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit der ID der Marktlokation. | -- |
| Gas | NB an NB | 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) | ID des Netzkopplungspunktes bei Gas | Zur Abstimmung der Netzzeitreihen |
| Gas | NB an MGV | 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) | ID der Marktlokation | -- |

### Anwendungsübersicht Lastgang Gas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **7** Prozessdatenbericht X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| **SG1** | | **Soll [1]** | [1] Sofern per ORDERS  angefordert |
| SG1 **RFF** 00006 | | Muss |  |
| SG1 RFF **1153** | | **AGI** Beantragungsnummer X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [529] ∨ [553] | | [529] Hinweis: Wert aus BGM+7  DE1004 der ORDERS mit der die  Anforderung von Messwerten  erfolgt ist.  [553] Hinweis: Wert aus BGM+Z34  DE1004 der ORDERS mit der die  Reklamation von Werten erfolgt  ist |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13008** Messwert Lastgang (Gas) X | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger | |  |  |
| **SG2** | | **Muss** |  |
| SG2 **NAD** 00013 | | Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X ([951] (([35] ∧ [36]) ∨  ([32] ∧ [42]) ∧ [510]) ∨  ([32] ∧ [36] ∧ [535]) ∨  ([32] ∧ [33] ∧ [519]))  ⊻ ([950] ([32] ∧ [33]) ∧  ([514] ∧ [520])) ⊻ ([950]  [32] ∧ [141] ∧ [514]) | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [42] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle MSB  [141] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle MGV  [510] Hinweis: Verwendung der ID  der Messlokation  [514] Hinweis: Verwendung der ID  der Marktlokation  [519] Hinweis: Nur wenn der  gemessene Lastgang der  Messlokation nicht dem Lastgang  der Marktlokation 1:1 entspricht.  [520] Hinweis: Wenn es sich um  eine 1:1 Beziehung zwischen  Messlokation und Marktlokation  handelt und der gemessene  Lastgang der Messlokation dem  Lastgang der Marktlokation 1:1  entspricht, oder wenn der  gemessene Lastgang nicht dem  Lastgang der Marktlokation  entspricht.  [535] Hinweis: Verwendung der ID  des Netzkoppelpunktes Strom/  Gas  [950] Format: Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum | |  |  |
| **SG6** | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] ⊻ ([108] ∧ [36]) | | [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [108] wenn SG9 PIA+5+7-b?:99.  41.16/7-b?:99.42.16 (b=Kanal:  Wert gemäß Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien)  vorhanden  [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X | |  |
| Mengenangaben | |  |  |
| **SG10** | | **Muss** |  |
| SG10 **QTY** 00028 | | Muss |  |
| SG10 QTY **6063** | | **220** Wahrer Wert X  **67** Ersatzwert X ([32] ∧ ([33] ∨ [36] ∨  [42] ∨ [141]))  **201** Vorschlagswert X ([35] ∧ [36])  **20** Nicht verwendbarer Wert X ([35] ∧ [36])  X ([32] ∧ [33] ∧ [506])  **187** Prognosewert X [32] ∧ ([33] ∨ [36] ∨  [141]) ∧ [11]  **Z18** Vorläufiger Wert X [32] ∧ ([33] ∨ [141]) | [11] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.0.  22/7-0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7-  0?:54.0.22  [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [42] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle MSB  [141] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle MGV |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
|  |  | | [506] Hinweis: Nur bei  Einspeisemengen und bei Gas zur  stündlichen  Energiedatenübermittlung |
| SG10 QTY **6060** | Menge X ([902] ∧ [906]) ∨ ([902]  ∧ [907] [125]) ∨ ([910] ∧  [907] [45]) | | [45] Wenn SG9 PIA+5+7-b:99.41.  16 (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-Kennzahlen  und Medien) vorhanden  [125] wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.  0.22/7-b?:53.0.16/7-b?:55.0.16/  7-b?:55.0.20/7-b?:55.0.22  (b=Kanal: Wert gemäß Codeliste  der OBIS-Kennzahlen und Medien)  vorhanden  [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [907] Format: max. 4  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert: < 0  oder ≥ 0 |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Plausibilisierungshinweis | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00035 | | Soll ([92] ⊻ [93] ⊻ [94]) ∧  [126] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden  [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 220 vorhanden  [94] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 201 vorhanden  [126] wenn  Plausibilisierungshinweise  vorliegen |
| SG10 STS **9015** | | **Z33** Plausibilisierungshinweis X |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z83** Kundenselbstablesung X [5P0..1]  **Z84** Leerstand X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1]  **Z85** Realer Zählerüberlauf X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  geprüft [6P0..1]  **Z86** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  Kontrollablesung [6P0..1] |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
|  | **Z87** Plausibel wg. X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  Kundenhinweis [6P0..1]  **ZC3** Austausch des Ersatzwertes X [5P0..1]  **ZR5** Rechenwert X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00036 | Muss [92] ⊻ [94] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden  [94] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 201 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z32** Ersatzwertbildungsverfahre X  n | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z89** Vergleichsmessung (nicht X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  geeicht)  **Z90** Messwertnachbildung aus X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  geeichten Werten  **Z91** Messwertnachbildung aus X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  nicht geeichten Werten  **Z92** Interpolation X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z93** Haltewert X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z94** Bilanzierung Netzabschnitt X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z95** Historische Messwerte X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **ZQ8** Aufteilung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **ZQ9** Verwendung von Werten X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  des Störmengenzählwerks  **ZR0** Umgangs- und X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  Korrekturmengen  **ZS0** Ersatzwertbildungsverfahre X ([46] ∧ [568]) ⊻ ([32] ∧  n gemäß Angaben auf [36] ∧ [572])  Ebene der Messlokation | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [46] Wenn Wert in SG6 LOC+172  DE3225 genau 11 Stellen  [568] Hinweis: Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um 1:n  Beziehung zwischen Markt- und  Messlokation handelt und auf  Ebene der Messlokation  unterschiedliche  Ersatzwertbildungsverfahren  verwendet und kommuniziert  wurden.  [572] Hinweis: Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um 1:n  Beziehung handelt und auf Ebene  der Netzkopplungspunkte  unterschiedliche  Ersatzwertbildungsverfahren  vorliegen und kommuniziert  wurden. |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00037 | | Soll [127] ∧ [560] | [127] wenn ein Korrekturgrund  anzugeben ist  [560] Hinweis: Ein Korrekturgrund  ist anzugeben, wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger Wert  durch einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert durch  einen Ersatzwert ersetzt wird,  oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert durch  einen Ersatzwert ersetzt wird,  oder  4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert durch  einen wahren Wert ersetzt wird. |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| SG10 STS **9015** | **Z34** Korrekturgrund X | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  der Betriebsbedingungen [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  defekt [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  Störmengenzählwerk  **Z99** Mengenumwertung X [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  unvollständig [8P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  Synchronisation [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZA1** Messwert unplausibel X [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA8** Brennwertkorrektur X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA9** Z-Zahl-Korrektur X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  Messeinrichtung [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  ausreichend [8P0..1]  **ZJ9** Energiemenge aus dem X [4P0..1] ⊻ [5P0..1]  ungepairten Zeitintervall  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  geeichtem Messgerät [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  eichrechtskonformen [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  Messgeräten  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  Synchronprüfung [7P0..1] ⊻ [8P0..1] | |  |
| Grund der | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| Ersatzwertbildung |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00038 | Muss [92] | | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z40** Grund der X  Ersatzwertbildung | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z74** kein Zugang X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1]  defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1]  Störmengenzählwerk  **Z99** Mengenumwertung X [4P0..1]  unvollständig  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1]  **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1]  ausreichend  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1]  geeichtem Messgerät  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1]  eichrechtskonformen  Messgeräten  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1]  Synchronprüfung  **ZS9** Grund der X ([46] ∧ [570]) ⊻ ([32] ∧  Ersatzwertbildung gemäß [36] ∧ [571])  Angaben auf Ebene der  Messlokation | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [46] Wenn Wert in SG6 LOC+172  DE3225 genau 11 Stellen  [570] Hinweis: Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um 1:n  Beziehung zwischen Markt- und  Messlokation handelt und auf  Ebene der Messlokation  unterschiedliche Gründe für die  Ersatzwertbildung vorliegen und  kommuniziert wurden.  [571] Hinweis: Verwendung ist nur  zulässig, wenn es sich um 1:n  Beziehung handelt und auf Ebene  der Netzkopplungspunkte  unterschiedliche Gründe für die  Ersatzwertbildung vorliegen und  kommuniziert wurden. |
| Gasqualität |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00039 | Soll [97] | | [97] Wenn es sich um die  Übermittlung eines Wertes  aufgrund der Umstellung der  Gasqualität handelt |
| SG10 STS **9015** | **Z31** Gasqualität X | |  |
| SG10 STS **9013** | **ZG3** Umstellung Gasqualität X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Lastgang Bedingung  (Gas)  Prüfidentifikator 13008 | | |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

# Übertragung im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0

## Normiertes Profil / Profilschar / Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung

### Übertragung normiertes Profil

Tabellenspalte = normiertes Profil 13010

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung eines normierten Profils.

Vor der Übermittlung von tagesparameterabhängigen Profilen muss der Netzbetreiber dem Lieferanten die zugehörige Profilschar und die Temperaturmessstelle/Klimazone mitgeteilt haben.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an LF | Normiertes Profil | Profilbezeichnung | -- |
| Strom | NB an MSB | Normiertes Profil | Profilbezeichnung | -- |
| Strom | NB an ÜNB | Normiertes Profil | Profilbezeichnung | -- |

### Übertragung Profilschar

Tabellenspalte = Profilschar 13011

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der Profilschar.

In SG9 LIN DE1082 wird die Temperaturmaßzahl (TMZ) angegeben. Die Maßeinheit ist gemäß Liste der Profildefinitionen anzugeben.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an LF | Profilschar | Bezeichnung der Profilschar | -- |
| Strom | NB an MSB | Profilschar | Bezeichnung der Profilschar | -- |

### Übertragung Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung

Tabellenspalte = TEP vergh. Werte Referenzmessung 13012

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an LF | Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung | Profilbezeichnung | -- |
| Strom | NB an MSB | Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung | Profilbezeichnung | -- |

### Anwendungsübersicht Profil / Profilschar / Vergh. Werte TEP mit Referenzm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung normiertes Profilschar TEP vergh. Bedingung  Profil Werte  Referenz-  messung  Prüfidentifikator 13010 13011 13012 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X X  **500** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X X  **500** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen  aus dem über UNOC  definierten Zeichensatz,  wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt  sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X X X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss Muss Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z06** normiertes Profil X  **Z16** Profilschar X  **Z20** Vergangenheitswerte für X  TEP mit  Referenzmessung | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X X | |  |
| Nachrichtendatum | |  |  |
| **DTM** 00005 | | Muss Muss Muss |  |
| DTM **2005** | | **137** Dokumenten-/ X X X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung normiertes Profilschar TEP vergh. Bedingung  Profil Werte  Referenz-  messung  Prüfidentifikator 13010 13011 13012 | | |
|  | Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert [494] [494] [494] | | [494] Das hier genannte  Datum muss der  Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt  wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13010** Profil X  **13011** Profilschar X  **13012** TEP X  Vergangenheitswerte  Referenz-Messung | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus  Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X X  **293** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss Muss Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] X (([939] X (([939]  Identifikation [142]) ∨ [142]) ∨ [142]) ∨  ([940] ([940] ([940]  [143])) ∧ [143])) ∧ [143])) ∧  [576] [576] [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der  Code EM vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der  Code TE / FX / AJ / AL  vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf  nur eine Information im  DE3148 übermittelt  werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die  Zeichen @ und . |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung normiertes Profilschar TEP vergh. Bedingung  Profil Werte  Referenz-  messung  Prüfidentifikator 13010 13011 13012 | | |
|  |  | | enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit  dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur  noch Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus  Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X X  **293** DE, BDEW X X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe  ist nur einmal je UNH  anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DED** Profilerstellung X X X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **Z04** Profilbezeichnung X X  **Z06** Profilschar X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [905] X [905] X [905]  [515] [516] [515] | | [515] Hinweis:  Verwendung der  Profilbezeichnung  [516] Hinweis:  Verwendung der  Bezeichnung der  Profilschar  [905] Format: max. 3  Stellen |
| Versionsangabe | |  |  |
| **SG6** | |  |  |
| SG6 **DTM** 00021 | | Muss [2] Muss Muss [2] | [2] Wenn das  Zeitintervall zwischen  ersten SG10 DTM+163  und letzten SG10  DTM+164 mindestens  einen Monat umfasst |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung normiertes Profilschar TEP vergh. Bedingung  Profil Werte  Referenz-  messung  Prüfidentifikator 13010 13011 13012 | | |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/- X X X  zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X X X | |  |
| Gültigkeit, Beginndatum  Profilschar |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00022 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **157** Gültigkeit, Beginndatum X | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG6 DTM **2379** | **610** CCYYMM X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [909] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n  [909] Format: Mögliche  Werte: 0 bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss Muss Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X X X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] X [501] X [501] | | [501] Hinweis: Es sind  nur die Werte erlaubt,  die in der EDI@Energy  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X X [17] X  **Z02** BDEW OBIS-ähnliche X [18]  Kennzahl | | [17] Wenn nicht SG9  PIA+5+1-b?:9.99.0 (b=  Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien)  [18] Wenn SG9  PIA+5+1-b?:9.99.0 (b=  Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien) |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** **Muss** **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss Muss Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **187** Prognosewert X X X | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ X [902] ∧ X [902] ∧  [906] ∧ [925] [906]  [917] | | [902] Format: Möglicher  Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [917] Format: max. 4  Vorkommastellen  [925] Format: max. 5  Nachkommastellen |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung normiertes Profilschar TEP vergh. Bedingung  Profil Werte  Referenz-  messung  Prüfidentifikator 13010 13011 13012 | | |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X X |  |

## Darstellung verwendete Codes zu Summenzeitreihen







## Summenzeitreihen und Ausfallarbeitssummen

### Übertragung Summenzeitreihe

Tabellenspalte = Summenzeitreihe 13003

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Summenzeitreihen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an BIKO | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | BIKO an BKV | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | BIKO an NB | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | BIKO an ÜNB | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | NB an LF | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | NB an NB | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | ÜNB an BIKO | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | ÜNB an LF | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | ÜNB an NB | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | ÜNB an BKV | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | NB an NB | -- | ID des MaBiS-ZP | Zur Abstimmung der Netzzeitreihen |
| Strom | NB an ÜNB | Summenzeitreihe | ID des MaBiS-ZP | tägliche BK-SZR eMob |

### Übertragung Ausfallarbeitssummen

Tabellenspalte = Redispatch 2.0 Ausfallarbeitssummenzeitreihe 13023

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der Ausfallarbeitssummenzeitreihe.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an LF | LF-AASZR | ID des MaBiS-ZP | -- |

### Anwendungsübersicht Summenzeitreihe und Ausfallarbeitssummen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Summen- Redispatch 2.0 Bedingung  zeitreihe Ausfallarbeits-  summenzeitreih  e  Prüfidentifikator 13003 13023 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen aus  dem über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss Muss | |  |
| BGM **1001** | **BK** Zeitreihen im Rahmen X  der  Bilanzkreisabrechnung  **Z39** Tägliche X  Summenzeitreihe  **Z46** Redispatch X  Ausfallarbeitssummenzei  treihe | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X | |  |
| Nachrichtendatum | |  |  |
| **DTM** 00005 | | Muss Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Summen- Redispatch 2.0 Bedingung  zeitreihe Ausfallarbeits-  summenzeitreih  e  Prüfidentifikator 13003 13023 | | |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494] X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte  Datum muss der Zeitpunkt  sein, zu dem das Dokument  erstellt wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13003** Summenzeitreihe X  **13023** Redispatch X  Ausfallarbeitssummenzei  treihe | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) X (([939] [142])  Identifikation ∨ ([940] [143])) ∨ ([940] [143]))  ∧ [576] ∧ [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE /  FX / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die Zeichen  @ und . enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit dem  Zeichen + beginnen und  danach dürfen nur noch |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Summen- Redispatch 2.0 Bedingung  zeitreihe Ausfallarbeits-  summenzeitreih  e  Prüfidentifikator 13003 13023 | | |
|  |  | | Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [951] [511] X [951] [511] | | [511] Hinweis: Verwendung  der ID des MaBiS-ZP  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Bilanzierungsmonat |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00020 | Muss [70] Muss | | [70] Wenn BGM+BK  vorhanden |
| SG6 DTM **2005** | **492** Bilanzierungsdatum, - X X  zeit, -periode | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG6 DTM **2379** | **610** CCYYMM X X | |  |
| Versionsangabe |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss [70] Muss | | [70] Wenn BGM+BK  vorhanden |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/- X X  zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Summen- Redispatch 2.0 Bedingung  zeitreihe Ausfallarbeits-  summenzeitreih  e  Prüfidentifikator 13003 13023 | | |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der  OBIS-Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator versehen  sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X  **Z08** Medium X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X [71]  **67** Ersatzwert X [71]  **79** Energiemenge summiert X [70] X  (Summenwert,  Bilanzsumme)  **Z18** Vorläufiger Wert X [71]  **Z30** Fehlender Wert X [71] | | [70] Wenn BGM+BK  vorhanden  [71] Wenn BGM+Z39  vorhanden |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] X [910] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert:  ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert:  < 0 oder ≥ 0 |
| SG10 QTY **6411** | **KWH** Kilowattstunde X | |  |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00030 | | Muss Muss |  |
| SG10 DTM **2005** | | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Summen- Redispatch 2.0 Bedingung  zeitreihe Ausfallarbeits-  summenzeitreih  e  Prüfidentifikator 13003 13023 | | |
|  |  | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X |  |

## Überführungszeitreihen

### Übertragung EEG-Überführungszeitreihen

Tabellenspalte = EEG-Überführungs-ZR 13005

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der EEG-Überführungs-Zeitreihe.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | BIKO an NB | EEG-Überführungs-Zeitreihe | Bilanzkreis von Bilanzkreis an Bilanzierungsgebiet | -- |
| Strom | BIKO an BKV | EEG-Überführungs-Zeitreihe | Bilanzkreis von Bilanzkreis an Bilanzierungsgebiet | -- |

### Übertragung EEG-Überführungszeitreihe aufgrund von Ausfallarbeit

Tabellenspalte = EEG-Überführungs-ZR aufgrund Ausfallarbeit 13026

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der EEG-Überführungs-Zeitreihe aufgrund von Ausfallarbeit.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | BIKO an NB | EEG-Überführungs-Zeitreihe aufgrund von Ausfallarbeit | Bilanzkreis von Bilanzkreis an Bilanzierungsgebiet | -- |
| Strom | BIKO an BKV | EEG-Überführungs-Zeitreihe aufgrund von Ausfallarbeit | Bilanzkreis von Bilanzkreis an Bilanzierungsgebiet | -- |

### Übertragung Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe

Tabellenspalte = Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 13020

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an ÜNB | Tägliche Überführungszeitreihe der Ausfallarbeit | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | NB an BIKO | Monatliche Überführungszeitreihe der Ausfallarbeit | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | BIKO an BKV (des LF) | Monatliche Überführungszeitreihe der Ausfallarbeit | ID des MaBiS-ZP | -- |
| Strom | BIKO an BKV (des anfNB) | Monatliche Überführungszeitreihe der Ausfallarbeit | ID des MaBiS-ZP | -- |

### Anwendungsübersicht EEG-Überführungszeitreihen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung EEG- EEG- Bedingung  Überführungs- Überführungs-  ZR ZR aufgrund  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13005 13026 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen aus  dem über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z15** EEG- X  Überführungszeitreihe  **Z50** Redispatch EEG- X  Überführungszeitreihe  aufgrund Ausfallarbeit | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X | |  |
| Nachrichtendatum | |  |  |
| **DTM** 00005 | | Muss Muss |  |
| DTM **2005** | | **137** Dokumenten-/ X X  Nachrichtendatum/-zeit |  |
| DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494] X [931] [494] | [494] Das hier genannte |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung EEG- EEG- Bedingung  Überführungs- Überführungs-  ZR ZR aufgrund  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13005 13026 | | |
|  | Zeitspanne, Wert | | Datum muss der Zeitpunkt  sein, zu dem das Dokument  erstellt wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13005** EEG-Überf.ZR X  **13026** Redispatch EEG- X  Überführungszeitreihe  aufgrund Ausfallarbeit | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) X (([939] [142])  Identifikation ∨ ([940] [143])) ∨ ([940] [143]))  ∧ [576] ∧ [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE /  FX / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die Zeichen  @ und . enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit dem  Zeichen + beginnen und  danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1] |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung EEG- EEG- Bedingung  Überführungs- Überführungs-  ZR ZR aufgrund  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13005 13026 | | |
|  | **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte  Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **Z15** Überführungszeitreihe X X | |  |
| Bilanzkreis |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00016 | Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **237** Bilanzkreis X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bilanzkreis an X [904] [512] X [904] [512] | | [512] Hinweis: Verwendung  der Bilanzkreisbezeichnung  [904] Format: genau 16 Stellen |
| SG6 LOC **3223** | Bilanzkreis von X [904] [512] X [904] [512] | | [512] Hinweis: Verwendung  der Bilanzkreisbezeichnung  [904] Format: genau 16 Stellen |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **107** Bilanzierungsgebiet X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [904] [513] X [904] [513] | | [513] Hinweis: Verwendung  der Bezeichnung des  Bilanzierungsgebietes  [904] Format: genau 16 Stellen |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung EEG- EEG- Bedingung  Überführungs- Überführungs-  ZR ZR aufgrund  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13005 13026 | | |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Versionsangabe |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/- X X  zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] X  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X X | |  |
| Zeitreihentyp |  | |  |
| **SG8** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG8 **CCI** 00025 | Muss Muss | |  |
| SG8 CCI **7059** | **15** Struktur X X | |  |
| SG8 CCI **7037** | Zeitreihentyp X X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der  OBIS-Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator versehen  sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X  **Z08** Medium X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **79** Energiemenge summiert X X  (Summenwert,  Bilanzsumme) | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] X [910] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert:  ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert:  < 0 oder ≥ 0 |
| SG10 QTY **6411** | **KWH** Kilowattstunde X | |  |
| Beginn Messperiode | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung EEG- EEG- Bedingung  Überführungs- Überführungs-  ZR ZR aufgrund  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13005 13026 | | |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495] X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X |  |

### Anwendungsübersicht Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Ausfallarbeits- Bedingung  überführungszeitreihe  Prüfidentifikator 13020 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z43** Redispatch X  Ausfallarbeitsüberführungs  zeitreihe  **Z69** Redispatch tägliche X  Ausfallarbeitsüberführungs  zeitreihe | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum | |  |  |
| **DTM** 00005 | | Muss |  |
| DTM **2005** | | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit |  |
| DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Ausfallarbeits- Bedingung  überführungszeitreihe  Prüfidentifikator 13020 | | |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13020** Redispatch X  Ausfallarbeitsüberführungs  zeitreihe | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger | |  |  |
| **SG2** | | **Muss** |  |
| SG2 **NAD** 00013 | | Muss |  |
| SG2 NAD **3035** | | **MR** Nachrichtenempfänger X |  |
| SG2 NAD **3039** | | MP-ID X [117] | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Ausfallarbeits- Bedingung  überführungszeitreihe  Prüfidentifikator 13020 | | |
|  | der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **Z15** Überführungszeitreihe X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [951] [511] | | [511] Hinweis: Verwendung der ID  des MaBiS-ZP  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss [150] | | [150] Wenn BGM+Z69 (Redispatch  tägliche  Ausfallarbeitsüberführungszeitreih  e) vorhanden. |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss [150] | | [150] Wenn BGM+Z69 (Redispatch  tägliche  Ausfallarbeitsüberführungszeitreih  e) vorhanden. |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Bilanzierungsmonat |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00020 | Muss [121] | | [121] wenn BGM+Z43 (Redispatch  Ausfallarbeitüberführungszeitreih  e) vorhanden |
| SG6 DTM **2005** | **492** Bilanzierungsdatum, -zeit, X  -periode | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG6 DTM **2379** | **610** CCYYMM X | |  |
| Versionsangabe | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Ausfallarbeits- Bedingung  überführungszeitreihe  Prüfidentifikator 13020 | | |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss [121] | | [121] wenn BGM+Z43 (Redispatch  Ausfallarbeitüberführungszeitreih  e) vorhanden |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/-zeit X | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **Z08** Medium X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **79** Energiemenge summiert X  (Summenwert,  Bilanzsumme) | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [910] ∧ [906] | | [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert: < 0  oder ≥ 0 |
| SG10 QTY **6411** | **KWH** Kilowattstunde X | |  |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00030 | | Muss |  |
| SG10 DTM **2005** | | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Ausfallarbeits- Bedingung  überführungszeitreihe  Prüfidentifikator 13020 | | |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

## Lastgang im Rahmen Redispatch 2.0

### Übermittlung Einzelzeitreihe Ausfallarbeit

Tabellenspalte = Redispatch 2.0 Einzelzeitreihe Ausfallarbeit 13022

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der Ausfallarbeit und ggf. des Fahrplananteils zu einer Technischen Ressource oder einer Marktlokation.

Sollen Ausfallarbeit und Fahrplananteil zu einer Technischen Ressource übermittelt werden, so ist die Wiederholung über das LIN-Segment vorzunehmen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | NB an BTR | ermittelte Ausfallarbeit | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | NB an BTR | Gegenvorschlag Ausfallarbeit | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | BTR an NB | Gegenvorschlag Ausfallarbeit | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | BTR an NB | Ausfallarbeit und Fahrplananteil je TR | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | NB an NB | Übermittlung der abgestimmten Ausfallarbeit | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | NB an LF | Monatliche Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | NB an NB | Monatliche Ausfallarbeitszeitreihe je Marktlokation | ID der Marktlokation | -- |
| Strom | NB an LF | Monatliche Ausfallarbeitszeitreihe je Tranche | ID der Tranche | -- |
| Strom | NB an NB | Monatliche Ausfallarbeitszeitreihe je Tranche | ID der Tranche | -- |

### Anwendungsübersicht Einzelzeitreihe Ausfallarbeit im Rahmen Redispatch 2.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Redispatch 2.0 Bedingung  Einzelzeitreihe  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13022 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z45** Redispatch Einzelzeitreihe X  Ausfallarbeit | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Redispatch 2.0 Bedingung  Einzelzeitreihe  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13022 | | |
| **SG1** | **Soll ([1] ∧ [538]) ∨ [557]** | | [1] Sofern per ORDERS  angefordert  [538] Hinweis: Die Referenz auf  die ORDERS ist nur dann  anzugeben, wenn diese Werte  vom Empfänger auch ursprünglich  mittels ORDERS angefragt  wurden.  [557] Hinweis: Die Referenz auf  die ursprüngliche MSCONS ist  anzugeben, wenn es sich um die  Übermittlung eines  Gegenvorschlags durch den BTR  handelt. |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **AGI** Beantragungsnummer X | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [556] ∨ [558] | | [556] Hinweis: Wert aus BGM+Z45  DE1004 der ORDERS mit der die  Anforderung der Ausfallarbeit  durch den anfNB erfolgt ist.  [558] Hinweis: Wert aus BGM+Z45  DE1004 der MSCONS auf die sich  die Übermittlung des  Gegenvorschlags durch den BTR  bezieht. |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13022** Redispatch Einzelzeitreihe X  Ausfallarbeit | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Redispatch 2.0 Bedingung  Einzelzeitreihe  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13022 | | |
|  |  | | / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X ([950] ([514] ∨ [518]) ∧  [32]) ∨ ([922] [554]) | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [514] Hinweis: Verwendung der ID  der Marktlokation  [518] Hinweis: Verwendung der ID  der Tranche  [554] Hinweis: Verwendung der ID  der Technischen Ressource  [922] Format: TR-ID  [950] Format: Marktlokations-ID |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum | |  |  |
| **SG6** | |  |  |
| SG6 **DTM** 00018 | | Muss |  |
| SG6 DTM **2005** | | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit |  |
| SG6 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] | [931] Format: ZZZ = +00 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Redispatch 2.0 Bedingung  Einzelzeitreihe  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13022 | | |
|  | Zeitspanne, Wert | |  |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Versionsangabe |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/-zeit X | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **Z08** Medium X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [910] ∧ [906] | | [906] Format: max. 3  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert: < 0  oder ≥ 0 |
| SG10 QTY **6411** | **KWH** Kilowattstunde X [100]  **KWT** Kilowatt X [101] | | [100] Wenn in derselben SG9 LIN  das PIA+5+AUA:Z08 vorhanden  [101] Wenn in derselben SG9 LIN  das PIA+5+FPA:Z08 vorhanden |
| Beginn Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00029 | | Muss |  |
| SG10 DTM **2005** | | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit |  |
| SG10 DTM **2380** | | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Redispatch 2.0 Bedingung  Einzelzeitreihe  Ausfallarbeit  Prüfidentifikator 13022 | | |
|  |  | | sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

## Meteorologische Daten im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0

### Übermittlung meteorologischer Daten

Tabellenspalte = Übermittlung von meteorologischen Daten 13021

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der von meteorologischen Daten für eine Technische Ressource.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | BTR an NB | Meteorologische Daten | ID der Technischen Ressource | -- |
| Strom | NB an NB | Weiterleitung meteorologischer Daten | ID der Technischen Ressource | -- |

### Anwendungsübersicht meteorolog. Daten im Rahmen MaBiS / Redispatch 2.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Übermittlung von Bedingung  meteorologischen Daten  Prüfidentifikator 13021 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z44** Redispatch Übermittlung X  von meteorologischen  Daten | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Prüfidentifikator | |  |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Übermittlung von Bedingung  meteorologischen Daten  Prüfidentifikator 13021 | | |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13021** Redispatch Übermittlung X  von meteorologischen  Daten | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Übermittlung von Bedingung  meteorologischen Daten  Prüfidentifikator 13021 | | |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [922] [554] | | [554] Hinweis: Verwendung der ID  der Technischen Ressource  [922] Format: TR-ID |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Versionsangabe |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/-zeit X | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation | |  |  |
| **SG9** | |  |  |
| SG9 **PIA** 00027 | | Muss |  |
| SG9 PIA **4347** | | **5** Produktidentifikation X |  |
| SG9 PIA **7140** | | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Übermittlung von Bedingung  meteorologischen Daten  Prüfidentifikator 13021 | | |
|  |  | | Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **Z08** Medium X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| SG10 QTY **6411** | **D54** Watt pro Quadratmeter X [98]  **MTS** Meter pro Sekunde X [99] | | [98] Wenn SG9 PIA+5+SOL:Z08  vorhanden  [99] Wenn SG9 PIA+5+WID:Z08  vorhanden |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

# Gasbeschaffenheit

## Übertragung Gasbeschaffenheitsdaten

Tabellenspalte = Gasbeschaffenheit 13007

Entsprechend der eichrechtlichen Vorgaben und gem. DVGW-Regelwerk (insbes. G693 und G685) ermittelte Gasbeschaffenheitsdaten werden monatlich als Stunden-, Tages- oder Monatsmittelwerte unter Verwendung der OBIS-Kennzahlen zur Gasbeschaffenheit (Profilwerte, Mittelwerte) übermittelt. Die Anzahl der Nachkommastellen entspricht der für die jeweilige Messgröße vorgegebenen Stellenzahl.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Gas | NB an NB | Gasbeschaffenheitsdaten | ID der Messlokation | --- |
| Gas | NB an LF | Gasbeschaffenheitsdaten | ID der Marktlokation | --- |
| Gas | MSB an NB | Gasbeschaffenheitsdaten | ID der Messlokation | --- |

## Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z21** Gasbeschaffenheitsdaten X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13007** Gasbeschaffenheitsdaten X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] | | [118] Nur MP-ID aus Sparte Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X ([951] (([32] ∧ [36]) ∨  ([35] ∧ [36])) ∧ [510]) ∨  ([950] ([32] ∧ [33]) ∧  [514]) | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB  [510] Hinweis: Verwendung der ID  der Messlokation  [514] Hinweis: Verwendung der ID  der Marktlokation  [950] Format: Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung |
| Beginn Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00018 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode  Übertragungszeitraum |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00019 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Versionsangabe |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00021 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/-zeit X | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG6 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation | |  |  |
| **SG9** | |  |  |
| SG9 **PIA** 00027 | | Muss |  |
| SG9 PIA **4347** | | **5** Produktidentifikation X |  |
| SG9 PIA **7140** | | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
|  |  | | EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X  **67** Ersatzwert X ([32] ∧ ([33] ∨ [36]))  **201** Vorschlagswert X ([32] ∧ ([33] ∨ [36]))  X ([35] ∧ [36])  **20** Nicht verwendbarer Wert X ([32] ∧ [33])  X ([35] ∧ [36]) | | [32] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle NB  [33] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle LF  [35] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS  in der Rolle MSB  [36] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR  in der Rolle NB |
| SG10 QTY **6060** | Menge X ([902] ∧ [907]) ∨ (([910]  ∧ [907]) ([49] ∨ [50])) | | [49] Wenn SG9 PIA+5+7-b?:70.  16.16/7-b?:70.16.20/7-b?:70.16.  22 (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-Kennzahlen  und Medien) vorhanden  [50] Wenn SG9 PIA+5+7-b?:70.  18.16/7-b?:70.18.20/7-b?:70.18.  22 (b=Kanal: Wert gemäß  Codeliste der OBIS-Kennzahlen  und Medien) vorhanden  [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [907] Format: max. 4  Nachkommastellen  [910] Format: Möglicher Wert: < 0  oder ≥ 0 |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ersatzwertbildungsverfahre  n | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00036 | | Muss [92] ⊻ [94] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden  [94] Wenn SG10 QTY DE6063 mit |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
|  |  | | Wert 201 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | **Z32** Ersatzwertbildungsverfahre X  n | |  |
| SG10 STS **9013** | **Z89** Vergleichsmessung (nicht X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  geeicht)  **Z90** Messwertnachbildung aus X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  geeichten Werten  **Z91** Messwertnachbildung aus X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  nicht geeichten Werten  **Z92** Interpolation X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z93** Haltewert X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z94** Bilanzierung Netzabschnitt X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **Z95** Historische Messwerte X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **ZQ8** Aufteilung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  **ZQ9** Verwendung von Werten X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  des Störmengenzählwerks  **ZR0** Umgangs- und X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  Korrekturmengen | |  |
| Korrekturgrund | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00037 | | Soll [127] ∧ [560] | [127] wenn ein Korrekturgrund  anzugeben ist  [560] Hinweis: Ein Korrekturgrund  ist anzugeben, wenn:  1. ein bereits an den MP  übermittelter vorläufiger Wert  durch einen Ersatzwert ersetzt  wird, oder  2. ein bereits an den MP  übermittelter Ersatzwert durch  einen Ersatzwert ersetzt wird,  oder  3. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert durch  einen Ersatzwert ersetzt wird,  oder  4. ein bereits an den MP  übermittelter wahrer Wert durch  einen wahren Wert ersetzt wird. |
| SG10 STS **9015** | | **Z34** Korrekturgrund X |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  der Betriebsbedingungen [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  defekt [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1] ⊻ [6P0..1]  Störmengenzählwerk  **Z99** Mengenumwertung X [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  unvollständig [8P0..1]  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻ |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
|  | Synchronisation [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZA1** Messwert unplausibel X [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA8** Brennwertkorrektur X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZA9** Z-Zahl-Korrektur X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1] ⊻ [5P0..1] ⊻  Messeinrichtung [6P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  [8P0..1]  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1] ⊻ [7P0..1] ⊻  ausreichend [8P0..1]  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  geeichtem Messgerät [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  eichrechtskonformen [7P0..1] ⊻ [8P0..1]  Messgeräten  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1] ⊻ [6P0..1] ⊻  Synchronprüfung [7P0..1] ⊻ [8P0..1] | |  |
| Grund der  Ersatzwertbildung | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **STS** 00038 | | Muss [92] | [92] Wenn SG10 QTY DE6063 mit  Wert 67 vorhanden |
| SG10 STS **9015** | | **Z40** Grund der X  Ersatzwertbildung |  |
| SG10 STS **9013** | | **Z74** kein Zugang X [4P0..1]  **Z75** Kommunikationsstörung X [4P0..1]  **Z76** Netzausfall X [4P0..1]  **Z78** Gerätewechsel X [4P0..1]  **Z80** Gerät arbeitet außerhalb X [4P0..1]  der Betriebsbedingungen  **Z81** Messeinrichtung gestört/ X [4P0..1]  defekt  **Z82** Unsicherheit Messung X [4P0..1]  **Z98** Berücksichtigung X [4P0..1]  Störmengenzählwerk  **Z99** Mengenumwertung X [4P0..1]  unvollständig  **ZA0** Uhrzeit gestellt / X [4P0..1]  Synchronisation  **ZA1** Messwert unplausibel X [4P0..1]  **ZA4** Fehlerhafte Ablesung X [4P0..1] |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Gasbeschaffenheit Bedingung  Prüfidentifikator 13007 | | |
|  | **ZA5** Änderung der Berechnung X [4P0..1]  **ZA6** Umbau der Messlokation X [4P0..1]  **ZA7** Datenbearbeitungsfehler X [4P0..1]  **ZB0** Störung / Defekt X [4P0..1]  Messeinrichtung  **ZC4** Impulswertigkeit nicht X [4P0..1]  ausreichend  **ZR1** Wartungsarbeiten an X [4P0..1]  geeichtem Messgerät  **ZR2** gestörte Werte X [4P0..1]  **ZR3** Wartungsarbeiten an X [4P0..1]  eichrechtskonformen  Messgeräten  **ZR4** Konsistenz- und X [4P0..1]  Synchronprüfung | |  |
| Gasqualität |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **STS** 00039 | Soll [97] | | [97] Wenn es sich um die  Übermittlung eines Wertes  aufgrund der Umstellung der  Gasqualität handelt |
| SG10 STS **9015** | **Z31** Gasqualität X | |  |
| SG10 STS **9013** | **ZG3** Umstellung Gasqualität X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

# Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas / marktlokationsscharfe bilanzierte Menge Strom/Gas

## Übertragung marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas

Tabellenspalte = marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) 13013

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas für den Liefermonat als Basis für die Mehr- und Mindermengenabrechnung.

Es sind in der marktlokationsscharfen Allokationsliste alle Marktlokationen, die dem LF in dem Liefermonat bilanziell zugeordnet sind, gesamthaft zu übertragen.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist je Marktlokation eine SG5 „Liefer-, bzw. Bezugsort“ zu verwenden, d. h. die SG5 ist entsprechend oft zu wiederholen.

Für Monate, in denen dem LF keine Marktlokationen bilanziell zugeordnet sind, erfolgt keine Übermittlung der marktlokationsscharfen Allokationsliste.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Gas | NB an LF | marktlokationsscharfe Allokationsliste | ID der Marktlokation | --- |

## Übertragung marktlokationsscharfe bilanzierte Menge Strom/Gas

Tabellenspalte = marktlokationsscharfe bilanzierte Menge Strom/Gas (MMMA) 13014

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung der marktlokationsscharfen bilanzierten Menge als Basis für die Mehr- und Mindermengenabrechnung.

Sollen Daten von mehreren Marktlokationen in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH-Segment vorzunehmen.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom/Gas | NB an LF | bilanzierte Menge | ID der Marktlokation | --- |
| Strom | ÜNB an NB | bilanzierte Menge | ID der Marktlokation | --- |

## Anwendungsübersicht Allokationsliste Gas / bilanzierte Menge Strom/Gas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung marktlokations- marktlokations- Bedingung  scharfe scharfe  Allokationsliste bilanzierte  Gas (MMMA) Menge Strom/  Gas (MMMA)  Prüfidentifikator 13013 13014 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **502** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X X  **500** DE, BDEW X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **502** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] X [918] | | [918] Format: Zeichen aus  dem über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur  Großbuchstaben erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **EM** Energiemenge X X | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den X X  **S** Verbrauch messbarer  Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibun  g | |  |
| UNH **0068** | Allgemeine Zuordnungs-Referenz Soll [22] | | [22] Wenn Aufteilung  vorhanden |
| UNH **0070** | Übermittlungsfolgenummer X | |  |
| UNH **0073** | **C** Beginn Muss [23]  **F** Ende Soll [24] | | [23] Wenn UNH DE0070 mit 1  vorhanden  [24] Bei Aufteilung, in der  Nachricht mit der höchsten  Übermittlungsnummer |
| Beginn der Nachricht | |  |  |
| **BGM** 00004 | | Muss Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung marktlokations- marktlokations- Bedingung  scharfe scharfe  Allokationsliste bilanzierte  Gas (MMMA) Menge Strom/  Gas (MMMA)  Prüfidentifikator 13013 13014 | | |
| BGM **1001** | **Z23** Bilanzierte Menge X  (MMMA)  **Z24** Allokationsliste (MMMA) X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494] X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte  Datum muss der Zeitpunkt  sein, zu dem das Dokument  erstellt wurde, oder ein  Zeitpunkt, der davor liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X X | |  |
| Referenzangaben |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss [81] ∧**  **[36]** | | [36] wenn MP-ID in SG2  NAD+MR in der Rolle NB  [81] Wenn MP-ID in SG2  NAD+MS in der Rolle ÜNB |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **AGI** Beantragungsnummer X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [526] X [543] | | [526] Hinweis: Wert aus  BGM+Z24 DE1004 der ORDERS  mit der die Allokationsliste  bestellt wurde.  [543] Hinweis: Wert aus  BGM+Z23 DE1004 der ORDERS  mit der die bilanzierte Menge  bestellt wurde. |
| Versionsangabe  marktlokationsscharfe  Allokationsliste Gas  (MMMA) |  | |  |
| **SG1** |  | |  |
| SG1 **DTM** 00007 | Muss | |  |
| SG1 DTM **2005** | **293** Fertigstellungsdatum/- X  zeit | |  |
| SG1 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931]  Zeitspanne, Wert | | [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG1 DTM **2379** | **304** CCYYMMDDHHMMSSZZZ X | |  |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13013** Marktlokationsscharfe X  Allokationsliste Gas  (MMMA)  **13014** Marktlokationsscharfe X  bilanzierte Menge  (MMMA) | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung marktlokations- marktlokations- Bedingung  scharfe scharfe  Allokationsliste bilanzierte  Gas (MMMA) Menge Strom/  Gas (MMMA)  Prüfidentifikator 13013 13014 | | |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X X  Nachrichtenaussteller  bzw. -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [118] X | | [118] Nur MP-ID aus Sparte  Gas |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X  (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **332** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) X (([939] [142])  Identifikation ∨ ([940] [143])) ∨ ([940] [143]))  ∧ [576] ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE /  FX / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die  Zeichenkette muss die Zeichen  @ und . enthalten  [940] Format: Die  Zeichenkette muss mit dem  Zeichen + beginnen und  danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1] X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1] X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1] X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger | |  |  |
| **SG2** | | **Muss** **Muss** |  |
| SG2 **NAD** 00013 | | Muss Muss |  |
| SG2 NAD **3035** | | **MR** Nachrichtenempfänger X X |  |
| SG2 NAD **3039** | | MP-ID X [118] X | [118] Nur MP-ID aus Sparte  Gas |
| SG2 NAD **3055** | | **9** GS1 X X  **293** DE, BDEW X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung marktlokations- marktlokations- Bedingung  scharfe scharfe  Allokationsliste bilanzierte  Gas (MMMA) Menge Strom/  Gas (MMMA)  Prüfidentifikator 13013 13014 | | |
|  | (Bundesverband der  Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **332** DE, DVGW Service & X X  Consult GmbH | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss** **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X [950] [514] X [950] [514] | | [514] Hinweis: Verwendung  der ID der Marktlokation  [950] Format:  Marktlokations-ID |
| Bilanzierungsmonat |  | |  |
| **SG6** |  | |  |
| SG6 **DTM** 00020 | Muss | |  |
| SG6 DTM **2005** | **492** Bilanzierungsdatum, - X  zeit, -periode | |  |
| SG6 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG6 DTM **2379** | **610** CCYYMM X | |  |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] X [908] | | [908] Format: Mögliche  Werte: 1 bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der  OBIS-Kennzahlen und Medien  mit dem entsprechenden  Prüfidentifikator versehen  sind. |
| SG9 PIA **7143** | **Z02** BDEW OBIS-ähnliche X X  Kennzahl | |  |
| Mengenangaben | |  |  |
| **SG10** | | **Muss** **Muss** |  |
| SG10 **QTY** 00028 | | Muss Muss |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung marktlokations- marktlokations- Bedingung  scharfe scharfe  Allokationsliste bilanzierte  Gas (MMMA) Menge Strom/  Gas (MMMA)  Prüfidentifikator 13013 13014 | | |
| SG10 QTY **6063** | **79** Energiemenge summiert X X  (Summenwert,  Bilanzsumme) | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert:  ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| Beginn Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00029 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB3] ∧ [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [UB3] ∧ [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤  dem Wert im DE2380 des  DTM+137 sein |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Leistungsperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00034 | Muss | |  |
| SG10 DTM **2005** | **306** Leistungsperiode X | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X  Zeitspanne, Wert | |  |
| SG10 DTM **2379** | **102** CCYYMMDD X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X X |  |

# Werte nach Typ 2

## Übermittlung Werte nach Typ 2

Tabellenspalte = Werte nach Typ 2 13027

Dieser Anwendungsfall dient zur Übertragung von Werten nach Typ 2, die vorher bei beim MSB mit dem entsprechenden Messprodukt-Code bestellt wurden.

Kommunikationspartner, Identifikationsangabe und Art der Werte für diesen Anwendungsfall:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sparte | Kommunikation von | Art der Werte | Identifikationsangabe in SG6 LOC | Anmerkung |
| Strom | MSB an ESA | Werte nach Typ 2 zur Bestellung | ID der Messlokation ID der Marktlokation ID der Netzlokation ID der Tranche | -- |
| Strom | MSB an MSB | Werte nach Typ 2 zur Bestellung | ID der Messlokation ID der Marktlokation ID der Netzlokation | -- |
| Strom | MSB an NB | Werte nach Typ 2 zur Bestellung | ID der Messlokation ID der Marktlokation ID der Netzlokation | -- |
| Strom | MSB an LF | Werte nach Typ 2 zur Bestellung | ID der Messlokation ID der Marktlokation ID der Netzlokation | -- |

## Anwendungsübersicht Werte nach Typ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Werte nach Typ 2 Bedingung  Prüfidentifikator 13027 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **TL** Lastgang, beliebiger X  Zeitraum | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **Z83** Werte nach Typ 2 X | |  |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **9** Original X | |  |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Referenzangaben | |  |  |
| **SG1** | | **Muss** |  |
| SG1 **RFF** 00006 | | Muss |  |
| SG1 RFF **1153** | | **AGI** Beantragungsnummer X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Werte nach Typ 2 Bedingung  Prüfidentifikator 13027 | | |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [574] | | [574] Hinweis: Wert aus BGM  DE1004 der ORDERS mit der die  Bestellung der Werte nach Typ 2  erfolg ist |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13027** Werte nach Typ 2 X | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X [117] | | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung |  | |  |
| **SG4** |  | |  |
| SG4 **COM** 00012 | Muss | |  |
| SG4 COM **3148** | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden  [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger | |  |  |
| **SG2** | | **Muss** |  |
| SG2 **NAD** 00013 | | Muss |  |
| SG2 NAD **3035** | | **MR** Nachrichtenempfänger X |  |
| SG2 NAD **3039** | | MP-ID X [117] | [117] Nur MP-ID aus Sparte Strom |
| SG2 NAD **3055** | | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Werte nach Typ 2 Bedingung  Prüfidentifikator 13027 | | |
|  | der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.) | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| SG6 LOC **3225** | Bezeichnung X ([950] ([514] ∨ [518])) ∨  ([951] [510]) ∨ ([960]  [575]) | | [510] Hinweis: Verwendung der ID  der Messlokation  [514] Hinweis: Verwendung der ID  der Marktlokation  [518] Hinweis: Verwendung der ID  der Tranche  [575] Hinweis: Verwendung der ID  der Netzlokation  [950] Format: Marktlokations-ID  [951] Format:  Zählpunktbezeichnung  [960] Format: Netzlokations-ID |
| lfd. Position |  | |  |
| **SG9** | **Muss** | |  |
| SG9 **LIN** 00026 | Muss | |  |
| SG9 LIN **1082** | Positionsnummer X [908] | | [908] Format: Mögliche Werte: 1  bis n |
| Produktidentifikation |  | |  |
| **SG9** |  | |  |
| SG9 **PIA** 00027 | Muss | |  |
| SG9 PIA **4347** | **5** Produktidentifikation X | |  |
| SG9 PIA **7140** | Medium / OBIS-Kennzahl X [501] | | [501] Hinweis: Es sind nur die  Werte erlaubt, die in der  EDI@Energy Codeliste der OBIS-  Kennzahlen und Medien mit dem  entsprechenden Prüfidentifikator  versehen sind. |
| SG9 PIA **7143** | **SRW** OBIS-Kennzahl X | |  |
| Mengenangaben |  | |  |
| **SG10** | **Muss** | |  |
| SG10 **QTY** 00028 | Muss | |  |
| SG10 QTY **6063** | **220** Wahrer Wert X  **67** Ersatzwert X  **Z18** Vorläufiger Wert X | |  |
| SG10 QTY **6060** | Menge X [902] ∧ [906] | | [902] Format: Möglicher Wert: ≥ 0  [906] Format: max. 3  Nachkommastellen |
| Beginn Messperiode | |  |  |
| **SG10** | |  |  |
| SG10 **DTM** 00029 | | Muss [147] ∧ [148] | [147] Wenn in derselben S9 LIN  das SG10 DTM+7 |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Werte nach Typ 2 Bedingung  Prüfidentifikator 13027 | | |
|  |  | | (Nutzungszeitpunkt) nicht  vorhanden ist.  [148] Wenn es bei dem zu  übermittelnden Wert um einen  Wert in einem Zeitintervall  handelt. |
| SG10 DTM **2005** | **163** Verarbeitung, X  Beginndatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Ende Messperiode |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00030 | Muss [149] | | [149] Wenn in derselben S9 LIN  das SG10 DTM+163 (Beginn  Messperiode) vorhanden ist. |
| SG10 DTM **2005** | **164** Verarbeitung, X  Endedatum/-zeit | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nutzungszeitpunkt |  | |  |
| **SG10** |  | |  |
| SG10 **DTM** 00032 | Muss [145] ∧ [146] | | [145] Wenn in derselben S9 LIN  das SG10 DTM+163 (Beginn  Messperiode) nicht vorhanden ist.  [146] Wenn es bei dem zu  übermittelnden Wert um einen  Wert zu einem Zeitpunkt handelt. |
| SG10 DTM **2005** | **7** Gültigkeitsdatum/-zeit X | |  |
| SG10 DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [495]  Zeitspanne, Wert | | [495] Der Zeitpunkt muss ≤ dem  Wert im DE2380 des DTM+137  sein  [931] Format: ZZZ = +00 |
| SG10 DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

# Stornierung / Korrektur von Werten

## Stornierung von Werten

Diese Form wird verwendet, wenn alle zuvor übertragenen Werte einer Nachricht vom ursprünglichen Versender der Nachricht storniert werden sollen. Eine Nachricht kann immer nur Daten eines Meldepunktes, eines Lastprofils oder einer EEG-Überführungszeitreihe zu einem Ablesezeitpunkt/Zeitintervall enthalten.

Die Referenz zur Originalnachricht wird in SG1 RFF+ACW DE1154 (Referenzangaben) angegeben.

## Korrektur von Werten

Es gibt drei Arten von Korrekturen:

Variante 1: die Stornierung und Neuversand

Variante 2: die Überschreibung von Werten

Variante 3: den Neuversand von neuen Werten ohne Überschreibung und mit Referenzierung in anderer Nachricht

**Variante 1: Stornierung und Neuversand**

Eine MSCONS-Nachricht wird storniert, wenn mindestens eine Information der MSCONS-Nachricht nicht korrekt war. Eine eventuelle Korrektur erfolgt über die nachfolgende Versendung einer neuen Nachricht. Für die Stornierung von Werten ist immer der Sender der zu stornierenden Nachricht verantwortlich. Gegebenenfalls ist zu jedem korrigierenden Wert ein Korrekturgrund anzugeben, welcher den Grund der Korrektur enthält. Details zu den einzelnen Anwendungsfällen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

**Variante 2: Überschreibung von Werten**

Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. Gegebenenfalls ist zu jedem korrigierenden Wert ein Korrekturgrund anzugeben, welcher den Grund der Korrektur enthält. Diese Vorgehensweise entspricht auch dem Kapitel „Prozess Messwertermittlung im Fehlerfall“ der GPKE, GeLi Gas, WiM Strom und WiM Gas. Details zu den einzelnen Anwendungsfällen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

**Variante 3: Neuversand von neuen Werten ohne Überschreibung und mit Referenzierung in anderer Nachricht**

Eine Korrektur erfolgt über den neuen Versand einer MSCONS-Nachricht. Dabei werden die Werte nicht überschrieben.

## Übersicht Korrekturvarianten von Werten je ursprünglichem Anwendungsfall

Die folgende Tabelle beschreibt abschließend, in welchem Anwendungsfall der ursprüngliche Wert ausgetauscht wurde und welche Variante der Korrektur durch den Versender der ursprünglichen Nachricht anzuwenden ist.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall in dem der ursprüngliche Wert ausgetauscht wurde | Korrekturvariante | Korrekturgrund ist anzugeben[[2]](#footnote-2) | Bemerkung |
| Zählerstand Gas  (Prüfidentifikator 13002) | Stornierung und Neuversand | Ja | -- |
| Summenzeitreihen  (Prüfidentifikator 13003) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| EEG-Überführungszeitreihen (Prüfidentifikator 13005) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| Gasbeschaffenheit  (Prüfidentifikator 13007) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Nachricht. Der Absender ist für die Versionierung der Nachricht verantwortlich. |
| Lastgang Gas  (Prüfidentifikator 13008) | Überschreibung von Werten | Ja | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Energiemenge Gas  (Prüfidentifikator 13009) | Stornierung und Neuversand | Ja | Auf Ebene der Messlokation:  Bei der Korrektur von „Korrekturenergiemengen“, die auf Ebene der Messlokation übermittelt worden sind.  Hinweis:  Bei „Korrekturenergiemengen“, die auf Ebene der Messlokation übermittelt werden, muss in jedem Fall ein Korrekturgrund mitgegeben werden. |
| Stornierung und Neuversand | Ja | Bei der Korrektur von Energiemengen auf Ebene der Marktlokation, die als Auslöser aufgrund eines Zählerstandes auf Ebene der Messlokation erzeugt wurden, der den Endzeitpunkt einer Rechnung darstellt. |
| Normiertes Profil  (Prüfidentifikator 13010) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| Profilschar  (Prüfidentifikator 13011) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| Vergangenheitswerte TEP mit Referenzmessung  (Prüfidentifikator 13012) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA)  (Prüfidentifikator 13013) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Liste. Der Absender ist für die Versionierung der Liste verantwortlich. Eine Liste, auch wenn diese aufgrund Ihrer Größe in mehrere Listen aufgeteilt wurde, enthält immer dieselbe Versionierung. |
| Marktlokationsscharfe bilanzierte Menge (MMMA) (Prüfidentifikator 13014) | Neuversand von neuen Werten ohne Überschreibung und mit Referenzierung in anderer Nachricht | -- | Referenz auf die bilanzierte Energiemenge in der INVOIC |
| Arbeit Leistungsmax. Kalenderjahr vor Lieferbeginn  (Prüfidentifikator 13015) | Stornierung und Neuversand | Nein | -- |
| Energiemenge u. Leistungsmaximum  (Prüfidentifikator 13016) | Stornierung und Neuversand | Ja | -- |
| Zählerstand Strom (Prüfidentifikator 13017) | Stornierung und Neuversand | Ja | -- |
| Lastgang Messlokation, Netzgangzeitreihe, Netzkoppelpunkt, Netzlokation  (Prüfidentifikator 13018) | Überschreibung von Werten | Ja | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Energiemenge Strom  (Prüfidentifikator 13019) | Stornierung und Neuversand | Ja | Auf Ebene der Messlokation:  Bei der Korrektur von „Korrekturenergiemengen“, die auf Ebene der Messlokation übermittelt worden sind.  Hinweis:  Bei „Korrekturenergiemengen“, die auf Ebene der Messlokation übermittelt werden, muss in jedem Fall ein Korrekturgrund mitgegeben werden. |
| Stornierung und Neuversand | Ja | Bei der Korrektur von Energiemengen auf Ebene der Marktlokation. |
| Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe (Prüfidentifikator 13020) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Meteorologische Daten (Prüfidentifikator 13021) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Redispatch 2.0 Einzelzeitreihe Ausfallarbeit (Prüfidentifikator 13022) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Redispatch 2.0 Ausfallarbeitssummenzeitreihe (Prüfidentifikator 13023) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Lastgang Marktlokation, Tranche  (Prüfidentifikator) 13025 | Überschreibung von Werten | Ja | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Redispatch EEG-Überführungs-zeitreihe aufgrund Ausfallarbeit (Prüfidentifikator 13026) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Zeitreihen. Der Absender ist für die Versionierung der Zeitreihen verantwortlich. |
| Werte nach Typ 2 (Prüfidentifikator 13027) | Überschreibung von Werten | Nein | Eine Korrektur erfolgt über die Versionierung der Werte. Der Absender ist für die Versionierung der Werte verantwortlich. |
| Grundlage POG-Ermittlung (Prüfidentifikator 13028) | Stornierung und Neuversand | Nein | -- |

## Anwendungsübersicht Stornierung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Messwert Storno Bedingung  Prüfidentifikator 13006 | | |
| Nutzdaten-Kopfsegment |  | |  |
| **UNB** 00002 | Muss | |  |
| UNB **0001** | **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C X | |  |
| UNB **0002** | **3** Version 3 X | |  |
| UNB **0004** | MP-ID Absender X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0010** | MP-ID Empfänger X | |  |
| UNB **0007** | **14** GS1 X  **500** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **502** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| UNB **0017** | Datum der Erstellung X | |  |
| UNB **0019** | Uhrzeit der Erstellung X | |  |
| UNB **0020** | Datenaustauschreferenz X [918] | | [918] Format: Zeichen aus dem  über UNOC definierten  Zeichensatz, wobei von den  Buchstaben nur Großbuchstaben  erlaubt sind. |
| UNB **0026** | **EM** Energiemenge X  **VL** Verrechnungsliste, X  Zählerstand | |  |
| Nachrichtenkopfsegment |  | |  |
| **UNH** 00003 | Muss | |  |
| UNH **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| UNH **0065** | **MSCON** Bericht über den Verbrauch X  **S** messbarer Dienstleistungen | |  |
| UNH **0052** | **D** Entwurfs-Version X | |  |
| UNH **0054** | **04B** Ausgabe 2004 - B X | |  |
| UNH **0051** | **UN** UN/CEFACT X | |  |
| UNH **0057** | **2.4c** Versionsnummer der X  zugrundeliegenden  BDEW-  Nachrichtenbeschreibung | |  |
| Beginn der Nachricht |  | |  |
| **BGM** 00004 | Muss | |  |
| BGM **1001** | **7** Prozessdatenbericht X  **270** Lieferschein X [547]  **Z27** Bewegungsdaten im X  Kalenderjahr vor  Lieferbeginn  **Z28** Energiemenge und X  Leistungsmaximum  **Z41** Lieferschein Grund- / X  Arbeitspreis  **Z42** Lieferschein Arbeits- / X  Leistungspreis  **Z85** Grundlage POG-Ermittlung X | | [547] Hinweis: Der Code 270 ist  nur zu nutzen, wenn ein  Lieferschein, der vor dem 1.4.  2021 erstellt wurde, storniert  wird. |
| BGM **1004** | Dokumentennummer X | |  |
| BGM **1225** | **1** Storno X | |  |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Messwert Storno Bedingung  Prüfidentifikator 13006 | | |
| Nachrichtendatum |  | |  |
| **DTM** 00005 | Muss | |  |
| DTM **2005** | **137** Dokumenten-/ X  Nachrichtendatum/-zeit | |  |
| DTM **2380** | Datum oder Uhrzeit oder X [931] [494]  Zeitspanne, Wert | | [494] Das hier genannte Datum  muss der Zeitpunkt sein, zu dem  das Dokument erstellt wurde,  oder ein Zeitpunkt, der davor  liegt.  [931] Format: ZZZ = +00 |
| DTM **2379** | **303** CCYYMMDDHHMMZZZ X | |  |
| Referenzangaben |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00006 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **ACW** Referenznummer einer X  vorangegangenen  Nachricht | |  |
| SG1 RFF **1154** | Referenznummer X [532] | | [532] Hinweis: Wert aus BGM+7/  Z27/Z28/270/Z41/Z42/Z85  DE1004 der MSCONS Nachricht,  die storniert wird |
| Prüfidentifikator |  | |  |
| **SG1** | **Muss** | |  |
| SG1 **RFF** 00009 | Muss | |  |
| SG1 RFF **1153** | **Z13** Prüfidentifikator X | |  |
| SG1 RFF **1154** | **13006** Messw. Storno X | |  |
| MP-ID Absender |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00010 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MS** Dokumenten-/ X  Nachrichtenaussteller bzw.  -absender | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X | |  |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Ansprechpartner |  | |  |
| **SG4** | **Kann** | |  |
| SG4 **CTA** 00011 | Muss | |  |
| SG4 CTA **3139** | **IC** Informationsstelle X | |  |
| SG4 CTA **3412** | Abteilung oder Bearbeiter X | |  |
| Kommunikationsverbindung | |  |  |
| **SG4** | |  |  |
| SG4 **COM** 00012 | | Muss |  |
| SG4 COM **3148** | | Kommunikationsadresse, X (([939] [142]) ∨ ([940]  Identifikation [143])) ∧ [576] | [142] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code EM  vorhanden ist  [143] wenn im DE3155 in  demselben COM der Code TE / FX  / AJ / AL vorhanden ist  [576] Hinweis: Es darf nur eine  Information im DE3148  übermittelt werden |
| EDIFACT Struktur | Beschreibung Messwert Storno Bedingung  Prüfidentifikator 13006 | | |
|  |  | | [939] Format: Die Zeichenkette  muss die Zeichen @ und .  enthalten  [940] Format: Die Zeichenkette  muss mit dem Zeichen + beginnen  und danach dürfen nur noch  Ziffern folgen |
| SG4 COM **3155** | **TE** Telefon X [1P0..1]  **EM** E-Mail X [1P0..1]  **AJ** weiteres Telefon X [1P0..1]  **AL** Handy X [1P0..1]  **FX** Telefax X [1P0..1] | |  |
| MP-ID Empfänger |  | |  |
| **SG2** | **Muss** | |  |
| SG2 **NAD** 00013 | Muss | |  |
| SG2 NAD **3035** | **MR** Nachrichtenempfänger X | |  |
| SG2 NAD **3039** | MP-ID X | |  |
| SG2 NAD **3055** | **9** GS1 X  **293** DE, BDEW (Bundesverband X  der Energie- und  Wasserwirtschaft e.V.)  **332** DE, DVGW Service & X  Consult GmbH | |  |
| Abschnitts-Kontrollsegment |  | |  |
| **UNS** 00014 | Muss | |  |
| UNS **0081** | **D** Trennung von Kopf- und X  Positionsteil | |  |
| Name und Adresse |  | |  |
| **SG5** | **Muss [2001]** | | [2001] Segmentgruppe ist nur  einmal je UNH anzugeben |
| SG5 **NAD** 00015 | Muss | |  |
| SG5 NAD **3035** | **DP** Lieferanschrift X | |  |
| Identifikationsangabe |  | |  |
| **SG6** | **Muss** | |  |
| SG6 **LOC** 00017 | Muss | |  |
| SG6 LOC **3227** | **172** Meldepunkt X | |  |
| Nachrichten-Endesegment |  | |  |
| **UNT** 00041 | Muss | |  |
| UNT **0074** | Anzahl der Segmente in einer X  Nachricht | |  |
| UNT **0062** | Nachrichten-Referenznummer X | |  |
| Nutzdaten-Endesegment | |  |  |
| **UNZ** 00042 | | Muss |  |
| UNZ **0036** | | Datenaustauschzähler X |  |
| UNZ **0020** | | Datenaustauschreferenz X |  |

# Übersicht Ereignisse für die Wertbereitstellung und Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Ereignisse gemäß WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. für die eine Bereitstellung von Werten erfolgt. In den Unterkapiteln wird jeweils zu den Ereignissen:

* in der ersten Tabelle der Auslöser für die Wertbereitstellung beschrieben,
* in der zweiten Tabelle die Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge) und
* in der dritten Tabelle die Zuordnung der Nachricht beim Empfänger beschrieben.

Die Tabellen in den Unterkapiteln bauen für das jeweilige Ereignis innerhalb eines Kapitels aufeinander auf, das bedeutet, dass die jeweiligen laufenden Nummern, die in den Tabellen genannt sind, zusammengehören und die Kommunikation gesamthaft betrachtet wird.

## Ereignis aufgrund einer Bestellung

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund einer Bestellung erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Bestellung von[[3]](#footnote-3) | Ereignis |
| 1 | Liefer-beginn/ Neuanlage/ Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung/ Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation | NB an MSB Marktlokation  falls erforderlich:  MSB an der Marktlokation an MSB an der Messlokation | Bestellung erfolgt im Rahmen des UC Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche  Bestellung mit ORDERS BGM+Z92 (Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF |
| 2 | Lieferende / Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlokation bzw. Tranche | NB an MSB Marktlokation  falls erforderlich:  MSB an der Marktlokation an MSB an der Messlokation | Bestellung erfolgt im Rahmen des UC Einrichtung der Konfigurationen aufgrund einer Zuordnung eines LF zu einer Marktlokation bzw. Tranche  Bestellung mit ORDERS BGM+Z92 (Einrichtung Konfiguration aufgrund Zuordnung LF |
| 3 | Zwischenablesung | NB/LF/ an MSB Marktlokation  falls erforderlich:  MSB an der Marktlokation an MSB an der Messlokation | Bestellung ORDERS BGM+7, IMD+Z13, IMD+Z49 (Zwischenablesung) |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Kommunikation des Wertes von[[4]](#footnote-4) | Referenz  SG1 RFF+AGI[[5]](#footnote-5) | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 1 | Liefer-beginn/ Neuanlage/ Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung/ Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt aus der  ORDERS DTM+203 (Ausführungsdatum) | -- |
| 2 | Lieferende / Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlokation bzw. Tranche | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt aus der  ORDERS DTM+203 (Ausführungsdatum) | -- |
| 3 | Zwischenablesung | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | Wert aus BGM+7 DE1004 der ORDERS mit der die Anforderung von Werten erfolgt ist | bei wahrem Wert (QTY+220) und wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt aus der  ORDERS (SG29 DTM+7) | -- |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Empfänger ist Besteller (NB/LF/MSB) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 1 | Liefer-beginn/ Neuanlage/ Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung/ Herstellung einer 100% LF-Zuordnung zu einer erzeugenden Marktlokation | -- | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen NB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX6 (Änderung Daten der MaLo)).  Hinweis:  Ist der Empfänger der LF für den die Zuordnung beginnt, erfolgt die Zuordnung des Wertes aufgrund:  einer Bestätigung einer Anmeldung (UTILMD BGM+E01). | -- |
| 2 | Lieferende / Anfrage zur Beendigung der Zuordnung des LFA zur Marktlokation bzw. Tranche | -- | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen NB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX6 (Änderung Daten der MaLo)).  Hinweis: Ist der Empfänger der LF für den die Zuordnung endet, erfolgt die Zuordnung des Wertes aufgrund:  Bestätigung Abmeldung (UTILMD BGM+E02) bzw. Beendigung Zuordnung (UTILMD BGM+E02). | ja, Bereitstellung von Werten auf Ebene der Marktlokation |
| 3 | Zwischenablesung | Auf Basis der Referenzangabe in der Messwertübermittlung (Referenz auf die ORDERS) | Die Zuordnung des Wertes erfolgt anhand des Zuordnungstupels zum angegebenen Objekt ohne Bezug zu einem Ereignis | -- |

## Ereignis aufgrund der Bereitstellung durch den MSB

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund der Bereitstellung durch den MSB erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Ereignis |
| 4 | Turnusmäßige/ regelmäßige Ablesung | Auf Basis der bisher ausgetauschten Stammdaten bzw. bei Änderung auf Basis:  Stammdatenänderung des MSB UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX6 (Änderung Daten der MaLo), RFF+Z50 (Termindaten der Marktlokation) und der damit einhergehenden Verpflichtung des MSB |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Kommunikation des Wertes von[[6]](#footnote-6) | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 4 | Turnusmäßige/ regelmäßige Ablesung | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt zu dem der Messwert zu nutzen ist  Hinweis: Muss einem Zeitpunkt aus "Turnusablesung des MSB und Wertegranularität“ entsprechen. | -- |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 4 | Turnusmäßige/ regelmäßige Ablesung | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis beim Empfänger ergibt sich aus dem ausgetauschten Stammdatum  „Turnusablesung des MSB und Wertegranularität“. | ja, Bereitstellung von Werten auf Ebene der Marktlokation |

## Ereignis aufgrund einer Änderung der Konfiguration

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund einer Änderung der Konfiguration erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Ereignis |
| 5 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Beginn der neuen Konfiguration) | Änderung der Konfiguration ist durchgeführt und: Stammdatenänderung des MSB UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo) versendet. |
| 6 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Ende der bisherigen Konfiguration) | Änderung der Konfiguration ist durchgeführt und: Stammdatenänderung des MSB UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo) versendet. |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Kommunikation des Wertes von[[7]](#footnote-7) | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 5 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Beginn der neuen Konfiguration) | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | -- | Zeitpunkt aus der UTLMD (SG6 DTM+Z25) ab dem die geänderten Stammdaten zu verwenden sind | Zeitpunkt zu dem die Änderung der Konfiguration tatsächlich stattgefunden hat |
| 6 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Ende der bisherigen Konfiguration) | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | -- | Zeitpunkt aus der UTLMD (SG6 DTM+Z25) ab dem die geänderten Stammdaten zu verwenden sind | Zeitpunkt zu dem die Änderung der Konfiguration tatsächlich stattgefunden hat |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 5 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Beginn der neuen Konfiguration) | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen MSB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo)). | -- |
| 6 | Änderung der Konfiguration  (Wert zum Ende der bisherigen Konfiguration) | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen MSB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo)). | ja, Bereitstellung von Werten auf Ebene der Marktlokation |

## Ereignis aufgrund eines Gerätewechsels

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund eines Gerätewechsels erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Ereignis |
| 7 | Gerätewechsel  (Wert des eingebauten Gerätes)  Hinweis: Auslöser des Gerätewechsels kann auch ein MSB-Wechsel sein. | Gerätewechsel ist durchgeführt und: Stammdatenänderung UTILMD des MSB BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo) versendet |
| 8 | Gerätewechsel  (Wert des ausgebauten Gerätes)  Hinweis: Auslöser des Gerätewechsels kann auch ein MSB-Wechsel sein. | Gerätewechsel ist durchgeführt und: Stammdatenänderung UTILMD des MSB BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo) versendet |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Kommunikation des Wertes von[[8]](#footnote-8) | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 7 | Gerätewechsel  (Wert des eingebauten Gerätes)  Hinweis: Auslöser des Gerätewechsels kann auch ein MSB-Wechsel sein. | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | -- | Zeitpunkt aus der UTLMD (SG6 DTM+Z25) ab dem die geänderten Stammdaten zu verwenden sind | Zeitpunkt zu dem der Einbau des Gerätes tatsächlich stattgefunden hat. |
| 8 | Gerätewechsel  (Wert des ausgebauten Gerätes)  Hinweis: Auslöser des Gerätewechsels kann auch ein MSB-Wechsel sein. | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | -- | Zeitpunkt aus der UTLMD (SG6 DTM+Z25) ab dem die geänderten Stammdaten zu verwenden sind | Zeitpunkt zu dem der Ausbau des Gerätes tatsächlich stattgefunden hat. |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 7 | Gerätewechsel  (Wert des eingebauten Gerätes) | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen MSB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo)). | -- |
| 8 | Gerätewechsel  (Wert des ausgebauten Gerätes) | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den Verantwortlichen MSB (Stammdatenänderung UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo)). | ja, Bereitstellung von Werten auf Ebene der Marktlokation |

## Ereignis aufgrund einer Geräteübernahme

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund einer Geräteübernahme erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Ereignis |
| 9 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBN, da seine Zuordnung zur Lokation beginnt, Wert zum Beginn Zeitpunkt der Zuordnung)  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | MSB-Wechsel erfolgreich durchgeführt und: IFTSTA BGM+Z09 SG15 STS+Z10+Z14 zu dem der MSB-Wechsel vollzogen wurde, liegt vor. |
| 10 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBA, da seine Zuordnung zur Lokation endet, Wert zum Ende Zeitpunkt der Zuordnung))  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | MSB-Wechsel erfolgreich durchgeführt und: IFTSTA BGM+Z09 SG15 STS+Z10+Z14 zu dem der MSB-Wechsel vollzogen wurde, liegt vor. |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Kommunikation des Wertes von[[9]](#footnote-9) | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 9 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBN, da seine Zuordnung zur Lokation beginnt, Wert zum Beginn Zeitpunkt der Zuordnung)  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und  wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt (SG15 DTM+293) aus der IFTSTA BGM+Z09 SG15 STS+Z10+Z14 zu dem der MSB-Wechsel vollzogen wurde. | -- |
| 10 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBA, da seine Zuordnung zur Lokation endet, Wert zum Ende Zeitpunkt der Zuordnung))  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | falls erforderlich: MSB der Messlokation an MSB der Marklokation  MSB der Marktlokation an NB/LF | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und  wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt (SG15 DTM+293) aus der IFTSTA BGM+Z09 SG15 STS+Z10+Z14 zu dem der MSB-Wechsel vollzogen wurde. . | -- |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte (Tabelle) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 9 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBN, da seine Zuordnung zur Lokation beginnt, Wert zum Beginn Zeitpunkt der Zuordnung)  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den NB (UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo). | -- |
| 10 | Geräteübernahme  (Verteilung der Werte durch den MSBA, da seine Zuordnung zur Lokation endet, Wert zum Ende Zeitpunkt der Zuordnung))  Hinweis: Auslöser der Geräteübernahme ist ein MSB-Wechsel. | Die Zuordnung des Wertes zu einem Ereignis ergibt sich beim Empfänger aufgrund einer Änderung der Stammdaten durch den NB (UTILMD BGM+E03, STS+7++ZX7 (Änderung Daten der MeLo)). | ja, Bereitstellung von Werten auf Ebene der Marktlokation |

## Bereitstellung Werte durch NB / LF an den MSB an der Marktlokation

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund einer Bereitstellung von Werten durch den NB / LF an den MSB an der Marktlokation erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Ereignis |
| 11 | Wert  Hinweis: nur bei kME ohne RLM, mME | Wert liegt beim NB / LF vor und soll dem MSB zur Verfügung gestellt werden |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Kommunikation des Wertes von | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 11 | Wert  Hinweis: nur bei kME ohne RLM, mME | NB / LF an MSB an der Marktlokation | -- | bei wahrem Wert (QTY+220) und  wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt zu dem der Messwert genutzt werden soll  Hinweis:  bei dem angegebenen Nutzungszeitpunkt handelt es sich um einen Vorschlag des Absenders. Gültigkeit hat ausschließlich der Nutzungszeitpunkt, welcher durch den MSB verwendet wird. Die Bereitstellung erfolgt ggf. danach durch den MSB. | -- |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 11 | Wert  Hinweis: nur bei kME ohne RLM, mME | Die Zuordnung des Wertes erfolgt anhand des Zuordnungstupels zum angegebenen Objekt ohne Bezug zu einem Ereignis, sofern dieser Plausibel ist. | -- |

## Ereignis aufgrund einer erforderlichen Abgrenzung

In diesem Kapitel wird tabellarisch dargestellt, wie die Kommunikation aufgrund einer erforderlichen Abgrenzung erfolgt:

Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Bestellung von | Ereignis |
| 12 | Abgrenzung  Hinweis: vorgelagert ist eine Bestellung einer Abgrenzungsmenge durch den NB an den MSB an der Marktlokation. | MSB an der Marktlokation an MSB an der Messlokation | Bestellung ORDERS BGM+7, IMD+Z13, IMD+Z47 (Abgrenzung) |

Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen

Inhalte der Nachricht (relevante Auszüge)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Kommunikation des Wertes von | Referenz  SG1 RFF+AGI | Ablesedatum  (SG10 DTM+9) | Nutzungszeitpunkt  (SG10 DTM+7) | Ausführungs- /  Änderungszeitpunkt  (SG10 DTM+60) |
| 12 | Abgrenzung  Hinweis: vorgelagert ist eine Bestellung einer Abgrenzungsmenge durch den NB an den MSB an der Marktlokation. | MSB an der Messlokation an MSB an der Marktlokation | Wert aus BGM+7 DE1004 der ORDERS mit der die Anforderung von Werten erfolgt ist | bei wahrem Wert (QTY+220) und wenn ein Ablesedatum vorliegt als Tagesangabe oder Zeitpunktangabe | Zeitpunkt aus der ORDERS (SG29 DTM+7) | -- |

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes

Verarbeitung beim Empfänger des Wertes LF / NB / MSB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Ereignis | Empfänger ist Besteller (NB/LF/MSB) | Empfänger ist berechtigte Marktrolle (NB/LF/MSB) | Auslöser für die Bereitstellung von Mengen  an der Marktlokation? |
| 12 | Abgrenzung  Hinweis: vorgelagert ist eine Bestellung einer Abgrenzungsmenge durch den NB an den MSB an der Marktlokation. | Auf Basis der Referenzangabe in der Messwertübermittlung (Referenz auf die ORDERS) | Die Zuordnung des Wertes erfolgt anhand des Zuordnungstupels zum angegebenen Objekt ohne Bezug zu einem Ereignis | -- |

# Änderungshistorie

| **Änd-ID** | **Ort** | **Änderungen** | | **Grund der Anpassung** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Bisher** | **Neu** |  |  |
| 10000 | Gesamtes Dokument | Version: 3.1d | Version: 3.1f | Version AHB aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| 25852 | Gesamtes Dokument | Stand MIG: MSCONS 2.4d | Stand MIG: MSCONS 2.4c | Fehlerkorrektur: Mit der Veröffentlichung der Nachrichtenformate zum 19.06.2024 (für die Anwendung des LFW24) wurde in der MSCONS MIG 2.4d als einzige Änderung versehentlich die Segmentausprägung SG1 RFF+Z30 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB vollständig aus der MIG gelöscht. Dies hatte zur Folge, dass dieses Segment auch im Anwendungsfall Zählerstand Gas (Prüfidentifikator 13002) entfernt wurde. Da allerdings mit dem LFW24 lediglich Nachrichtenformate für die Sparte Strom angepasst werden sollten und diese Information in der Sparte Gas weiterhin benötigt wird und die MSCONS MIG 2.4d bis auf die Löschung der Segmentausprägung (Änderungs-ID: 24928 MSCONS MIG) keine weiteren Änderungen hatte, wird die Version der MSCONS MIG 2.4d obsolet. Die aktuell gültige MSCONS MIG 2.4c behält daher für dieses Anwendungshandbuch weiterhin ihre Gültigkeit. | Genehmigt (01.10.2024) |
| 24926 | Gesamtes Dokument | „Darstellung der zu übermittelnden Werte“, Wechselprozesse im Messwesen Strom (WiM Strom), III. ÜBERGREIFENDE PROZESSE  oder  WiM Kap. III, 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte | WiM Teil 2 – Fokus Übermittlung von Werten, Kapitel 2.5.5. Darstellung der zu übermittelnden Werte | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur. | Genehmigt |
| 24927 | Kapitel 6.3.6 Anwendungsübersicht Zählerstand Strom, Prüfidentifikator 13017, SG1 RFF+Z30 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB | Segmentausprägung vorhanden | Segmentausprägung nicht vorhanden | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den verschiedensten Auslösern und einer direkten Kommunikation vom Verantwortlichen für das Stammdatum an alle Berechtigten, ist eine Zuordnung des Wertes, welcher grundsätzlich durch den MSB an der Marktlokation versendet wird, nicht mehr möglich. In Kapitel 13 dieses Dokumentes ist die Zuordnungslogik und das jeweilige Ereignis für die Zuordnung beim Empfänger des Wertes beschrieben. | Genehmigt |
| 25106 | Kapitel 6.3.6 Anwendungsübersicht Zählerstand Strom, Prüfidentifikator 13017, SG10 DTM Ablesedatum | Soll [93] ∧ [128] ∧ [569]  Bedingung:  [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 220 vorhanden  [128] Wenn es sich um eine Ablesung handelt, welche keine Ablesung aufgrund der Änderung an der Messtechnik oder deren Konfiguration ist (z.B. Kundenablesung).  [569] Hinweis: Bei mehreren Zählerständen einer Messlokation (z.B. HT/NT) ist diese Zeitangabe zu nutzen und eine Wiederholung das SG9 LIN durchzuführen. | Soll [93] ∧ [128] ∧ [131] ∧ [569]  Bedingung:  [93] Wenn SG10 QTY DE6063 mit Wert 220 vorhanden  [128] Wenn es sich um eine Ablesung handelt, welche keine Ablesung aufgrund der Änderung an der Messtechnik oder deren Konfiguration ist (z.B. Kundenablesung).  [131] wenn RFF+AGK (Konfigurations-ID) nicht vorhanden  [569] Hinweis: Bei mehreren Zählerständen einer Messlokation (z.B. HT/NT) ist diese Zeitangabe zu nutzen und eine Wiederholung das SG9 LIN durchzuführen. | Ein Ablesedatum ist bei der Angabe einer Konfigurations-ID ist nicht anzugeben, da eine reelle Ablesung vor Ort nicht stattfindet. | Genehmigt |
| 25853 | Kapitel 6.4.3 Anwendungsübersicht Zählerstand und Energiemengen Gas, Prüfidentifikator 13002, SG1 RFF+Z30 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB | Segmentausprägung nicht vorhanden | Segmentausprägung vorhanden | Fehlerkorrektur: Das Segment wurde in der MSCONS AHB Version 3.1e versehentlich entfernt (siehe hierzu auch die Änderungs-ID: 25852 in diesem Dokument. Da diese Information in der Sparte Gas weiterhin relevant ist, wird die Segmentausprägung wieder aufgenommen.  Es ergibt sich damit in dem Anwendungsfall Zählerstand Gas keine Änderung im Vergleich zum aktuell gültigen MSCONS AHB Version 3.1d | Genehmigt (01.10.2024) |
| 25088 | Kapitel 7.2.1 Übertragung von Lastgängen Strom, Tabelle, Zeile 2, MSB an NB, Spalte Identifikationsangabe in SG6 LOC | ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann: der/die gemessene/n Last-gang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen. | Für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Wirkarbeit:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Blindarbeit:  ID der Messlokation Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Messlokation  Hinweis:  Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Netzlokation ist ebenfalls der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13018 zu nutzen. | Klarstellung, dass der Lastgang für Blindarbeit für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation zu übermitteln ist und für Zeiträume (Messperiode) ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Netzlokation. | Genehmigt: Fehler (12.12.2023) |
| 24675 | Kapitel 7.2.1 Übertragung von Lastgängen Strom, Tabelle, Zeile 3, MSB an LF, Spalte Identifikationsangabe in SG6 LOC | ID der Messlokation  Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann: der/die gemessene/n Last-gang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation.  Hinweis:  Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen. | Für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Wirkarbeit:  ID der Messlokation Wenn der gemessene Lastgang der Messlokation nicht dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht (z. B. Summierung, Berücksichtigung Trafoverluste) dann ist der/die gemessene/n Lastgang/Lastgänge mit der ID der Messlokation/en und der errechnete Lastgang mit dem Anwendungsfall 13025 und mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Hinweis: Wenn es sich um eine 1:1-Beziehung zwischen Messlokation und Marktlokation handelt und der gemessene Lastgang der Messlokation dem Lastgang der Marktlokation 1:1 entspricht, dann ist der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13025 mit der ID der Marktlokation zu nutzen.  Für Zeiträume (Messperiode) ab 01.01.2024, 00:00 Uhr, für den Lastgang Blindarbeit:  ID der Messlokation Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Messlokation  Hinweis:  Für den Lastgang Blindarbeit auf Ebene der Netzlokation ist ebenfalls der Anwendungsfall mit dem Prüfidentifikator 13018 zu nutzen. | Klarstellung, dass der Lastgang für Blindarbeit für Zeiträume (Messperiode) bis einschließlich 01.01.2024, 00:00 Uhr auf Ebene der Marktlokation zu übermitteln ist und für Zeiträume (Messperiode) ab dem 01.01.2024 00:00 Uhr auf Ebene der Netzlokation. | Genehmigt: Fehler (12.12.2023) |
| 24548 | Kapitel 8.4.5 Anwendungsübersicht Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe, Prüfidentifikator 13020 | SG6 DTM+163 Beginn Messperiode Übertragungszeitraum  SG6 DTM+164 Ende Messperiode Übertragungszeitraum  nicht vorhanden | SG6 DTM+163 Beginn Messperiode Übertragungszeitraum  SG6 DTM+164 Ende Messperiode Übertragungszeitraum  vorhanden | In allen Anwendungsfällen der MSCONS wird in der SG6 der Zeitraum angegeben, für den in den folgenden Segmentgruppen eine Zeitreihe übermittelt wird. | Genehmigt |
| 24922 | Kapitel 13.1 Ereignis aufgrund einer Bestellung | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 1 und 2  bisheriger Inhalt | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 1 und 2  aktualisierter Inhalt | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den Nachrichtenformaten haben sich die „Aktionen, welche die Kommunikation der Werte auslöst“, die „Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen“ sowie die „Verarbeitung beim Empfänger des Wertes“ verändert. | Genehmigt |
| 24923 | Kapitel 13.2 Ereignis aufgrund der Bereitstellung durch den MSB | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 4  bisheriger Inhalt | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 4  aktualisierter Inhalt | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den Nachrichtenformaten haben sich die „Aktionen, welche die Kommunikation der Werte auslöst“, die „Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen“ sowie die „Verarbeitung beim Empfänger des Wertes“ verändert. | Genehmigt |
| 24924 | Kapitel 13.3 Ereignis aufgrund einer Änderung der Parametrierung | Name: Ereignis aufgrund einer Änderung der Parametrierung  Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 5 und 6  bisheriger Inhalt | Name: Ereignis aufgrund einer Änderung der Konfiguration  Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 5 und 6  aktualisierter Inhalt | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den Nachrichtenformaten haben sich die „Aktionen, welche die Kommunikation der Werte auslöst“, die „Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen“ sowie die „Verarbeitung beim Empfänger des Wertes“ verändert. | Genehmigt |
| 24925 | Kapitel 13.4 Ereignis aufgrund eines Gerätewechsels | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 7 und 8  bisheriger Inhalt | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 7 und 8  aktualisierter Inhalt | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den Nachrichtenformaten haben sich die „Aktionen, welche die Kommunikation der Werte auslöst“, die „Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen“ sowie die „Verarbeitung beim Empfänger des Wertes“ verändert. | Genehmigt |
| 24926 | Kapitel 13.5 Ereignis aufgrund einer Geräteübernahme | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 9 und 10  bisheriger Inhalt | Unterkapitel:  Kommunikation / Aktion welche die Kommunikation der Werte auslöst  Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen  Verarbeitung beim Empfänger des Wertes  Tabellen: lfd. Nr. 9 und 10  aktualisierter Inhalt | Aufgrund der Festlegung der Bundesnetzagentur und der daraus resultierenden Änderungen in den Nachrichtenformaten haben sich die „Aktionen, welche die Kommunikation der Werte auslöst“, die „Inhalte bei der Übertragung von Zählerständen“ sowie die „Verarbeitung beim Empfänger des Wertes“ verändert. | Genehmigt |

1. Details zur Konfigurations-ID sind im EDI@Energy UTILMD AHB Strom, Kapitel 5 zu finden. [↑](#footnote-ref-1)
2. Die Angabe des Korrekturgrundes erfolgt beim Versand der korrigierten Werte. [↑](#footnote-ref-2)
3. Der NB / LF bestellt den Wert beim MSB an der Marktlokation. Stellt der MSB an der Marktlokation fest, dass für die Ermittlung des Wertes der Marktlokation Werte von Messlokationen notwendig sind, bei denen er nicht der MSB an der Messlokation ist, hat er ebenfalls eine Bestellung ggü. den abweichenden MSB an der Messlokation durchzuführen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Der MSB der Messlokation übermittelt die Werte an den MSB an der Marktlokation, sofern diese voneinander abweichen. Der MSB an der Marktlokation übermittelt die Werte an den NB / LF. [↑](#footnote-ref-4)
5. wenn der Wert an den ursprünglichen Besteller übermittelt wird. [↑](#footnote-ref-5)
6. Der MSB der Messlokation übermittelt die Werte an den MSB an der Marktlokation, sofern diese voneinander abweichen. Der MSB an der Marktlokation übermittelt die Werte an den NB / LF. [↑](#footnote-ref-6)
7. Der MSB der Messlokation übermittelt die Werte an den MSB an der Marktlokation, sofern diese voneinander abweichen. Der MSB an der Marktlokation übermittelt die Werte an den NB / LF. [↑](#footnote-ref-7)
8. Der MSB der Messlokation übermittelt die Werte an den MSB an der Marktlokation, sofern diese voneinander abweichen. Der MSB an der Marktlokation übermittelt die Werte an den NB / LF. [↑](#footnote-ref-8)
9. Der MSB der Messlokation übermittelt die Werte an den MSB an der Marktlokation, sofern diese voneinander abweichen. Der MSB an der Marktlokation übermittelt die Werte an den NB / LF. [↑](#footnote-ref-9)